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建设项目基本情况

	建设项目名称
	G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程

	项目代码
	2605-150624-04-01-377139

	建设单位

联系人
	贺立新
	联系方式
	18648393393

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道。其中，城区连接线路线全长0.800km，起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口，终点接上、下行匝道起点；上行A匝道路线全长0.551km，起点接城区连接线终点，终点接G109线K1048+464.661处，并在G109线设置加速车道及渐变段；下行B匝道路线全长0.535km，起点接G109线K1048+455.263处，并在G109线设置减速车道及渐变段，终点接城区连接线K0+800处。本项目路线全长1.886km。

	地理坐标
	（1）城区连接线

起点：E107°3′39.84″，N39°23′10.907″

终点：E107°4′13.434″，N39°23′0.508″

（2）上行匝道A

起点：E107°4′13.434″，N39°23′0.508″

终点：E107°4′33.778″，N39°22′47.336″

（3）下行匝道B

起点：E107°4′34.554″，N39°22′40.007″

终点：E107°4′13.434″，N39°23′0.508″

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业
130、等级公路 其他
	用地面积（m2）

线路长度（km）
	永久占地面积：46884m2

临时占地面积：9862m2

线路长度：城区连接线0.800km，上行匝道A 0.551km，下行匝道B 0.535km。道路全长1.886km。

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	鄂托克旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	鄂旗发改审批发〔2026〕31号

	总投资

（万元）
	1541.1375
	环保投资

（万元）
	226

	环保投资占比（%）
	14.66
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                              

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照表1，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整”。本项目与专项评价设置原则对比情况如下：

表1-1  本项目与专项评价设置原则对比情况表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目情况

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

不涉及，无需开展

地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。
不涉及，无需开展

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，鄂托克旗属于《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）的水土流失重点治理区，因此开展生态环境影响专项评价，编制《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。

大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
不涉及，无需开展

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及，无需开展
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
不涉及，无需开展
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
将本项目情况与专项评价设置原则对比可知，本项目需开展生态环境影响专项评价工作，编制《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。

	规划情况
	1.《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》

2021年9月，内蒙古自治区政府常务会议审议通过《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》，同年9月23日，内蒙古自治区人民政府办公厅发布《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”综合交通运输发展规划的通知》（内政办发〔2021〕49号）。

2.《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》

经自治区人民政府同意，内蒙古自治区交通运输厅于2021年9月30日发布《内蒙古自治区交通运输厅关于印发<内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划>的通知》。

3.《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》

2021年10月，‌鄂尔多斯市交通运输局公示《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》和《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》征求公众意见。2022年1月24日，鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》官方政策解读，标志着规划已印发并进入实施阶段；2023年3月22日，鄂尔多斯市人民政府发布《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》。
4.《鄂托克旗“十四五”综合交通运输发展规划和二〇三五年远景目标》

2020年11月，鄂托克旗交通运输局组织召开《鄂托克旗“十四五”综合交通运输发展规划和二〇三五年远景目标》审查会，2021年5月印发实施。

注：《内蒙古自治区“十五五”综合交通运输发展规划》《内蒙古自治区“十五五”公路水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯市“十五五”综合交通运输发展规划》《鄂尔多斯市“十五五”公路水路交通运输发展规划》等规划正在编制中，因此本次评价多依据“十四五”时期相关行业规划。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.本项目与《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》的符合性分析

（1）总体要求符合性分析

《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》明确要求“优化综合立体交通网络，完善多层级公路网。推进普通干线公路提级改造，加快贯通沿边国道，推动沿黄地区干线公路提等升级，加快推进旅游干线公路建设，推进国省干线城镇过境段改造，实施干线公路路面改造工程，逐步打通国省干线‘断头路’，加快提升干线路网通行能力和服务水平，为自治区经济社会高质量发展提供有力支撑。深入推进‘四好农村路’建设，推进较大人口规模自然村通硬化路和农牧场通硬化路建设，推进乡镇和主要经济节点通三级及以上公路建设，实施农村牧区公路提质改造，加快农村牧区旅游路、产业路、联网路（含林区公路）建设，推进建制村通双车道公路改造，加快实施农村牧区公路生命安全防护工程和危桥改造，推动农村牧区公路网延伸联通、提档升级，着力打造平安农村牧区公路、美丽农村牧区公路，助力自治区乡村振兴”。在推进智慧绿色平安交通建设方面，《规划》要求“加强生态保护，将生态优先、绿色发展要求贯穿交通基础设施规划、建设、运营和养护的全过程，严守生态红线。扎实推进重要交通干线沿线环境综合整治工程，实现交通基础设施由单一运输功能向运输、生态、旅游、保护等复合功能发展”。

《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》明确要求“提升公路水路基础设施供给能力。加快提升干线路网通行能力和服务水平，为自治区经济社会高质量发展提供有力支撑，逐步畅通国省干线‘断头路’，构建衔接顺畅的干线公路网；扎实推动沿黄地区项目建设，引领支撑沿黄地区经济高质量发展；积极推进国省干线城镇过境段改造，提高通行效率。深入推进‘四好农村路’建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略实施。加快农村牧区公路网延伸连通，推进较大人口规模自然村（20户以上）通硬化路和农牧场通硬化路建设，推进农村牧区公路向进村入户倾斜。推动农村牧区骨干路网提档升级，推进乡镇和主要经济节点通三级及以上公路建设，实施农村牧区公路提质改造，加快农村牧区旅游路、资源路、产业路、联网路（含林区公路）建设，推进建制村通双车道公路改造”。在生态环境保护方面，《规划》要求“坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持集约节约利用土地等资源，加强节能减排和生态功能恢复，促进交通运输发展与自然和谐共生。统筹发展与安全，牢固树立红线意识和底线思维，将安全发展理念融入交通发展的各方面和全过程。贯彻落实绿色发展理念，推动绿色基础设施建设，促进交通运输资源集约循环利用，加快道路运输节能减排和污染防治，提升绿色交通监管能力，全面提升行业绿色发展水平。推进绿色基础设施建设。开展公路路域环境综合整治，强化取弃土场生态恢复、路域沿线生态改善和景观升级。推进交通廊道绿化行动，大力推广公路边坡植被防护，支撑生态廊道建设”。

本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程。棋盘井镇位于鄂尔多斯市西部、鄂托克旗西北部，东与木凯淖尔镇相邻，南与阿尔巴斯苏木接壤，西与乌海市海南区公乌素镇、巴音陶亥镇毗邻，北与杭锦旗伊和乌素苏木相邻，是鄂尔多斯与宁夏、乌海相连的重要交通枢纽。G109线棋盘井至石嘴山段一级公路位于棋盘井镇区南侧，往来棋盘井镇区和产业园方向车辆主要经G109线K1053+000处平交口转棋盘井镇区南环线向东行驶至东环线，根据实地调查，该段行驶路线易造成K1053+000处平交口车辆堵塞，来往车辆行驶缓慢。本项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，主要任务是衔接G109线与棋盘井镇区的连通。本项目是区域规划中的重要运输通道，项目建成后不仅能进一步完善区域路网功能，有效减少车辆进出棋盘井镇区的通行时间，还可以减缓G109线K1053+000处平交口的通行压力，对实现区域经济提质增效、城乡协调发展具有重要现实意义，符合《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》和《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》的总体要求。
（2）环境影响减缓对策和措施符合性分析

《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》附件“规划环评”对公路水路交通运输项目实施过程中的环境影响减缓对策和措施要求如下：

1）生态环境保护对策和措施

要求：坚持保护优先、避让为主的原则，加强对规划公路网沿线自然保护区、水源保护区等重要生态保护区域和生态敏感区的保护。对于已有走廊充分利用，邻近并行的走廊带尽量合并，在环境敏感区域尽量少开辟新的走廊带，避免生态破坏和穿越环境敏感区。

本项目情况：本项目路线范围内不涉及自然保护区、水源保护区等环境敏感区，拟建连接线路段现状为水泥路，拟建匝道路段现状为土路，本项目充分利用已有水泥路及土路布线，在充分采取本报告提出的生态防护措施后，对周边生态环境影响较小。
2）水环境保护对策和措施
要求：认真调查论证路线走向与地表水系的相互关系，设计足够的涵洞、桥梁，以减少高路基对地表径流的影响。施工物质应远离河流妥善保管堆放，防止暴雨冲刷进入水体。加强施工生活污水管理，严禁将其直接排入河道水流中。在国家级自然保护区、饮用水水源保护区等区域，若公路靠近或穿越对水质有特殊要求的水体时，应按照相关法律法规及技术规范要求，结合实际情况设置沉淀池或应急池等防护工程，将施工期及运营期产生的污水引到保护区外处理。

本项目情况：本项目路线包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，其中A匝道K0+065-K0+265段需下穿G109线4×20m三道沟大桥第二孔。三道沟大桥所在冲沟为典型的季节性干谷，汇水范围有限，河槽长度约2-3km，平时无水，仅暴雨后形成短时洪流，洪水历时短、峰值流量较小。本项目穿越段落为季节性冲沟区域，现状沟槽常年无水，仅雨季（主要集中在7-9月）遇短时强降雨时形成暂时性汇流。本项目本着“因地制宜、经济适用”的原则，采用过水路面方案，允许洪水期短时漫水通行，该方式是干旱地区季节性水流路段常用的合理设计形式。为保障沿线排水及沟渠贯通，本项目建设5道涵洞，其中连接线范围内的2道涵洞为既有G109线钢筋混凝土圆管涵的直接利用与接长，现状孔径均为1.5m，受既有结构物限制，该孔径无法进行调整，本次设计仅对进、出水口进行必要的接长处理。A、B匝道范围内的3道涵洞均为新建，匝道穿越区域属于季节性冲沟，汇水面积小，根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》，项目所在地区年均降水量仅157.9mm，综合考虑水文实际需求与投资控制要求，孔径设计为1.0m。本项目路线范围内不涉及国家级自然保护区、饮用水水源保护区等区域，不涉及靠近或穿越对水质有特殊要求的水体，施工材料妥善保管堆放，不会出现暴雨冲刷进入水体的情况。本项目施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，本项目不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活污水依托镇区污水管网，不随意排放。项目运营期无废水产生，雨水降至路面后采用自然散排的方式排水，对周边水环境影响较小。

3）大气污染防治对策和措施

要求：施工阶段加强沥青砼、碎石、灰土拌和设备的密封和除尘，对操作人员进行卫生防护，且拌和场站应远离大气环境敏感点；采用符合环保要求的先进施工设备，禁止使用敞开式简易方法熬制沥青。大风天气下使用篷布覆盖及洒水等方式减少施工材料和施工场地的扬尘。严格执行机动车尾气排放国家标准，注意加强敏感路段和沿线敏感点的空气质量监测。

本项目情况：本项目不设置基层拌和站，施工阶段路基所用水泥稳定碎石与改性沥青混凝土均为外购成品直接铺设；项目采用符合环保要求的先进施工设备，施工人员施工时戴防尘口罩；施工场地、施工便道定期洒水、对挖掘土方进行苫盖，减少施工现场扬尘；定期保养施工机械设备和车辆，保持机械设备和车辆运转良好，将施工期大气环境影响降到最低。

4）固体废物污染防治对策和措施
要求：固体废物主要包括生活垃圾和施工垃圾。生活垃圾必须定点收集，及时清运或处理；施工垃圾尽量回收利用，或送往当地划定的垃圾场填埋。

本项目情况：项目不设置施工营地，不设置基层拌和站，施工人员产生的生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，生活垃圾不随意丢弃。施工期产生的固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等，施工建筑垃圾尽量回收利用，例如委托有关企业拆解、转化为再生骨料用于道路基层、垫层或生产新型建材等，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理。
5）声污染防治对策

要求：施工阶段严格遵循规划项目所在地地方政府制定的《施工噪声管理规定》，调整高噪声作业施工时间；应根据敏感点噪声情况，制定相应的降噪措施，如种植绿化林带、设置噪声墙等，并进行多方案的经济技术性比较，推荐最佳降噪方案。

本项目情况：本项目施工阶段严格遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工噪声排放标准》、《内蒙古自治区噪声污染防治条例》等法律法规要求，镇区连接线两侧多为临街商铺，可采取调整高噪声作业施工时间、夜间禁止施工、靠近商业服区的位置设置临时声屏障、选用低噪声施工设备等措施，使施工期噪声影响降到最低。项目运营期噪声主要为路面往来车辆产生的交通噪声，通过现场调查可知，项目沿线两侧主要为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区及草地、林地和G109道路，声环境影响范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，没有需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，项目运营期声环境影响较小。

综上所述，本项目各环境影响减缓对策和措施符合《内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划》有关要求。
2.本项目与《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》的符合性分析

《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》明确要求“构建服务高效的公路网，提升节点快速联通效能，干线公路互联互通水平显著提高，全面消除‘断头路’，实现高速公路旗县（市、区）覆盖率达100%，旗县间二级以上公路连接实现度达100%，三级及以上公路苏木乡镇覆盖率达95%；深入推进‘四好农村路’建设，实现自然村（20户以上）通硬化路比例不低于85%，力争实现有需求的地区乡乡都有产业路或旅游路，乡乡都有美丽农村路”。在生态环境保护方面，《规划》要求“坚持在发展中保护、在保护中发展，探索交通运输领域推进生态优先和绿色发展的新路子。全面加强交通运输领域污染防治和生态修复，打赢污染防治攻坚战。全力推进运输结构调整，推广应用绿色交通工具。在交通基础设施建设中做好生态红线避让和生态保护工作，充分对接国土空间规划，严格落实生态保护和水土保持措施，建设绿色交通廊道”“加强新建交通基础设施生态保护，推进交通基础设施规划、设计、施工、运营、养护、管理全过程的绿色化，积极倡导生态选线、生态环保设计，做好生态补偿，坚持在原线路的基础上进行改扩建。严格落实水土保持措施，加强植被保护与恢复。重点针对防风固沙极重要区、水土流失重点治理区等重点生态功能区，结合国省道改扩建项目推进取弃土场生态恢复、动物通道建设和湿地连通修复；针对涉及自然保护区、风景名胜区的国省道改扩建项目，推进路域沿线生态改善和景观升级”。
本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程。棋盘井镇位于鄂尔多斯市西部、鄂托克旗西北部，东与木凯淖尔镇相邻，南与阿尔巴斯苏木接壤，西与乌海市海南区公乌素镇、巴音陶亥镇毗邻，北与杭锦旗伊和乌素苏木相邻，是鄂尔多斯与宁夏、乌海相连的重要交通枢纽。G109线棋盘井至石嘴山段一级公路位于棋盘井镇区南侧，往来棋盘井镇区和产业园方向车辆主要经G109线K1053+000处平交口转棋盘井镇区南环线向东行驶至东环线，根据实地调查，该段行驶路线易造成K1053+000处平交口车辆堵塞，来往车辆行驶缓慢。本项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，主要任务是衔接G109线与棋盘井镇区的连通。本项目是区域规划中的重要运输通道，项目建成后不仅能进一步完善区域路网功能，有效减少车辆进出棋盘井镇区的通行时间，还可以减缓G109线K1053+000处平交口的通行压力，对实现区域经济提质增效、城乡协调发展具有重要现实意义，符合《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》的总体要求。

在生态环境保护方面，本项目充分利用已有水泥路及土路布线，占地范围与评价范围内均不涉及自然保护区、水源保护区等环境敏感区；施工区域不涉及靠近或穿越对水质有特殊要求的水体；项目不设置基层拌和站，施工阶段路基所用水泥稳定碎石与改性沥青混凝土均为外购成品直接铺设；项目采用符合环保要求的先进施工设备，施工人员施工时戴防尘口罩；施工场地、施工便道定期洒水、临时堆存表土进行苫盖，减少施工现场扬尘；定期保养施工机械设备和车辆，保持机械设备和车辆运转良好；项目不设置施工营地，施工人员产生的生活污水依托镇区污水管网，不随意排放；生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，不随意丢弃。施工期固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等，施工建筑垃圾尽量回收利用，例如委托有关企业拆解、转化为再生骨料用于道路基层、垫层或生产新型建材等，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理；项目施工阶段严格遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工噪声排放标准》、《内蒙古自治区噪声污染防治条例》等法律法规要求，镇区连接线两侧多为临街商铺，可采取调整高噪声作业施工时间、夜间禁止施工、靠近商业服区的位置设置临时声屏障、选用低噪声施工设备等措施，使施工期噪声影响降到最低。项目运营期噪声主要为路面往来车辆产生的交通噪声，通过现场调查可知，项目沿线两侧主要为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区及草地、林地和G109道路，声环境影响范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，没有需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，项目运营期声环境影响较小。另外，本项目在设计和施工过程中尽量减少植被破坏，竣工后及时清除临时工程及废弃物，不留有碍自然景观的施工痕迹，尽快恢复植被，并在路线两侧采取种植固沙植物、设置沙障等综合固沙措施。本项目运营期来往车辆会产生汽车尾气、扬尘与交通噪声。道路工程是露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气和扬尘可以得到较好的扩散；项目沿线主要为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域和G109道路，声环境影响范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，可通过车辆限速、禁止鸣笛、定期维护路面以保持路面平整度等措施降低声环境影响。
综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市“十四五”公路、水路交通运输发展规划》《鄂尔多斯综合交通运输“十四五”和二〇三五年远景目标规划》有关要求。

本项目与《鄂托克旗“十四五”综合交通运输发展规划和二〇三五年远景目标》的符合性分析

《鄂托克旗“十四五”综合交通运输发展规划和二〇三五年远景目标》明确了“十四五”期间（2021-2025年）‌以“提升等级、完善路网、消灭断头路”为核心目标，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的立体化现代综合交通运输体系；2035年远景目标为基本建成内联外通、智能绿色、安全韧性、服务优质的现代化综合交通运输网络，全面支撑资源型经济转型与乡村振兴。公路网结构以完善全旗“‌三横四纵五联‌”骨干路网（三条横线、四条纵线、五条连接线）为重点，并以旅游路、产业路、农村公路为补充。
本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程，项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，主要任务是衔接G109线与棋盘井镇区的连通。本项目是区域规划中的重要运输通道，项目建成后不仅能进一步完善区域路网功能，有效减少车辆进出棋盘井镇区的通行时间，还可以减缓G109线K1053+000处平交口的通行压力，对实现区域经济提质增效、城乡协调发展具有重要现实意义，符合《鄂托克旗“十四五”综合交通运输发展规划和二〇三五年远景目标》的有关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程，工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类 鼓励类”的“二十四、公路及道路运输；1.公路交通网络建设：国家高速公路网项目建设，国省干线改造升级，汽车客货运站、城市公交站，城市公共交通”，项目建设符合国家产业政策要求。

同时，本项目于2026年6月5日取得了鄂托克旗发展和改革委员会下发的《鄂托克旗发展和改革委员会关于G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告的批复》（鄂旗发改审批发〔2026〕31号），项目代码2605-150624-04-01-377139，批复具体内容见附件2，项目建设符合地方产业政策要求。

综上所述，本项目符合国家与地方产业政策要求。

2.
生态环境分区管控
根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，鄂尔多斯市共划分171个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。其中优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.61%；一般管控单元共9个，面积占比7.56%。
（1）优先保护单元。主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（2）重点管控单元。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（3）一般管控单元。优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，通过内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询可知，本项目用地范围压覆了鄂托克旗城镇边界（扣除鄂托克经济技术开发区）（重点管控单元，ZH15062420007）和鄂托克旗一般管控区（一般管控单元，ZH15062430001），项目与所属环境管控单元相关要求的符合性分析如下：
表1-2  本项目与所属环境管控单元相关要求的符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况

是否符合

ZH15062420007

鄂托克旗镇边界（扣除鄂托克经济技术开发区）

重点管控单元

空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目不涉及在城市建成区新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，不涉及在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目，不涉及取用地下水。

符合

污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”

本项目不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活污水依托镇区污水管网，不随意排放。项目运营期无废水产生，雨水降至路面后采用自然散排的方式排水，对周边水环境影响较小。

符合

环境风险防范

/

/

符合

资源利用效率

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目施工期不设置施工营地，不设置基层拌和站。项目运营期无需用水，不涉及取用地下水。

符合

ZH15062430001

鄂托克旗一般管控区

一般管控单元

空间布局约束
1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

本项目不涉及占用永久基本农田。

符合
污染物排放管控
/

/

符合
环境风险防范
/

/

符合
资源利用效率

提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。

本项目不属于农业种植领域，不涉及农业用水。

符合
综上所述，项目建设符合所属环境管控单元相关要求。
3.本项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

由于《鄂尔多斯市“十五五”生态环境保护规划》尚未发布，因此本次评价依据《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》要求进行符合性分析。《规划》要求“形成以干线铁路及高速公路为主骨架的‘一纵一横一沿黄’市域综合交通运输主通道，开展城市绿色配送行动和信息资源整合行动，深化交通运输供给侧结构性改革”“推广绿色施工，通过施工图纸深化、施工方案优化、永临结合、临时设施和周转材料重复利用、施工过程管控等措施，减少施工现场建筑垃圾产生”“强化声环境质量管理，加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督”。
本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程，项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，主要任务是衔接G109线与棋盘井镇区的连通。本项目是区域规划中的重要运输通道，项目建成后不仅能进一步完善区域路网功能，有效减少车辆进出棋盘井镇区的通行时间，还可以减缓G109线K1053+000处平交口的通行压力，对实现区域经济提质增效、城乡协调发展具有重要现实意义。在生态环境保护方面，本项目充分利用已有水泥路及土路布线，占地范围与评价范围内均不涉及自然保护区、水源保护区等环境敏感区；施工区域不涉及靠近或穿越对水质有特殊要求的水体；项目不设置基层拌和站，施工阶段路基所用水泥稳定碎石与改性沥青混凝土均为外购成品直接铺设；项目采用符合环保要求的先进施工设备，施工人员施工时戴防尘口罩；施工场地、施工便道定期洒水、临时堆存表土进行苫盖，减少施工现场扬尘；定期保养施工机械设备和车辆，保持机械设备和车辆运转良好；项目不设置施工营地，施工人员产生的生活污水依托镇区污水管网，不随意排放；生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，不随意丢弃。施工期固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等，施工建筑垃圾尽量回收利用，例如委托有关企业拆解、转化为再生骨料用于道路基层、垫层或生产新型建材等，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理；项目施工阶段严格遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工噪声排放标准》、《内蒙古自治区噪声污染防治条例》等法律法规要求，镇区连接线两侧多为临街商铺，可采取调整高噪声作业施工时间、夜间禁止施工、靠近商业服区的位置设置临时声屏障、选用低噪声施工设备等措施，使施工期噪声影响降到最低。项目运营期噪声主要为路面往来车辆产生的交通噪声，通过现场调查可知，项目沿线两侧主要为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区及草地、林地和G109道路，声环境影响范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，没有需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，项目运营期声环境影响较小。另外，本项目在设计和施工过程中尽量减少植被破坏，竣工后及时清除临时工程及废弃物，不留有碍自然景观的施工痕迹，尽快恢复植被，并在路线两侧采取种植固沙植物、设置沙障等综合固沙措施。本项目运营期来往车辆会产生汽车尾气、扬尘与交通噪声。道路工程是露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气和扬尘可以得到较好的扩散；项目沿线主要为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域和G109道路，声环境影响范围内不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，可通过车辆限速、禁止鸣笛、定期维护路面以保持路面平整度等措施降低声环境影响。


综上所述，本项目建设符合《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》有关要求。

4.本项目与《鄂托克旗棋盘井镇中心镇区国土空间详细规划》的符合性分析

《鄂托克旗棋盘井镇中心镇区国土空间详细规划》的规划范围为棋盘井镇中心镇区，中心镇区范围内控制线类型包括重要控制线和其他控制线，无生态保护红线，无耕地与永久基本农田保护线。本项目在棋盘井中心镇区国土空间规划中的位置见图1-1。
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图1-1  本项目在棋盘井中心镇区国土空间规划中的位置

《规划》第二部分第31条“对外交通系统”明确表示“规划保留镇区南侧109国道为城镇主要对外通道，规划镇区至棋东项目区快速通道为主要产业对外交通”。本项目在棋盘井中心镇区道路系统规划中的位置见图1-2。
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图1-2  本项目在棋盘井中心镇区道路系统规划中的位置
本项目拟建连接线部分在棋盘井中心镇区国土空间规划范围内，匝道位于G109两侧。项目建设的主要任务是连接棋盘井镇区与109国道，是中心镇区道路系统规划中的主干道，是城镇主要对外通道。项目建设符合《鄂托克旗棋盘井镇中心镇区国土空间详细规划》有关要求。



建设内容

	地理位置
	
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道。其中，城区连接线路线全长0.800km，起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口，终点接上、下行匝道起点；上行A匝道路线全长0.551km，起点接城区连接线终点，终点接G109线K1048+464.661处，并在G109线设置加速车道及渐变段；下行B匝道路线全长0.535km，起点接G109线K1048+455.263处，并在G109线设置减速车道及渐变段，终点接城区连接线K0+800处。路线全长1.886km。
项目所在地理位置如图所示：
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图2-1  地理位置示意图

	项目组成及规模
	1.项目背景与任务由来

鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区位于鄂尔多斯市鄂托克旗，是内蒙古自治区一类重点工业园区，2023年8月升级为自治区级高新技术产业开发区，主导产业为能源化工、新兴产业和新材料、精细化工，先后被国家发展改革委、工信部等部门确定为国家级循环化改造示范试点园区、自治区级高新技术产业园区、低碳产业试点园区、绿色园区、转型升级重点园区、循环经济标准化试点示范园区、自治区先进基层党组织和党建工作示范园区，是全国绿色焦化产业的探路者、国内氯碱行业最具竞争力的成本洼地和世界最大的铁合金生产基地。开发区下辖‌棋盘井产业园‌和‌蒙西产业园‌两个主要园区，棋盘井产业园位于棋盘井镇，蒙西产业园位于蒙西镇，两个园区分别聚焦不同产业方向，形成互补发展格局。
‌棋盘井产业园位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇，目前形成了“一园两组团”的布局形式。产业园是经济发展引擎，棋盘井镇区提供生活保障，二者互为支撑，共同构成鄂托克旗西部“产城融合”的核心区域。

G109线棋盘井至石嘴山段一级公路位于棋盘井镇区南侧，出入棋盘井镇区和产业园方向的车辆主要经G109线K1053+000处平交口转棋盘井镇区南环线向东行驶至东环线。根据现场实地调查，上述行驶路线易造成K1053+000处平交口车辆堵塞，车辆行驶缓慢。

在此背景下，鄂托克旗交通运输局提出G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程，项目建成后不仅能进一步完善区域路网功能，有效减少车辆进出镇区的通行时间，还可以减缓G109线K1053+000处平交口的通行压力，对实现区域经济提质增效、城乡协调发展具有重要意义，项目建设是十分必要的。
根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》、《鄂托克旗发展和改革委员会关于G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告的批复》（鄂旗发改审批发〔2026〕31号），本项目的建设内容包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道。其中，城区连接线路线全长0.800km，起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口，终点接上、下行匝道起点；上行A匝道路线全长0.551km，起点接城区连接线终点，终点接G109线K1048+464.661处，并在G109线设置加速车道及渐变段；下行B匝道路线全长0.535km，起点接G109线K1048+455.263处，并在G109线设置减速车道及渐变段，终点接城区连接线K0+800处。本项目路线全长1.886km，按三级公路标准建设，路基宽8.0/7.5m，路面宽7.0/6.0m，城区连接线设计速度30km/h，匝道设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面，桥涵设计荷载为公路—I级。

根据《中华人民共和国生态环境法典》《建设项目环境保护管理条例》等要求，建设项目应依法开展环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-130、等级公路-其他”，应编制生态环境影响报告表。另外，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作”。根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）、《鄂尔多斯市人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鄂府发〔2017〕153号）、《鄂托克旗人民政府关于禁止开垦陡坡地范围的公告》可知，鄂托克旗水土流失重点治理区面积5722km2，其中国家级水土流失重点治理区面积4249km2、市级水土流失重点治理区面积1473km2，国家级水土流失重点治理区主要分布在鄂托克旗东部、南部靠近黄河流域的覆沙黄土丘陵区域，属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区的组成部分，是水土流失强度最高、治理优先级最高的核心区域，市级水土流失重点治理区主要分布在旗域中西部的缓坡丘陵、风沙交错区域，作为国家级治理区的补充延伸区域，承担区域生态缓冲、防风固沙的治理功能。另外，全旗划定‌380.79km2禁止开垦陡坡地作为配套重点管控区域‌，全部集中在棋盘井镇、蒙西镇范围内，该区域属于水土流失重点治理区内的陡坡管控子区域。本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，项目用地范围与生态影响评价范围均位于鄂托克旗范围内，鄂托克旗属于《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）中的黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，且本项目生态影响评价范围内涉及基本草原，因此本项目符合“建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区”，需开展生态环境影响专项评价。在此背景下，编制完成《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。
为此，鄂托克旗交通运输局委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立技术小组，根据项目特点、性质，认真分析了项目主要建设内容、建设性质及方案，开展现场调查，收集与项目有关的社会、经济和环境现状资料，结合各环境要素影响评价技术导则，编制完成生态环境影响报告表与生态环境影响专项评价报告，呈请生态环境主管部门审查。

2.项目组成与建设规模

本项目为G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程，项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分。城区连接线路线全长0.800km，起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口（起点桩号K0+000），路线由西北向东南布线，终点接上、下行匝道起点（终点桩号K0+800）。上行A匝道路线全长0.551km，起点接城区连接线终点（起点桩号K0+000），路线由西北向东南布线，下穿G109线三道沟大桥，终点接G109线K1048+464.661处（终点桩号K0+551.021），并在G109线设置加速车道及渐变段。下行B匝道路线全长0.535km，起点接G109线K1048+455.263处（起点桩号K0+000），并在G109线设置减速车道及渐变段，终点接城区连接线终点（终点桩号K0+535.022）。
本项目路线全长1.886km，按三级公路标准建设，路基宽8.0/7.5m，路面宽7.0/6.0m，城区连接线设计速度30km/h，匝道设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面，设计路线交叉1处，涵洞5道，桥涵设计荷载为公路—I级。全线用地46884㎡，用地范围为填方路段路堤坡脚以外2.0m，路堑坡顶以外2.0m。全线土石方2.0926万m³，水泥稳定级配碎石（5:95）1.259万㎡，C25混凝土379.2m³，沥青路面1.7682万㎡。项目具体组成见下表：

表2-1  项目组成一览表
工程类型

工程名称

建设内容与规模

备注

主体工程

路基工程
全线土石方2.0926万m³，C25混凝土379.2m³，特殊路基（下穿三道沟大桥段）基底填筑50cm片石，片石上部填筑30cm砂砾。

路基横断面：城区连接线路基宽度8.00m，断面组成为0.50m土路肩+0.25m侧向宽度+2×3.25m车行道+0.25m侧向宽度+0.50m土路肩；匝道路基宽度7.5mm，断面组成为0.75m土路肩+1.00m左侧硬路肩+3.50m车行道+1.50m右侧硬路肩+0.75m土路肩。

路拱横坡：一般路段行车道及硬路肩路拱横坡为1.5%，土路肩采用硬化设计，路拱与行车道保持一致，超高路段行车道路拱横坡与超高横坡度相同。

路基边坡：路堤边坡坡率为1:1.5；路堑边坡坡率为1:1.0。

路基填土：挖方及低填挖路槽主要为粉细砂，全部利用。填方路段除路床上部30cm厚需用外购砾类土填筑，其余均利用路基挖余土方填筑。

新建

路面工程

项目采用沥青混凝土路面，全线沥青混凝土路面1.7682万㎡。

城区连接线路面结构：5cm AC-16C改性沥青混凝土上面层+改性乳化沥青粘层+6cm AC-20C改性沥青混凝土下面层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥稳定碎石底基层+20cm天然砂砾功能层。

A、B匝道与连接线拼宽段路面结构：4cm AC-16C中粒式SBS改性沥青混凝土上面层+PCR改性乳化沥青粘层+6cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土下面层+6mm 改性乳化沥青稀浆封层+20cm 水泥稳定级配碎石基层（5:95）+20cm水泥稳定级配碎石底基层（4:96）+20cm天然砂砾功能层。

过水路面段路面结构：过水路面全长200m（K0+065-K0+265），24cm C40水泥混凝土面层+40cm C25片石混凝土基层+20cm天然砂砾垫层。

新旧道路搭接：在G109线相应位置分别设置加速车道（A匝道）和减速车道（B匝道），并对G109线现状路面进行单侧加宽处理。A匝道加速车道段为右侧单侧加宽，加宽宽度3.5m（含硬路肩）；B匝道减速车道段为右侧单侧加宽，加宽宽度3.5m（含硬路肩）。加宽段路面结构层与G109线既有路面保持一致，路面结构：5cm AC-16中粒式SBS改性沥青混凝土上面层+PCR改性乳化沥青粘层+6cm AC-20中粒式沥青混凝土下面层+0.6cm 改性乳化沥青稀浆封层+20cm水泥稳定级配碎石（5:95）+20cm水泥稳定级配碎石（4:96）底基层+20cm天然砂砾功能层。

新建

桥涵工程

新建涵洞5道，用于沿线排水及沟渠贯通。其中，连接线范围内的2道涵洞为既有G109线钢筋混凝土圆管涵的直接利用与接长，孔径1.5m；A、B匝道范围内的3道涵洞均为新建钢筋混凝土圆管涵，孔径1.0m。

2道为已有涵洞的利用与接长，另外3道为新建
交叉工程
在城区连接线起点设置1处平面交叉，型式为十字交叉，采用加铺转角方式进行过渡处理，转角平曲线半径15m，保障被交道路的顺畅连接。
新建
排水设施
项目设置边坡急流槽、拦水带、边沟等综合排水系统。路面水通过路拱横坡向两侧分流，通过拦水带进入边坡急流槽排离路面。边坡急流槽每隔20m设置一道，进水口槽壁、底面及槽身均为C25现浇混凝土，进水口与槽身平顺过渡，每3m设一个防滑台。加宽段路肩外侧同步完善排水系统，确保路面水顺畅排出。新旧路面接缝处设置防水层，防止积水渗入路基。
新建
防护设施

匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，其余段落采用沙柳网格植草防护。

新建
辅助工程
交通安全设施

全线设置完善的交通标志、标线、轮廓标、里程标、百米桩、公路界碑，在中分带和路侧护栏上附设反射器。另外，路侧护栏、互通出口匝道三角端增设防撞设施，桥梁路段采用混凝土护栏，涵洞采用与相邻路基段相同防撞等级护栏。
新建
公用工程

给排水
给水：项目施工期不设置施工营地，不设置基层拌和站，施工期用水主要为施工便道抑尘用水，项目附近有多处供水设施，采用洒水车运输，可以满足施工期用水需求。项目运营期无需用水。

排水：项目施工期洒水抑尘水量较小，抑尘水自然蒸发不外排；项目运营期本身无废水产生，雨水降至路面采用自然散排的方式排水。
/
供电
项目沿线电力供应设施可满足工程用电需求。
/
环保工程

废气
施工期
施工期废气主要有施工扬尘、施工机械废气、沥青烟以及运输车辆汽车尾气。施工扬尘可采取施工场地、施工便道定期洒水抑尘的措施降尘；加强对施工机械的管理，施工机械定期检查和维修保养，降低施工机械废气排放；项目所用成品沥青混凝土由沥青专用保温罐车运至施工现场，采用摊铺机进行摊铺，尽量缩短沥青料在摊铺现场的时间；运输车辆汽车尾气可以通过使用符合排放年检标准车辆、运输车辆定期保养、保持车辆良好工况、使用合规燃油等措施降低排放。施工环境为露天开放的环境，气体扩散条件良好，环境影响较小。
/
运营期
运营期废气主要为路面往来车辆产生的扬尘与汽车尾气，可以采取加强路面、交通设施的养护管理、定期对道路路面进行清洁等措施，降低运营期废气影响。
/
废水
施工期

项目施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活污水依托镇区生活污水管网，不随意排放；抑尘用水自然挥发，对水环境影响较小。
/
运营期

项目运营期无废水产生，雨水降至路面后自然散排，对水环境影响较小。

/
噪声

施工期

项目施工期噪声主要为施工噪声和运输车辆噪声，采取选用低噪声、低振动的各类施工机械设备、做好施工机械和运输车辆的维护保养、路线两侧临街商铺设置临时隔声屏障等措施降噪。
/
运营期

项目运营期
噪声主要来自路面往来车辆产生的交通噪声，通过设置交通标志、做好路面的维修养护、确保道路处于良好状况等措施降噪。
/
固体废物
施工期
项目不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，生活垃圾不随意丢弃。施工期固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等，施工建筑垃圾尽量回收利用，例如委托有关企业拆解、转化为再生骨料用于道路基层、垫层或生产新型建材等，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理

/
运营期
运营期固体废物来源主要为来往车辆司乘人员及行人丢弃的垃圾，包括果皮、纸屑、塑料、包装废物等，需定期清理路面及两侧的垃圾。

/
生态
施工期

项目的实施不可避免得会破坏原有地表植被，评价要求施工过程中尽量减少对施工区域草地、林地的破坏，剥离的表土暂时堆存在取土场范围内妥善保存，并采取防护网苫盖措施，施工时不断用于已完成区域的表土恢复，不得长期堆放；施工结束后及时对临时占地进行生态恢复，撒播羊草、披碱草等品种草籽，植被恢复率不低于90%；同时，本项目拟对道路路基边坡及匝道高填方段进行绿化防护，匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。临时占地的植被恢复需在施工结束前完成，恢复责任主体为鄂托克旗交通运输局，恢复面积约7500㎡，恢复措施主要为撒播羊草、披碱草等品种草籽，使临时占地范围植被覆盖程度恢复到原有水平。
/
运营期

加强环境管理和环境监测，对没有成活的植物进行补种，做好人工种植地表植被的养护。
/
临时工程

取土场施工便道

施工期修筑0.1km施工便道，路基宽7.0m，占地面积662㎡，用于施工期保通。
新建
取土场

取土场位于BK0+180左侧约50m处，占地面积9200㎡，取土深度约1.5m，用于项目路基填方段取土。
新建
3.主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下表所示：

表2-2  主要经济技术指标表
技术指标名称
单位
本项目指标情况
道路等级
/
三级公路
全线长度
km
1.886
设计行车速度
km/h
连接线/匝道：30/40
路基宽度
m
连接线/匝道：8.0/7.5
路面宽度
m
连接线/匝道：7.0/6.0
平曲线最小半径
m
1500
最大纵坡
%
2.82
最短坡长
m
240
凸型竖曲线最小半径
m
11500
凹型竖曲线最小半径
m
8000
路基土石方
万m³
2.0926
沥青混凝土路面面积
万㎡
1.7682
路线交叉
处
1
涵洞数量
道
5
桥涵设计荷载
/
公路-I级
项目施工期
年
1
建设模式
/

DBB模式

项目总投资
1541.1375万元
4.路线方案设计

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道。城区连接线现状为水泥路面，上、下行AB匝道现状为土路。本项目路线充分利用现有道路，根据区域地形、地质特点，提出以下路线建设方案：

（1）城区连接线起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口，起点桩号为K0+000，路线由西北向东南布线，终点接上、下行匝道起点，终点桩号K0+800。

（2）上行匝道起点接城区连接线终点，起点桩号为K0+000，路线由西北向东南布线，下穿G109线三道沟大桥，终点接G109线K1048+464.661处，并在G109线设置加速车道及渐变段，终点桩号K0+551.021。

（3）下行匝道起点接G109线K1048+455.263处，并在G109线设置减速车道及渐变段，起点桩号为K0+000，终点接城区连接线K0+800处，终点桩号K0+535.022。

本项目路线全长1.886km，按三级公路标准建设，路基宽8.0/7.5m，路面宽7.0/6.0m，城区连接线设计速度30km/h，匝道设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面，设计路线交叉1处，涵洞5道，桥涵设计荷载为公路—I级。路线建设方案见图2-2。
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图2-2  路线建设方案设计图
5.路基工程

（1）路基断面组成

根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》交通调查及分析预测、道路通行能力计算结果，本项目城区连接线道路断面组成为：0.50m土路肩+0.25m侧向宽度+2×3.25m车行道+0.25m侧向宽度+0.50m土路肩，道路路基宽度为8.00m，断面图见图2-3。匝道断面组成为:0.75m土路肩+1.00m左侧硬路肩+3.50m车行道+1.50m右侧硬路肩+0.75m土路肩，道路路基宽度为7.50m，断面图见图2-4。道路用地范围为填方路段路堤坡脚以外2.0m，路堑坡顶以外2.0m。
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图2-3  城区连接线填方路基断面图
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图2-4  匝道填方路基断面图
（2）路拱横坡与路基边坡
一般路段行车道及硬路肩路拱横坡采用1.5%，土路肩采用硬化设计路拱与行车道保持一致，超高路段行车道路拱横坡与超高横坡度相同。项目沿线土质为风积沙，路堤边坡坡率均采用1:1.5；路堑边坡坡率均采用1:1.0。
（3）路基填筑要求
本项目挖方及低填挖路槽主要为粉细砂，全部利用。填方路段除路床上部30cm厚需用外购砾类土填筑，其余均利用路基挖余土方填筑。砾类土粒径要求：大于2mm小于60mm颗粒含量>50%；大于60mm颗粒含量≤15%；小于0.075mm颗粒含量<5%。级配Cu≥5，1≤Cc≤3。
（4）特殊路基处理
本项目上行A匝道下穿三道沟大桥，路基占用桥涵孔径，因常年积水，底部有淤泥淤积，因此对此段路基基底填筑50cm片石，片石上部填筑30cm砂砾处理。
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图2-5  特殊路基处理设计图

6.路面工程

根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》对于道路等级、使用性质及本项目的交通流、车型构成分析，本项目采用沥青混凝土路面，全线沥青混凝土路面面积1.7682万㎡，基层采用水泥稳定碎石。
（1）城区连接线路面结构

城区连接线路面由上到下依次为：
5cm AC-16中粒式SBS改性沥青混凝土面层

6mm 改性乳化沥青稀浆封层厚

20cm 水泥稳定级配碎石基层（5:95）
20cm 水泥稳定级配碎石底基层（4:96）
20cm 天然砂砾功能层
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图2-6  城区连接线路面结构示意图
（2）A、B匝道与连接线拼宽段路面结构

A、B匝道与连接线拼宽段路面由上到下依次为：
4cm AC-16C中粒式SBS改性沥青混凝土上面层

PCR改性乳化沥青粘层

6cm AC-20C中粒式SBS改性沥青混凝土下面层

6mm 改性乳化沥青稀浆封层厚

20cm 水泥稳定级配碎石基层（5:95）
20cm 水泥稳定级配碎石底基层（4:96）

20cm 天然砂砾功能层
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图2-7  A、B匝道与连接线拼宽段路面结构示意图
（3）过水路面段路面结构

本项目A匝道K0+065-K0+265段需下穿G109线4×20m三道沟大桥第二孔。三道沟大桥所在冲沟为典型的季节性干谷，汇水范围有限，河槽长度约2-3km，平时无水，仅暴雨后形成短时洪流，洪水历时短、峰值流量较小。本项目穿越段落为季节性冲沟区域，现状沟槽常年无水，仅雨季（主要集中在7-9月）遇短时强降雨时形成暂时性汇流。本项目本着“因地制宜、经济适用”的原则，采用过水路面方案，允许洪水期短时漫水通行，该方式是干旱地区季节性水流路段常用的合理设计形式。

本段过水路面全长200m（K0+065-K0+265），路面由上到下依次为：
24cm C40水泥混凝土面层

40cm C25片石混凝土基层

20cm天然砂砾垫层。
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图2-8  过水路面结构示意图
（4）新旧道路搭接设计方案
为保证车辆安全顺畅进出主线，本项目在G109线相应位置分别设置加速车道（A匝道）和减速车道（B匝道），并对G109线现状路面进行单侧加宽处理。A匝道加速车道段为右侧单侧加宽，加宽宽度3.5m（含硬路肩）；B匝道减速车道段为右侧单侧加宽，加宽宽度3.5m（含硬路肩）。

加宽段路面结构层与G109线既有路面保持一致，路面从上到下依次为：
5cm AC-16中粒式SBS改性沥青混凝土上面层

PCR改性乳化沥青粘层

6cm AC-20中粒式沥青混凝土下面层

0.6cm 改性乳化沥青稀浆封层

20cm水泥稳定级配碎石（5:95）

20cm水泥稳定级配碎石（4:96）底基层

20cm天然砂砾功能层
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图2-9  新旧道路搭接设计图
7.桥涵工程
本项目不涉及桥梁工程。为保障沿线排水及沟渠贯通，本项目建设5道涵洞，其中连接线范围内的2道涵洞为既有G109线钢筋混凝土圆管涵的直接利用与接长，现状孔径均为1.5m，受既有结构物限制，该孔径无法进行调整，本次设计仅对进、出水口进行必要的接长处理。A、B匝道范围内的3道涵洞均为新建，匝道穿越区域属于季节性冲沟，汇水面积小，根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》，项目所在地区年均降水量仅157.9mm，综合考虑水文实际需求与投资控制要求，孔径设计为1.0m。

表2-3  桥涵工程情况表

序号

桩号

孔径（m）

洞口形式

涵洞类型
道数（道）
涵长（m）
备注
进水口
出水口
连接线

1
K1048+427.72
1-Φ1.50
八字墙
八字墙
钢筋混凝土圆管涵
1
10.0
主线G109线涵洞进、出水口均需接长
2
K1048+572.60
1-Φ1.50
八字墙
/
钢筋混凝土圆管涵
1
12.0
主线G110线涵洞进水口需接长
A匝道
1
AK0+132.00
1-Φ1.00
八字墙
八字墙
钢筋混凝土圆管涵
1
12.0
新建涵洞
2
AK0+228.00
1-Φ1.00
八字墙
八字墙
钢筋混凝土圆管涵
1
12.0
新建涵洞
B匝道

1
BK0+400.00
1-Φ1.00
八字墙
八字墙
钢筋混凝土圆管涵
1
12.0
新建涵洞
8.交叉工程
本项目在城区连接线起点设置1处平面交叉，型式为十字交叉，采用加铺转角方式进行过渡处理，转角平曲线半径15m，保障被交道路的顺畅连接。

9.排水工程

本项目设置边坡急流槽、拦水带、边沟等综合排水系统。路面水通过路拱横坡向两侧分流，通过拦水带进入边坡急流槽排离路面。边坡急流槽每隔20m设置一道，进水口槽壁、底面及槽身均为C25现浇混凝土，进水口与槽身平顺过渡，每3m设一个防滑台。加宽段路肩外侧同步完善排水系统，确保路面水顺畅排出。新旧路面接缝处设置防水层，防止积水渗入路基。

排水沟设计图见图2-10，边沟设计图见图2-11。
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图2-10  排水沟设计图
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图2-11  边沟设计图
10.防护工程

匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护（混凝土323.4m³，浆砌片石81.3m³），其余段落采用沙柳网格植草防护，植草面积2721㎡。

填方路段边坡沙柳网格植草设计见图2-12，挖方路段边坡沙柳网格植草设计见图2-13，空心六棱块防护设计见图2-14。
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图2-12  填方路段边坡沙柳网格植草设计图
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图2-13  挖方路段边坡沙柳网格植草设计图
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图2-14  空心六棱块防护设计图
11.交通安全设施

全线设置完善的交通标志、标线、轮廓标、里程标、百米桩、公路界碑，在中分带和路侧护栏上附设反射器。另外，路侧护栏、互通出口匝道三角端增设防撞设施，桥梁路段采用混凝土护栏，涵洞采用与相邻路基段相同防撞等级护栏。
12.天然气管线改移
本项目路线与现有天然气管线走向冲突，为保障区域能源供应安全，避免管线与道路工程的相互干扰，本项目建设单位（鄂托克旗交通运输局）与天然气管线产权单位（鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司）协商后，确定对该段天然气管线进行改移处理，将交叉段已建埋地天然气管道向东侧移至待建公路安全区域，重新穿越G109线铺设，改移设计图如下：
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图2-14  天然气管线改移设计图
天然气管线改移方案及施工后续由鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司实施，天然气管线改移方案及施工不在本项目工程范围内，不在本次评价范围内。协商意见详见附件4。

13.压覆矿产资源及矿业权情况
经与鄂托克旗自然资源局查询核实，本项目选线涉及压覆1处有效矿业权矿产资源，为：内蒙古利民煤焦有限责任公司；证号:C1500002011011120104723，外扩300米涉及压覆1处有效矿业权矿产资源权属范围为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司；证号:C1500002009051110019159。

2026年8月13日，本项目建设单位（鄂托克旗交通运输局）取得鄂托克旗自然资源局下发的《鄂托克旗自然资源局关于鄂托克旗交通运输局G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程规划意见的函》，明确了本项目已纳入正在编制的鄂托克旗国土空间总体规划动态维护方案，项目位于棋盘井镇，涉及压覆内蒙古利民煤焦有限责任公司煤矿矿权。根据《内蒙古自治区自然资源厅关于做好城镇开发边界与矿业权重叠处置有关事项的通知（试行）》（内自然资字[2025]125号）文件要求，城镇开发边界与采矿权重叠的应设立禁采区，但该文件已到期，下一步将按照最新规范文件执行，具体协议见附件14。
针对此种情况，参照实际执行案例，例如：在2026年7月呼伦贝尔市根河市敖鲁古雅乡地热资源探矿权出让公告中，明确要求涉及城镇开发边界重叠的区块，需由矿业权人申请减缓措施，经旗县级人民政府同意并签订‌互不影响协议‌后方可实施。‌‌
为保证项目顺利实施，本项目建设单位（鄂托克旗交通运输局）承诺本项目实施不会给上述矿业公司带来损失，如压覆矿区内资源在后续开采过程中涉及本项目道路改线、拆除工作，鄂托克旗交通运输局将配合上述矿业公司实施。具体协议见附件13。
14.项目用地类型

本项目永久占地面积46884m2，临时占地面积9862m2。永久占地范围内的土地利用类型包括城镇村道路用地、公路用地、空闲地、农村道路、乔木林地、商业服务业设施用地和天然牧草地；临时占地范围内的土地利用类型包括商业服务业设施用地和天然牧草地，具体情况见下表：

表2-4  土地利用类型情况表

序号
土地利用类型
面积（m2）
占比（%）
一、永久占地（全线道路）
1
城镇村道路用地
5047
10.76 
2
公路用地
6523
13.91 
3
空闲地
657
1.40 
4
农村道路
8320
17.75 
5
乔木林地
（人工种植杨柳林与樟子松）
20264
43.22 
6
商业服务业设施用地

3760
8.02 
7
天然牧草地

2312
4.93 
合计
46884

100

二、临时占地（取土场与施工便道）
1
取土场
商业服务业设施用地

1814
18.39 
天然牧草地

7386
74.89 
2
取土场施工便道
商业服务业设施用地

544
5.52 
天然牧草地

118
1.20 
合计
9862
100
15.土石方平衡

本项目全线挖方8056m³，填方20926m³，利用土方8056m³，借土填方12870m³，无弃方产生。施工过程土方石方均为压实方，土石方平衡如下：
表2-5  土石方平衡表                 单位：m³

路段全线

挖方
填方
利用方
借方
弃方
8056
20926
8056
12870
0
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图2-14  土石方平衡图（单位：m³）

16.交通量预测
本项目计划2026年开工建设，建设工期为1年，2027年通车运营。本次评价选取运营第1、7和15年作为运营近、中、远期的代表年份，代表年份分别为2027年、2033年和2041年。交通量昼夜比按5∶1计，昼间为6：00~22：00，夜间为22：00~次日6：00。根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》，将代表年份相对交通量按照小型车、中型车、大型车进行分类，各类车辆相对交通量预测结果见表2-6。
表2-6  代表年份各类车型相对交通量预测结果

代表年份
总相对交通量pcu/d
小型车
中型车
大型车
占比%
数量pcu/d
占比%
数量pcu/d
占比%
数量pcu/d
2027年
2163
70.84
1532
20.07
434
9.09
197
2033年
3773
70.92
2676
20.08
758
9
340
2041年
5460
70.99
3876
20.1
1097
8.91
486



	总平面及现场布置
	1.道路工程总体布局
（1）布线原则
1）路线总体设计须以沿线城镇为控制点，结合城镇发展规划及棋盘井镇区整体规划。
2）路线应尽量短捷，缩短营运里程，减少建设投资和运输成本，便于处理拟建道路与被交路的关系。
3）路线应选择较好的建设条件，适应地形、地物，根据地形、工程地质和水文地质条件，选择合理的总体设计方案。
4）在满足路线总体走向的前提下，路线走向应与沿线产业规划相协调，兼顾沿线地方的合理要求，以利于项目顺利实施并发挥功能。
（2）布线设计方案
本项目为G109线与棋盘井镇区连接线道路工程，项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇东侧，工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道。城区连接线起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口，起点桩号为K0+000，路线由西北向东南布线，终点接上、下行匝道起点，终点桩号K0+800。上行A匝道起点接城区连接线终点，起点桩号为K0+000，路线由西北向东南布线，下穿G109线三道沟大桥，终点接G109线K1048+464.661处，并在G109线设置加速车道及渐变段，终点桩号K0+551.021。下行B匝道起点接G109线K1048+455.263处，并在G109线设置减速车道及渐变段，起点桩号为K0+000，终点接城区连接线K0+800处，终点桩号K0+535.022。

本项目路线全长1.886km，按三级公路标准建设，路基宽8.0/7.5m，路面宽7.0/6.0m，城区连接线设计速度30km/h，匝道设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面，设计路线交叉1处，涵洞5道，桥涵设计荷载为公路—I级。路线总体布局见图2-15。
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图2-15  本项目道路路线总体布局示意图

2.施工总体布局


本项目不设置基层拌和站，施工阶段路基所用水泥稳定碎石与改性沥青混凝土均为外购成品直接铺设。施工期设置1处取土场与1条取土场施工便道，临时占地面积9862m2，土地利用类型现状为商业服务业设施用地和天然牧草地。
（1）取土场
取土场位于BK0+180左侧约50m处，占地面积9200m2，取土深度约1.5m，用于项目路基填方段取土。本项目不设置独立表土场，施工剥离的表土暂时堆存在取土场占地范围内。表土采取防护网苫盖措施，并且不断用于已完成部分的表土恢复，不长期堆放。取土场不在生态保护红线范围内，不占用公益林、天然林和永久基本农田。

（2）取土场施工便道

施工期修筑取土场施工便道0.1km，路基宽7.0m，占地面积662m2，用于施工期保通。施工便道不在生态保护红线范围内，不占用公益林、天然林和永久基本农田。施工便道需利用碎石固化，定期洒水抑尘，取土结束后及时恢复原有地貌，播撒草籽恢复植被，以防水土流失。

	施工方案
	1.施工工艺流程
道路施工建设一般分为施工准备阶段、路基工程阶段、路面工程阶段、附属工程阶段和验收阶段。本项目建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水设施、防护设施、交通安全设施等。

施工准备阶段需完成现场勘察、测量放样，清理地表杂草与腐殖土，对填料取样试验，铺筑试验段确定松铺厚度、碾压遍数等核心工艺参数。路基及排水、防护工程施工需进行土石方开挖，开挖的土石方可利用于路基填方，回填土方后进行路面工程施工，完成防护设施、交通安全设施后通车运行。
2.施工方案
（1）路基工程

1）清表与基底处理

路基挖方和填方前需采用机械配合人工清除路线用地范围内的树木、杂草、腐殖土，集中堆放，并采取临时挡护，作为路基边坡防护覆土源。路基施工清理表土，随剥随覆；取土场剥离表土要做好较为长久的临时防护措施，工程结束时作为植被恢复的覆土源。

2）路基土方开挖

路基土方开挖以挖掘机和装载机为主，必须自上而下地进行，近距离纵向调配以推土机为主，远距离纵向调配以挖掘机、自卸汽车运输为主。

3）路基填筑
路基填筑采用水平分层全断面填筑方法施工，逐段逐层向上填筑。对于路基范围开挖出来的土，经试验符合填料要求的土作为填方的材料充分利用，不同的填料分层填筑。路基填筑采取挖、装、运、摊、平、压路机压实的机械化流水作业，每层填压的土方均要平行于最终的路基表面。施工工序为铲除表层→清除杂草→平地机、推土机整平→压路机压实→路基填筑。

（2）路面工程

路面工程面层采用沥青混凝土，采用沥青专用保温罐车运至施工现场，采用摊铺机进行摊铺，全幅路面全宽一次摊铺完成。

（3）桥涵工程

涵洞采用钢筋混凝土圆管涵，首先采用机械开挖配合人工清底，随后进行基础施工与涵身结构施工，最后进行养护与涵背回填。

（4）排水与防护工程

排水与防护工程均采用机械施工为主、人工为辅的施工方法，施工工序为：放线→基础开挖→砌石→勾缝抹面。排水工程包括边坡急流槽、拦水带、边沟等，防护工程匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，其余段落采用沙柳网格植草防护。
（5）交通安全工程
全线设置完善的交通标志、标线、轮廓标、里程标、百米桩、公路界碑，在中分带和路侧护栏上附设反射器。另外，路侧护栏、互通出口匝道三角端增设防撞设施，桥梁路段采用混凝土护栏，涵洞采用与相邻路基段相同防撞等级护栏。
3.施工时序
本项目计划开工时间为2026年9月，建设期1年，预计完工时间2027年9月。为保障工程工期和质量，本项目施工采用机械化作业，按进度实施，避免抢工期、拖时间。施工时序为路基工程→路面工程→沿线设施及其他工程。

	其他
	无


生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1.生态环境现状

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，项目所在地属于《鄂尔多斯市生态功能区划图》中的西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域，属于《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）中的黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。

本项目永久占地面积4.6884公顷，临时占地面积0.9862公顷，生态影响评价范围为：永久占地以路线穿越段向两端各外延1km、路中心线向两侧各外延1km为评价范围；临时占地以用地边界外扩1km为评价范围，评价范围面积639.6821公顷。

土地利用类型：评价范围内土地利用类型面积占比超过1%且由高到低排列分别为天然牧草地（面积396.32hm²，占比61.96%）、工业用地（面积45.02hm²，占比7.04%）、乔木林地（面积44.13hm²，占比6.90%）、其他商服用地（面积30.16hm²，占比4.71%）、零售商业用地（面积24.14hm²，占比3.77%）、城镇住宅用地（面积22.71hm²，占比3.55%）、公路用地（面积17.80hm²，占比2.78%）、裸土地（面积15.97hm²，占比2.50%）、公园与绿地（面积11.70hm²，占比1.83%）、殡葬用地（面积7.62hm²，占比1.19%），城镇村道路用地、公用设施用地、空闲地、农村道路、沟渠、农村宅基地、交通服务场站用地、教育用地、坑塘水面等用地面积占比均在1%以下，占比较小。

植被类型：评价范围内涉及植被覆盖的区域占评价范围的68.85%，植被覆盖度约为30%，植被类型主要有红砂群落、杨柳林、樟子松群落和杂草类群落。樟子松为人工种植，未发现国家、自治区重点保护野生植物，没有《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危、易危物种以及国家和自治区列为拯救保护的极小种群物种、特有种以及古树名木等。
野生动物：评价范围内常见动物主要有树麻雀、喜鹊等鸟类以及刺猬、田鼠等小型动物，另外还有种类、数量众多的昆虫，栖息动物资源稀少，未发现国家及地方重点保护野生动物，未发现《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危、易危物种以及国家和自治区列为拯救保护的极小种群物种、特有种等。
生态环境现状调查详见《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。
2.环境空气质量现状

本项目位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2025年空气质量达标，项目所在地属于环境空气质量达标区。鄂尔多斯市优良天数比例为89.6%；乌海及周边地区环境空气质量平均优良天数比例83.4%，扣除异常沙尘天气影响后，重污染天数比例为0。
3.声环境质量现状


本项目位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，城区连接线路段路中心线两侧各200m以内主要是汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域，匝道路段中心线两侧各200m以内主要是G109，不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区
。为了解区域声环境质量现状，鄂托克旗交通运输局委托内蒙古创环科技发展有限公司于2026年7月30日~7月31日对本项目开展了声环境质量现状监测，具体情况如下：

（1）监测布点

布点位置为：连接线起点、终点；匝道起点、终点；连接线两侧商户墙外1m处，地面高度1.2m。布点情况如下：

表3-1  现状监测布点表
监测点位
具体位置
坐标

经度E
纬度N
1#
连接线起点
107°3′39.84″
39°23′10.907″
2#

两侧商户墙外1m处

107°3′44.304″
39°23′8.153″
3#

两侧商户墙外1m处

107°3′51.282″
39°23′8.253″
4#

两侧商户墙外1m处

107°3′55.321″
39°23′4.552″
5#

连接线终点/A匝道起点/B匝道终点
107°4′13.434″
39°23′0.508″
6#

B匝道起点

107°4′34.554″
39°22′40.007″
7#

A匝道终点

107°4′33.778″
39°22′47.336″
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图3-1  现状监测布点图
（2）监测因子
等效连续A声级Leq，单位dB（A）。

（3）监测方法与频次
按照《声环境质量标准》（GB3095-2008）中的规定方法进行监测，每个点位监测2天，每天昼、夜各监测1次，每次监测20分钟。

（4）监测结果
表3-2  监测结果一览表
监测点位
具体位置
7月30日
7月31日

标准限值
昼间
夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#
连接线起点
44

45

47

44

60
50
2#

两侧商户墙外1m处

44

44

48

42

60

50

3#

两侧商户墙外1m处

48

44

47

43

60

50

4#

两侧商户墙外1m处

49

44

47

43

60

50

5#

连接线终点/A匝道起点/B匝道终点
48

47

50

43

60

50

6#

B匝道起点

49

47

50

46

70
55
7#

A匝道终点

49

48

52

47

70

55

执行标准：1#~5#点位按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准执行：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；6#7#点位按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准执行：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
由声环境质量现状监测结果可知，连接线路段两侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，匝道两侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，区域声环境质量较好。
4.地下水、土壤环境质量

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），地下水环境影响评价应分别对加油站区域和其他区段确定评价等级，等级判定应符合下列规定：a）加油站选址涉及HJ610中地下水“敏感”区域或未按照要求采取严格的防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ610的相关规定确定评价等级；其他加油站不必进行评价等级判定；b）其他区段，不必进行评价等级判定。土壤环境影响评价应分别对加油站区域和其他区段确定评价等级，等级判定应符合下列规定：a）加油站周边土壤环境敏感程度为HJ964中“敏感”且未按照要求采取严格防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ964中污染影响型的相关规定确定评价等级；其他加油站不必进行评价等级判定；b）其他区段，不必进行评价等级判定。
本项目全线道路不设置加油站，属于“其他区段”，无需对地下水环境影响进行评价等级判定。同时，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（环办环评〔2020〕33号）“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查”，本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此未开展地下水、土壤环境现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	1.评价范围

（1）生态环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），生态影响评价范围确定原则如下：
1）穿越生态敏感区路段，以路线穿越段向两端各外延1km、路中心线向两侧各外延1km为参考评价范围。实际确定时应结合生态敏感区主要保护对象的分布、生态学特征、项目的穿越方式、周边地形地貌等适当调整。当生态敏感区位于路线单侧时，无生态敏感区一侧评价范围可至路中心线外300m；当主要保护对象为野生动物及其栖息地时，应在调查野生动物习性及栖息地分布的基础上确定评价范围；受工程影响的野生动物迁徙洄游通道应纳入评价范围。工程以地下穿越或地表跨越的方式通过生态敏感区且在生态敏感区范围内无永久占地、临时用地时，评价范围以路中心线两侧各外延300m为参考评价范围。
2）不涉及生态敏感区的一般路段，以路中心线向两侧各外延300m为参考评价范围。

3）临时用地，以用地边界外扩200m为参考评价范围；涉及生态敏感区的，按照HJ19确定评价范围。
本项目为G109线与棋盘井镇区连接线道路工程，按三级公路标准建设。本次评价生态影响评价范围为：永久占地以路线穿越段向两端各外延1km、路中心线向两侧各外延1km为评价范围；临时占地以用地边界外扩1km为评价范围。

（2）声环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ1358-2024）“施工期评价范围为施工场界外扩200m。运营期评价范围应符合下列规定：

1）一级评价一般以路中心线两侧各200m以内为评价范围；

2）二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域、相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小；

3）如依据建设项目声源计算得到的噪声贡献值到200m处，仍不能满足相应声环境功能区标准值时，应将评价范围扩大到运营中期噪声贡献值满足标准值的距离”。
本项目位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，鄂托克旗‌暂未开展声环境功能区划分工作。本项目道路工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道，城区连接线两侧多为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域
，上、下行AB匝道位于G109两侧。本项目具有线性工程特点，拟建道路两侧主要为商业服务和国道，项目建设受影响人口数量变化不大，因此评价范围确定为：施工场界外扩200m、道路中心线两侧200m范围内。

（3）其他环境因素
根据《环境影响评价技术导则公路建设项目》（HJ1358-2024），结合本项目特点，本项目路线不涉及跨越河流，路线两侧不设置加油站，中心线两侧各200m及两端各延长200m的范围不涉及地下水饮用水水源保护区，地表水、地下水与土壤环境不设置评价范围。大气环境影响评价、环境风险评价不必确定评价范围。
2.环境保护目标

（1）生态环境保护目标
生态保护目标一般包括评价范围内受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。

本项目位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，项目用地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等敏感区。依据《鄂托克旗自然资源局关于鄂托克旗交通运输局G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路生态红线占用情况的说明》（鄂托克旗自然资源局，2026年1月15日，附件3）核查可知，本项目地块位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，项目范围不在生态保护红线范围内，不占永久基本农田。依据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路与西鄂尔多斯国家级自然保护区和鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区位置关系的函》（西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局，2026年1月5日，附件5）核查可知，本项目不在西鄂尔多斯国家级自然保护区内，距离最近保护区实验区4.17km，距离最近保护区缓冲区5.98km，距离最近保护区核心区6.54km；项目不在鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区范围，距离鄂托克恐龙遗迹化石国家级自然保护区直线距离44.2km。依据《鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于核查G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区链接线道路与鄂托克旗集中式饮用水水源保护区位置关系的函》（鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，2026年2月3日，附件6）核查可知，本项目不在鄂托克旗已划分集中式饮用水水源保护区内。依据《鄂托克旗水利局关于复核鄂托克旗交通运输局G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路占用河湖管理范围位置的函》（鄂托克旗水利局，2026年1月5日，附件7）核查可知，本项目不在已划定河湖管理保护范围内。依据《关于鄂托克旗交通运输局G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路区域内文物调查的复函》（鄂托克旗文化和旅游局，2026年1月5日，附件8）核查可知，项目所在地已无原始地貌，根据2009年鄂托克旗第三次全国文物普查结果及2025年鄂托克旗第四次全国文物普查结果，该项目用地未发现文物遗迹。依据《鄂托克旗林业和草原局关于G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路范围占用林地草原情况的函》（鄂托克旗林业和草原局，2026年1月15日，附件9）核查可知，项目位于棋盘井镇额尔和图嘎查，项目占用天然牧草地0.2312公顷（不涉及基本草原）；乔木林地2.0264公顷（不涉及国家级公益林、I级、I级保护林地）；项目范围不在天然林保护重点区域。
本项目生态影响评价范围为：永久占地以路线穿越段向两端各外延1km、路中心线向两侧各外延1km为评价范围；临时占地以用地边界外扩1km为评价范围，评价范围面积639.6821公顷。经核查，本项目生态影响评价范围内无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园等敏感区，不涉及生态保护红线，没有永久基本农田，与西鄂尔多斯国家级自然保护区、鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区、已划分集中式饮用水水源保护区、已划定河湖管理保护范围等均没有重叠。


（2）声环境保护目标

声环境保护目标一般包括评价范围内居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公和社会福利等噪声敏感建筑物集中区域以及其他分散的噪声敏感建筑物。本项目施工期声环境影响评价范围为施工场界外扩200m，运营期声环境影响评价范围为道路中心线两侧200m范围内，评价范围内主要是汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域以及G109线，不涉及居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公和社会福利等噪声敏感建筑物集中区域及其他分散的噪声敏感建筑物，无声环境保护目标。
（3）其他环境因素

1）地表水环境保护目标

地表水环境保护目标包括评价范围内主要河流、湖泊和水库等地表水体以及入海河口、近岸海域、地表水饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口等。本项目距离棋盘井镇区较近，周边无河流、湖泊和水库等地表水体以及入海河口、近岸海域、地表水饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口等，无地表水环境保护目标。
2）地下水环境保护目标

地下水环境保护目标包括评价范围内地下水饮用水水源保护区、饮用水取水井（泉）以及泉域等特殊地下水资源保护区等。本项目周边无地下水饮用水水源保护区、饮用水取水井（泉）以及泉域等特殊地下水资源保护区等，无地表水环境保护目标。
3）大气环境保护目标

大气环境保护目标包括主要集中式排放源（如特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区）周围200m范围内的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。本项目施工期与运营期均没有主要集中式排放源（如特长隧道洞口、长隧道洞口、通风井洞口、服务区），路线周围200m范围内也没有居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无大气环境保护目标。

本项目与生态敏感区及生态空间的相对位置关系见表3-3，环境保护目标情况见表3-4。
表3-3  本项目与生态敏感区及生态空间的相对位置关系表
序号
保护对象

最近距离km

1
西鄂尔多斯国家级自然保护区

实验区

4.17

缓冲区

5.98

核心区

6.54

2
鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区
44.2
3
集中式饮用水水源保护区
伊克布拉水源地
78.5
库计水源地

22.8
赛乌素镇水源地

38.6
乌兰镇水源地
79.2
木肯淖尔水源地

118.6
4
河湖管理保护范围

经核查，本项目不在该范围。
5
文物遗迹保护范围

经核查，本项目不在该范围。
6
林地与草原

本项目占用天然牧草地0.2312公顷（不涉及基本草原），占用乔木林地2.0264公顷（不涉及国家级公益林、I级、II级保护林地）
7
天然林保护重点区域

经核查，本项目不在该范围。

表3-4  环境保护目标情况表
环境要素
保护目标名称
占用情况
保护对象
保护要求
生态环境
草原与林地
本项目永久占用天然牧草地0.2312公顷（不涉及基本草原）、乔木林地2.0264公顷（不涉及国家级公益林、I级、II级保护林地）；临时占地占用天然牧草地0.7504公顷（不涉及基本草原）。
占地范围内的红砂群落、杨柳林和樟子松（人工种植）

项目涉及使用草原，应依法办理使用草原审批手续，取得草原审核同意书后，凭草原审核同意书依法办理建设用地审批手续。评价要求施工期间应尽量避免植被破坏，若实在无法避免，剥离的表土应单独堆放，施工结束后及时进行生态恢复，撒播羊草、披碱草等品种草籽，植被恢复率不低于90%。本项目永久用地范围为填方路段路堤坡脚以外2.0m，路堑坡顶以外2.0m，面积46884㎡，项目建设不可避免地占用地表植被，剥离表土需单独堆存在取土场内，不断用于已完成路段的植被恢复，树木尽量避让，无法避让时移栽至临近的相似生境，确保存活率与生物遗传多样性的保存。同时，本项目拟对道路路基边坡及匝道高填方段进行绿化防护，匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。

野生动物
树麻雀、喜鹊等鸟类以及刺猬、田鼠等小型动物，另外还有种类、数量众多的昆虫。

保护区域内野生动物种群数量和生境质量、连通性不受影响
水土流失

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，鄂托克旗属于内政发〔2016〕44号中的黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。
控制水土流失，加强水土保持。
声环境
/
/
地表水环境
/
/
地下水环境
/
/
大气环境
/
/



	评价标准
	1.环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目所在地属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的“二类区居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，基本污染物执行GB 3095表1的二类区过渡阶段浓度限值，TSP执行GB 3095表2的二类区浓度限制，具体限值见表3-5。
表3-5  项目所在区环境空气质量限值要求
序号
污染物项目
平均时间
过渡阶段浓度限值
浓度限值
单位
执行标准
二级
二级
1
二氧化硫（SO2）
年平均
60
20
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）
日平均
150
50
1小时平均
500
150
2
二氧化氮（NO2）
年平均
40
30
日平均
80
50
1小时平均
200
200
3
一氧化碳（CO）
日平均
4
4
mg/m3
1小时平均
10
10
4
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160
160
μg/m3
1小时平均
200
200
5
颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）
年平均
60
50
日平均
120
100
6
颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）
年平均
30
25
日平均
60
50
7
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
/
200
μg/m3
日平均
/
300
注：自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。
（2）声环境质量标准
本项目位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，鄂托克旗‌暂未开展声环境功能区划分工作。本项目道路工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道，城区连接线两侧多为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域，上、下行AB匝道位于G109两侧。城区连接线两侧按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准执行，匝道两侧按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准执行，具体限值见表3-6。
表3-6  项目所在区域声环境质量标准限值要求   单位：dB（A）
序号
位置
声环境功能区类别

时段
执行标准
昼间
夜间
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
1
连接线两侧
2类区
60
50
2
匝道两侧
4a类区
70
55
2.污染物排放标准

（1）废气排放标准
本项目施工期不设置拌和站，施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、路面摊铺沥青烟以及运输车辆汽车尾气。施工扬尘、路面摊铺沥青烟等无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值及要求，具体限值见表3-7。
表3-7  施工期废气污染物排放标准        单位：mg/m3
序号

污染物名称

生产工艺

无组织排放监控

浓度限值

执行标准

1

沥青烟

路面摊铺
生产设备不得有明显的无组织排放存在

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2

颗粒物

其它

1.0

运营期废气主要为往来车辆汽车尾气和扬尘。道路工程是露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气和扬尘可以较快扩散。
（2）噪声排放标准
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中排放要求，具体限值见表3-8。
表3-8  施工期噪声排放标准           单位：dB（A）

污染源

污染因子

时段

标准值

执行标准
昼间

夜间

施工噪声

等效连续A声级

施工期

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）



	其他
	
无


生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析

项目施工期的生态环境影响主要体现在土地利用类型影响、植被类型影响、植被生物量及生产力影响、生态系统影响、野生动物影响、水土流失影响、草原与林地影响等方面。本项目对沿线生态环境的破坏面积相对较小，通过采取路基边坡绿化、及时恢复临时占地地表植被、严格控制施工活动范围等措施后，可最大程度地降低施工期生态环境和水土流失影响。
施工期生态环境影响分析详见《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。

2.大气环境影响分析
本项目施工期不设置拌和站，施工期废气主要为施工扬尘、施工机械燃油废气、沥青铺摊过程中产生的少量沥青烟以及建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。

（1）施工扬尘

施工活动中的土石方开挖、筑路材料的运输与装卸等过程均有大量的粉尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风力作用也会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或者装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。在自然风作用下，车辆产生的扬尘的影响范围一般在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘4次~5次，扬尘将减少70%左右，影响范围可缩小到20m~50m。施工场地洒水抑尘实验结果见表4-1。
表4-1  施工场地洒水抑尘实验结果

相对距离/m
5

20

50

100

TSP 1小时平均浓度（mg/m3）
不洒水情形
10.14

2.89

1.15

0.86

洒水情形
2.01

1.40

0.67

0.60

参考《国家高速公路网北京-乌鲁木齐公路临河至白疙瘩（蒙甘界）段环境影响报告书》（交通运输部公路科学研究所，2012年11月）的数据，在一般气象条件下（旱季，风速为年均水平3.2m/s），土石方施工作业扬尘在施工点下风向200m处约为0.74mg/m³（小时值，下同），符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织监控限值1.0mg/m³的要求；车辆运输扬尘在车辆下风向150m处TSP浓度约为1.2mg/m³，不符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织监控限值，建设单位应采取洒水（每天4~5次）、运输车辆遮盖、及时清扫运输道路、设置围挡等措施，可减少70%运输扬尘。
（2）施工机械燃油废气

本项目的施工机械主要有挖土机、载重车、压路机、起重机等燃油机械，排放的废气污染物主要为CO、NOx、THC。项目实施过程中可通过加强对大型施工机械和车辆的管理、对燃油机械定期检查和维修保养，确保其各项环保指标符合相关排放要求、减少施工机械不必要的空转时间等措施尽量控制废气排放，将大气环境影响降到最低。
（3）沥青烟

项目现场不设沥青及水泥混凝土拌和站，使用的施工材料均为商品拌和站购入，只在路面摊铺过程中有少量的沥青烟产生。项目所用成品沥青利用沥青专用保温罐车运至施工现场，采用摊铺机进行摊铺，全幅路面全宽一次摊铺完成。根据相关公路建设项目有关统计资料，风速介于3~5m/s之间时，沥青摊铺路面时所排放的少量沥青烟气污染影响距离约为下风向100m左右，沥青烟无明显的无组织排放存在，苯并[α]芘等污染物排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度，对周围的大气环境影响较小。
本项目路面摊铺为全自动机械铺摊，路面材料迅速压实，时间很短，施工环境为露天开放的环境，沥青路面冷却时间比较快，气体扩散条件良好，废气产生后在空气中扩散稀释速度快，对周围环境影响较小，废气随着施工期的结束而消失。

（4）运输车辆汽车尾气

本项目施工阶段所用建筑材料运输多依赖柴油载重汽车。汽车运输过程中会产生汽车尾气，废气污染物主要为CO、NOx、THC，可采用使用符合排放年检标准车辆、运输车辆定期保养，保持车辆良好工况、使用合规燃油、平稳加速减速等措施有效降低尾气排放。同时，露天环境下气体扩散条件良好，汽车尾气在空气中扩散稀释速度快，对周围环境影响较小，废气随着施工期的结束而消失。
2.水环境影响分析
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，周边不涉及地表水和地下水环境敏感区。项目施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，不设置施工营地与基层拌和站，不涉及施工废水的产生与排放。施工人员产生的生活污水依托镇区生活污水管网，不随意排放。项目施工期需定期洒水抑尘，抑尘水自然挥发，对水环境影响较小。

3.声环境影响分析
本项目为公路建设项目，施工范围呈条带状，施工阶段的主要噪声源为施工机械噪声和运输车辆噪声，此类噪声虽都是暂时的，但一般都具有高噪声、无规则等特点，若不加以控制，往往会对附近的声环境敏感点产生较大的噪声污染。
本项目建设地点位于鄂托克旗棋盘井镇区东侧，城区连接线路段中心线两侧各200m以内主要是汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域，匝道位于G109两侧，周边不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，施工期基本不会出现噪声扰民现象。本项目周边商业服务区域白天人员活动频繁，因此建议施工期采取设备基础减震、避免多种施工机械同时作业、靠近商业服务区地段设置临时隔声屏障等方式降噪，夜间禁止施工，使周围噪声值满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB（A）的标准限值要求，将施工期噪声影响降至最低。总体来说，施工噪声是临时性的，随着施工的结束而消失，在采取上述降噪措施情况下，本项目施工噪声的影响是可接受的。
4.固体废物影响分析

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，不设置施工营地与基层拌和站。施工人员产生的生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，生活垃圾不随意丢弃。
项目施工期产生的固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等。施工垃圾需分类处理，尽量回收利用，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理，对周围环境影响不大。

	运营期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期本身不会产生废气、废水、噪声、固体废物等污染，生态环境影响主要体现在项目占地对土地类型、草地、林地、野生动物等方面的影响。可通过加强绿化工程管护、定期养护路面和排水设施、保护野生动物生存环境、建立‌生态跟踪监测与评估机制等措施，最大程度地降低运营期生态环境影响。
运营期生态环境影响分析详见《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程生态环境影响专项评价报告》。

2.大气环境影响分析
本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期废气主要为道路行驶机动车辆产生的汽车尾气和扬尘。
（1）汽车尾气
路面往来车辆产生的汽车尾气中污染物主要为CO、NOx。通过调查各种类型机动车流量及尾气污染物排放系数等参数，参考《道路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐计算公式，计算出该路段行驶机动车尾气污染物的排放源强，计算公式如下：
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式中：Q—道路汽车尾气总源强，g/km·s；

N—道路汽车类型总数；

Ni—i类型汽车的车流量，辆/h；

Ei—i类型汽车尾气的单车排放因子，g/km；本项目路线设计车速30/40km/h，排放因子推荐值按50km/h选取。
《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）中各类车辆单车排放因子推荐值见下表：
表4-2  各类车辆单车排放因子推荐值         单位：g/km·辆

设计车速（km/h）
50

60

70

80

90

100

小型车

CO

31.34

23.68

17.90

14.76

10.24

7.72

NO2
1.77

2.37

2.96

3.71

3.85

3.99

中型车

CO

30.18

26.19

24.76

25.47

28.55

34.78

NO2
5.40

6.30

7.20

8.30

8.80

9.30

大型车

CO

5.25

4.48

4.10

4.01

4.23

4.77

NO2
10.44

10.48

11.10

14.71

15.64

18.38

结合前文对于特征年本项目路线相对交通量预测结果，计算得出汽车尾气中污染物排放情况如下：
表4-3  汽车尾气污染物排放源强        单位：g/km·s

污染物

设计速度（km/h）

特征年

2027年
2033年
2041年
CO

30/40
17.26
30.15
43.65
NO2
1.98
3.44
4.96
道路工程为露天工程，污染物扩散条件良好，汽车尾气可以得到较好的扩散，汽车尾气排放对周边环境影响不大。

（2）车辆扬尘
行驶汽车轮胎接触路面使路面积尘扬起，产生扬尘污染。本项目路面为沥青混凝土路面，路面积尘量比一般硬化路面少，运营期扬尘贡献浓度较小。路面由人员定期对道路路面进行清洁，维护好沿线两侧的绿化防护工程，发挥其吸尘、美化景观的作用，汽车行驶产生的扬尘对周围环境影响不大。

2.水环境影响分析
本项目运营期无废水产生，对周围环境影响不大。

3.声环境影响分析

项目运营期噪声源主要为路面往来车辆产生的交通噪声，通过前文对于特征年本项目路线相对交通量预测结果可知，道路沿线交通量逐年增加，从而导致交通噪声逐年增加，影响范围也不断扩大。本次评价依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）及《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006），通过交通量预测、污染源强估算及传播模型模拟，估算不同年限、不同距离下的噪声贡献值及昼、夜公路交通噪声达标距离，分析噪声达标情况及防治措施有效性。‌‌
（1）评价时段
选取运营第1、7和15年作为运营近、中、远期的代表年份，代表年份分别为2027年、2033年和2041年。

（2）交通量预测
根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》，将代表年份相对交通量按照小型车、中型车、大型车进行分类，各类车辆相对交通量预测结果见表4-3。
表4-3  代表年份各类车型相对交通量预测结果

代表年份
总相对交通量pcu/d
小型车
中型车
大型车
占比%
数量pcu/d
占比%
数量pcu/d
占比%
数量pcu/d
2027年
2163
70.84
1532
20.07
434
9.09
197
2033年
3773
70.92
2676
20.08
758
9
340
2041年
5460
70.99
3876
20.1
1097
8.91
486
交通量昼夜比按5∶1计（昼间为6：00~22：00，夜间为22：00~次日6：00），则昼、夜公路交通量预测结果见表4-4。
表4-4   各车型小时交通量            单位：辆/h

代表年份
小型车

中型车

大型车

总量

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2027年

80 
32 
23 
9 
10 
4 
113 
45 
2033年

139 
56 
39 
16 
18 
7 
197 
79 
2041年

202 
81 
57 
23 
25 
10 
284 
114 
（3）交通噪声源强
根据《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程可行性研究报告》，本项目设计车速为30/40km/h，设计速度较低，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）与《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中推荐的预测模型不适用于设计车速低于48km/h的公路项目，因此本次评价采用卓春晖源强模式（来源于文献《公路项目环评中低时速单车噪声源强研究》（环境科学与管理，第39卷第6期，2014年6月，P144~P147），该源强模式适用于设计车速在15km/h~48km/h之间的中低时速单车噪声源强计算。估算模式如下：

小型车：LoS=21.5lgV+34.96，适用范围：15km/h~63km/h

中型车：LoM=10.4lgV+59.29，适用范围：15km/h~53km/h
大型车：LoL=14.5lgV+61.14，适用范围：15km/h~48km/h
式中：S、M、L──分别表示小、中、大型车；

V──表示该车型车辆的平均行驶速度。
其中，小型车交通噪声源强修正量ΔL路面取值按下表取值：
表4-5   常规路面修正值△L路面
路面类型

不同行驶速度修正量 dB（A）
30（km/h）

40（km/h）

≥50（km/h）

沥青混凝土路面

0

0

0

水泥混凝土路面

+1

+1.5

+2

低噪声路面

单层低噪声路面对应普通沥青混凝土路面或普通水泥混凝土路面，可做-1dB（A）～-3dB（A）修正（设计车速较高时，取较大修正量），多层或其他新型低噪声路面修正量可根据工程验证的研究成果适当增加。

注：仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。

本项目路面为沥青混凝土路面，△L路面=0。
公路纵坡引起的交通噪声源强修正量ΔL纵坡计算按下式计算：

大型车：∆L坡度=98×β

中型车：∆L坡度=73×β

小型车：∆L坡度=50×β

式中：∆L坡度——公路纵坡引起的修正量，dB（A）；
β——公路纵坡坡度，%；本项目纵坡最大坡度为2.82%。
大型车纵坡修正量为+2.76dB（A），中型车为+2.06dB（A），小型车为+1.41dB（A）。

根据本项目各车型的交通量、车速和噪声源强修正量，得出本项目噪声源强如下：
表4-6  噪声源强情况表
代表年份
小型车

中型车

大型车

车速（km/h）
源强dB（A）
车速（km/h）
源强dB（A）
车速（km/h）
源强dB（A）
2027年

40
69.65
35
73.36
30
78.41
2033年

40
69.65
35
73.36
30
78.41
2041年

40
69.65
35
73.36
30
78.41
（4）噪声贡献值估算
根据本项目工程特点、沿线环境特征、交通量预测等因素，本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）和《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中推荐的公路噪声预测模式进行声环境影响预测，计算模式如下：
①第i类车等效声级的预测模式
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式中：Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）；
（L0E）i——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处

的能量平均A声级，dB（A）；

Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，

辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测

点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ΔL距离——距离衰减量，dB（A），小时车流量大于等于300辆/h的ΔL距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/h的ΔL距离=15lg（7.5/r）；
θ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见下图。
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图4-1   预测点到有限长路段两端的张角
ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：
ΔL=ΔL1-ΔL2
ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面
ΔL2=Agr+Abar+Afol+Aatm
式中：ΔL1—线路因素引起的修正量，dB（A）；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

Agr——地面吸收引起的衰减量，dB（A）；
Abar——遮挡物引起的衰减量，dB（A）；
Afol——绿化林带引起的衰减量，dB（A）；
Aatm——大气吸收引起的衰减量，dB（A）。
②声波传播途径中引起的衰减量
A.地面效应衰减Agr
地面类型可分为坚实地面、疏松地面和混合地面，声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算：
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式中：[image: image25.wmf]r

—声源到预测点的距离，m；

hm—传播途径的平均离地高度，m。hm=F/r；F：面积，m2。

若Agr计算出负值，则Agr可用0代替。

B.空气吸收引起的衰减Aatm
空气吸收引起的衰减按下式计算：
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式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。
表4-7   倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃

相对湿度%

大气吸收衰减系数α，dB/km

倍频带中心频率  Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

C.障碍物屏蔽引起的衰减Abar
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。声屏障的透射、反射修正可参照HJ/T90计算。
D.绿化林带引起的衰减量Afol
绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减。通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km估算倍频带噪声通过林带传播时产生的衰减量，详见表4-8：
表4-8  倍频带噪声通过林带传播时产生的衰减量
项目

传播距离

倍频带中心频率/Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

衰减量/dB

10≤df＜20

0

0

1

1

1

1

2

3

衰减系数/（dB/m）
20≤df＜200

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.08

0.09

0.12

③总车流等效声级

总车流等效声级计算公式如下：
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式中：Leq（T）——总车流小时等效声级，dB（A）；

Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小——大、中、小型车的小

时等效声级。

（5）交通噪声贡献值预测结果与达标分析
通过交通量预测、污染源强估算及传播模型模拟，估算得出不同年限、不同距离下的噪声贡献值如下表所示：
表4-9   距道路中心线不同距离处交通噪声贡献值
     单位：dB（A）
距离（m）
2027年

2033年

2041年

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

10
62.64 
58.64 
65.08 
61.09 
66.63 
62.66 
15
60.00 
56.00 
62.44 
58.45 
63.99 
60.02 
20
58.13 
54.12 
60.57 
56.57 
62.11 
58.15 
30
55.49 
51.48 
57.92 
53.93 
59.47 
55.50 
40
53.61 
49.61 
56.05 
52.06 
57.60 
53.63 
60
50.97 
46.97 
53.41 
49.42 
54.95 
50.99 
80
49.10 
45.09 
51.53 
47.54 
53.08 
49.11 
100
47.64 
43.64 
50.08 
46.09 
51.63 
47.66 
120
46.46 
42.45 
48.89 
44.90 
50.44 
46.47 
150
45.00 
41.00 
47.44 
43.45 
48.99 
45.02 
200
43.13 
39.12 
45.57 
41.57 
47.11 
43.15 
由预测结果可知，随着道路沿线交通量的逐年增加，不同距离下的交通噪声贡献值也逐年增加，影响范围不断扩大，评价范围内不同评价年的昼间噪声贡献值在43.13dB（A）~66.63dB（A）之间，夜间噪声贡献值在39.12dB（A）~62.66dB（A）之间。本项目城区连接线路段路中心线两侧各200m以内主要是汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域，匝道路段中心线两侧各200m以内主要是G109。营运近期（2027年）公路交通噪声达标距离为40m；营运中期（2033年）公路交通噪声达标距离为60m；营运远期（2041年）公路交通噪声达标距离为80m。本项目道路两侧80m范围内没有以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的环境敏感区，道路两侧商业服务区昼间人为活动频繁，该区域与本项目道路的平均距离约25m，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）的要求，项目建设对周边声环境影响较小。

4.固体废物影响分析

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期固体废物来源通常为来往车辆司乘人员及行人丢弃的垃圾，包括果皮、纸屑、塑料、包装废物等。根据相关资料类比，此类垃圾产生量不大，平时加强宣传，提高群众的环境保护意识，减少乱丢垃圾等不文明行为，建设单位尽量设置垃圾箱，组织定期清理路面及两侧的垃圾，对周围环境的影响不大。
5.环境风险分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（2021年4月），涉及环境风险的应根据风险源分布情况及可能影响途径，提出环境风险防范措施。《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中关于公路建设项目环境风险分析要求如下：
（1）应识别环境风险敏感路段，识别重点是涉及饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口，跨越Ⅱ类及以上水体等水环境风险敏感路段。

（2）施工期应分析涉水、涉海施工溢油等事故导致的环境风险，重点分析对水环境风险敏感路段的环境风险；运营期应分析危险货物运输车辆事故对水环境风险敏感路段的环境风险。

（3）公路建设项目包含的加油站，未按要求采取严格的防泄漏、防渗等环保措施的，应按照HJ169的规定开展环境风险分析；根据现有案例等，分析服务区、停车区可能存在的其他环境风险。

本项目运营期可能发生的风险事故主要是‌交通事故引发的危化品泄漏，一般情况下可能会造成‌大气毒性扩散、水体急性污染及土壤持久性破坏‌，并伴随生态链累积与次生灾害风险。

①‌大气毒性扩散

挥发性毒气（如氯气、氨气、苯类）扩散会导致下风向急性中毒，易燃气体遇火爆炸产生光气、二噁英等剧毒燃烧产物可能引发酸雨或光化学烟雾。

②水体急性污染

泄漏物沿路边沟、雨水管网进入河流湖泊，极易造成水中溶解氧降低、水生生物死亡，威胁饮用水源地安全，部分物质（如重金属、持久性有机物）难降解且易富集。
③土壤持久性破坏

腐蚀性液体（强酸/强碱）或有机溶剂渗入土层，破坏微生物群落与耕作层结构，导致农作物减产或有毒物质通过食物链传递，修复周期长达数年甚至数十年。
④生态与健康次生危害
急性暴露会导致人畜呼吸道损伤、化学灼伤或窒息；长期低剂量接触有致癌、致畸、致突变风险；燃烧产生的二噁英等可通过生物链循环造成不可逆生态创伤。

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇东侧，该地区的常年主导风向为西风、西北风，本项目位于居住区下风向，基本不会出现挥发性毒气向居住区扩散的情况；本项目周边没有河流湖泊和地下水‌饮用水水源保护区，距离最近的库计水源地22.8km，风险事故发生后及时处理，不会出现污染地表水与‌饮用水水源的情况；本项目路线周边没有基本农田，不涉及破坏耕作层结构从而导致农作物减产或有毒物质通过食物链传递的情况。风险事故发生后，应立即疏散无关人员，划定警戒区，做好人员防护，控制泄漏物，切断污染源头，及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理，防止二次污染的发生。本项目路线不涉及穿越‌饮用水水源保护区‌、‌自然保护区、‌生态保护红线，环境风险影响程度较小。
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	1.道路工程选址选线合理性分析

本项目位于棋盘井镇区东侧，工程包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分。城区连接线路线全长0.800km，起点位于乌珠尔路、南环线和东环线十字路口（起点桩号K0+000），路线由西北向东南布线，终点接上、下行匝道起点（终点桩号K0+800）。上行A匝道路线全长0.551km，起点接城区连接线终点（起点桩号K0+000），路线由西北向东南布线，下穿G109线三道沟大桥，终点接G109线K1048+464.661处（终点桩号K0+551.021），并在G109线设置加速车道及渐变段。下行B匝道路线全长0.535km，起点接G109线K1048+455.263处（起点桩号K0+000），并在G109线设置减速车道及渐变段，终点接城区连接线终点（终点桩号K0+535.022）。项目路线全长1.886km。
从项目路线设计图与施工布置图来看，本项目路线走向平滑，曲折较少。项目永久占地面积4.6884公顷，土地利用类型包括城镇村道路用地、公路用地、空闲地、农村道路、乔木林地、商业服务业设施用地和天然牧草地，项目实施后土地类型将全部转变为公路建设用地；临时占地面积0.9862公顷，土地利用类型包括商业服务业设施用地和天然牧草地。本项目充分利用原有水泥路与土路，不占用耕地和永久基本农田，不占用基本草原和公益林，不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、自然公园、生态保护红线、文物保护单位等区域，项目用地本项目涉及使用草原，应依法办理使用草原审批手续，取得草原审核同意书后，凭草原审核同意书依法办理建设用地审批手续。本项目路线与现有天然气管线走向冲突，为保障区域能源供应安全，避免管线与道路工程的相互干扰，本项目建设单位（鄂托克旗交通运输局）与天然气管线产权单位（鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司）协商后，确定对该段天然气管线进行改移处理，将交叉段已建埋地天然气管道向东侧移至待建公路安全区域，重新穿越G109线铺设，改移后的天然气管线与本项目路线冲突可解除。
通过前文对本项目施工期、运营期的生态、大气环境、水环境、声环境影响分析可知，项目建设对周边环境污染影响是可接受的。本项目实施的主要目的是连接棋盘井镇区与G109线，若考虑其他布线方式，会增加通行距离和时间，背离了项目设计初衷，因此，本项目的布线方案是唯一的，也是最优的。

综上所述，本项目设计路线短捷，有效缩短了往来棋盘井镇的营运里程，减少建设投资和运输成本，便于处理拟建道路与被交路的关系，路线建设条件较好，适应地形、工程地质和水文地质条件，与沿线产业规划相协调，有利于项目顺利实施并发挥功能，项目施工期、运营期对周边环境污染影响是可接受的，项目选址选线合理可行。
2.临时工程选址合理性分析

本项目临时工程包括1条取土场施工便道和1处取土场，临时占地面积9862㎡，土地利用类型主要为商业服务业设施用地和天然牧草地。取土场位于BK0+180左侧50m处，占地面积9200㎡，取土深度约1.5m，用于项目路基填方段取土；取土场施工便道长度0.1km，路基宽7.0m，占地面积662㎡，用于施工期保通及材料运输。

本项目施工期为12个月，临时占地占用草原的期限不超过二年，不在临时占用的草原上修建永久性建筑物、构筑物，不占用耕地和永久基本农田，不占用基本草原和公益林，不占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、自然公园、生态保护红线、文物保护单位等区域。施工期对取土场及施工便道裸露地面洒水抑尘等措施后，临时工程各项活动造成的影响不大，对周边环境污染影响是可接受的。

综上所述，从环境制约因素、环境影响程度等方面考虑，本项目选址选线是合理且可行的。




五、主要生态环境保护措施
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	1.施工期生态环境保护措施

项目施工期的生态环境影响主要体现在土地利用类型影响、植被类型影响、植被生物量及生产力影响、生态系统影响、野生动物影响、水土流失影响、草原与林地影响等方面，应采取措施最大程度地降低施工期生态环境和生态敏感区水土流失影响。针对项目施工期产生的生态环境影响，提出以下生态保护措施与恢复目标：
（1）本项目涉及使用草原，应依法办理使用草原审批手续，取得草原审核同意书后，凭草原审核同意书依法办理建设用地审批手续。项目通过严格控制用地范围、划定施工红线、严禁超范围占地、临时工程优先利用荒地或既有设施等措施，减少对林地、草地的占用，将施工活动影响局限在局部范围内，尽量减少对作业区周围草地、林地的破坏。
（2）项目需采用规范的表土剥离作业，表土剥离后单独堆存，堆存过程采取遮盖、拦挡措施防止流失，施工过程做到及时覆盖防护，全部用于生态恢复的绿化覆土，可大幅降低上述负面影响，实现表土资源的保护与再利用。

（3）项目实施不可避免的破坏原有植被，施工时需采取严格控制作业范围、表土剥离单独堆放用于后期复绿、选择生境相似的适宜地点对林地进行异地保育等措施，并开展后期管护监测，保护生物多样性。
（4）项目需对路基边坡及匝道高填方段进行绿化防护，匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。
（5）按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施和生态恢复措施，最大程度地降低施工期生态环境和生态敏感区水土流失影响。
（6）施工过程中，运输车辆应沿施工便道行驶，不得随意增加施工便道占地，将影响范围减至最小。

（7）充分重视征地对沿线商业服务区域带来的影响，严格按照国家林业和草原局《草原征占用审核审批管理规范》《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》（内林草草监发〔2023〕235号）《内蒙古自治区基本草原保护条例》的相关规定，保障民众生活不受影响。

（8）建设单位应严格管理、严禁施工人员等滥捕滥猎野生动物并加强保护，在管涵通道处设置“注意野生动物”的标志，并定期维护，保持畅通。

此前提下，项目施工不会对区域生态环境产生较大影响。
2.施工期大气污染防治措施

本项目施工期不设置拌和站，施工期废气主要为施工扬尘、施工机械燃油废气、沥青铺摊过程产生的少量沥青烟以及建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。

（1）施工扬尘

施工活动中的土石方开挖、筑路材料的运输与装卸等过程均有大量的粉尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风力作用也会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或者装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。针对施工扬尘，本报告提出以下建议：
1）建设单位和施工单位应加强运输施工材料的车辆管理，施工期间对车辆行驶路面洒水抑尘，每天洒水4-5次，降低施工扬尘对环境空气的影响；

2）施工工地严格落实“六个百分百”扬尘管控措施；

3）全面实行分段施工，及时对裸露地面进行覆盖；

4）施工开始前，需对取土场进行表土剥离，剥离表土单独堆存在取土场占地范围内，采用密目防风网苫盖，取土结束后立即进行表土回填；

7）在商业服务区附近施工时尽量设置围挡，减少起尘量；

8）强化施工期环境管理与监理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工的方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

（2）施工机械燃油废气

本项目的施工机械主要有挖土机、载重车、压路机、起重机等燃油机械，排放的废气污染物主要为CO、NOx、THC。针对施工机械燃油废气，本报告提出以下建议：
1）加强大型施工机械的管理，施工机械应配备相应的消烟除尘设备，定期检查和维修保养，确保各项环保指标符合尾气排放要求；

2）根据现场施工情况，减少施工机械不必要的空转时间，以控制尾气排放；

3）使用优质、污染少的燃油，降低环境污染。
（3）沥青烟

项目现场不设沥青及水泥混凝土拌合站，使用的建筑材料均为商品拌合站购入，只在路面摊铺过程中有少量的沥青烟产生。针对沥青烟，本报告提出以下建议：
1）项目所用成品沥青混凝土由沥青专用保温罐车运至施工现场，采用摊铺机进行摊铺，全幅路面全宽一次摊铺完成；

2）在摊铺过程中，尽量缩短沥青料在摊铺现场的时间，及时摊铺、碾压，钢轮复压完成后再用胶轮碾压，可消除表面裂纹，开始碾压时将轮胎式压路机开至高温区对轮胎进行预热，以降低沥青摊铺过程中沥青烟的浓度；

3）在遇到雨天时严禁摊铺，待雨停后路面吹干再进行摊铺；

4）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的沥青智能洒布车等机械设备摊铺沥青，确保其废气排放符合国家有关标准。

（4）运输车辆汽车尾气

本项目施工阶段所用材料运输多依赖柴油载重汽车。汽车运输过程中会产生汽车尾气，废气污染物主要为CO、NOx、THC。针对运输车辆汽车尾气，本报告提出以下建议：
1）使用符合排放年检标准车辆，保障尾气排放等各项指标达到规定要求；

2）遵循“预防为主、强制维护”原则，运输车辆定期保养，保持车辆良好工况，确保尾气达标排放；

3）使用优质、污染少的燃油，降低环境污染；
4）加强宣传，尽量保持平稳驾驶，减少怠速时间，降低尾气排放。
3.施工期水污染防治措施
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，周边不涉及地表水和地下水环境敏感区。项目施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，不设置施工营地，不设置基层拌和站和预制场，不涉及施工废水的产生与排放。施工人员产生的生活污水依托镇区生活污水管网，不随意排放。项目施工期需定期洒水抑尘，抑尘水自然挥发。在水污染防治方面，本报告提出以下建议：
（1）施工过程贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，对施工场地用水进行严格管理。
（2）施工机械设备及运输车辆的维修保养依托棋盘井镇区，施工场地不进行车辆维修和冲洗。
（3）项目施工人员就近招募，施工人员产生的生活污水依托镇区生活污水管网，不得随意排放。


4.施工期噪声污染控制措施
本项目为公路建设项目，施工范围呈条带状，施工阶段的主要噪声源为施工机械噪声和运输车辆噪声，此类噪声虽都是暂时的，但一般都具有高噪声、无规则等特点，针对此类噪声，本报告提出以下建议：

（1）夜间（22：00～6：00）禁止施工，特殊情况需连续作业时，除采取有效措施外，报生态环境局批准后方可施工，并在附近公示。

（2）施工单位应尽量选用低噪声、低振动的各类施工机械设备，并选用带有消声和隔音的附属设备，从源头降低噪声源强。
（3）做好施工机械的维护保养，使筑路机械维持其最低声级水平。
（4）避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用，降低多种施工机械共同作用对周边环境的影响。
（5）加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育，大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声。

（6）运输车辆应减速慢行，禁止鸣笛。
5.施工期固体废物污染控制措施
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，施工人员就近招募，食宿均在棋盘井镇区内，不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，生活垃圾不随意丢弃。项目施工期产生的固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等。施工垃圾需分类处理，尽量回收利用，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理
。

施工期的环境影响是短期的，受人为、自然条件影响较大，只要加强现场施工管理，采取以上防护措施后，本项目施工期对项目所在区域的环境影响很小。

	运营期生态环境保护措施
	1.运营期生态环境保护措施

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期项目本身不会产生废气、废水、噪声、固体废物等污染，生态环境影响主要体现在项目占地对土地类型、草地、林地、野生动物等方面的影响。针对项目运营期的生态环境保护，提出以下保护目标与生态环境保护措施：

（1）加强绿化工程管护。对绿化防护工程进行持续养护，‌严禁引入外来入侵物种‌，仅使用乡土植物复绿，提高成活率与生态稳定性。

（2）定期路面养护。及时处置路面裂缝、坑槽等小病害，避免水渗入路基引发结构性损坏，延长公路使用寿命，保障路面平整度，为群众提供稳定安全的通行环境。
（3）加强排水设施养护。保障边沟、涵洞等排水设施通畅，提升公路防洪排涝能力，降低汛期水毁病害发生概率，保障道路稳定通行。
（4）保护野生动物生存环境。确保涵洞等动物通道畅通，定期清除杂物与积水，尽量消除人为阻隔效应；控制‌噪声与光污染，执行‌限速、禁鸣等‌措施，优化照明设计减少光干扰，降低对野生动物昼夜节律的影响。

（5）建立‌生态跟踪监测与评估机制。定期调查重点保护物种活动、植被恢复状况及水土流失情况‌，动态调整保护策略。
2.运营期大气污染防治措施

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期本身不会产生和排放废气污染物，但道路行驶机动车辆会产生汽车尾气及扬尘，本报告提出以下建议：

（1）加强路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。

（2）加强机动车管理，实施机动车尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的机动车的通行。

（3）定期对道路路面进行清洁，维护并加强沿线两侧的绿化防护工程，发挥其吸尘、美化景观的作用。
3.运营期水污染防治措施

本项目运营期无废水产生，对周围环境影响不大。
4.运营期噪声污染控制措施

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期本身不会产生噪声污染，噪声源主要为路面往来车辆产生的交通噪声，本报告提出以下建议：

（1）加强声源与运行条件控制。定期养护路面保持平整度，降低轮胎噪声，如限制性能差的车辆进入公路，实施限速、禁鸣、重型车限行或分道行驶等交通管理措施，研究显示每降低10km/h车速约可降噪2~3dB。

（2）利用路堑地形优势，建议种植密植乔灌结合绿化林带隔声；

（3）沿线商户可选择性采取安装隔声窗、加装密封条或进行外墙隔声改造等，室内降噪效果可达5~20dB。

（4）建议逐步建立噪声监测网络，对超标路段启动应急分流、调整限速值或规划搬迁置换。

5.运营期固体废物污染控制措施

本项目全线不设置收费站，道路两侧不设置加油站、服务区等服务点，运营期本身不会产生固体废物，固体废物来源通常为来往车辆司乘人员及行人丢弃的垃圾，包括果皮、纸屑、塑料、包装废物等。根据相关资料类比，此类垃圾产生量不大，平时加强宣传，提高群众的环境保护意识，减少乱丢垃圾等不文明行为，建设单位尽量设置垃圾箱，组织定期清理路面及两侧的垃圾，对周围环境的影响不大。

	其他
	1.环境管理

本报告根据项目的主要环境问题、环保工程措施及生态环境主管部门对企业环境管理的要求，制定环境管理计划，供生态环境主管部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

（1）环境管理工作由专人负责，制定和实施各项环境监督管理计划；

（2）环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产全过程。

（3）定期检查各项污染防治措施开展情况，及时处理出现的问题，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调；

（4）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。

2.环境监测计划

环境监测计划是对项目运营过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环境保护与污染治理效果，为防治污染提供科学依据。本次对项目施工期及运营期提出监测计划，监测方法按照相关标准规范进行，环境监测计划详见表5-1。

表5-1  环境监测计划表

监测

时期

环境要素

监测点

监测项目

监测频次

执行标准

施工期

环境空气

施工边界
颗粒物
1次
/季
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织监控限值

声环境

施工边界
LAeq

1次
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

运营期

生态


临时占地、道路两侧
植被覆盖度、植被恢复率、物种组成、恢复效果

运营早期（1-3年）：每年监测1次；运营中后期（3年以上）：每3年监测1次。
保证项目道路两侧、临时占地内植被覆盖率、生物多样性不降低，生态系统维持稳定，植被恢复率不低于90%，植被覆盖度不低于区域背景水平。



	环保投资
	本项目总投资1541.1375万元，其中环保投资226万元，占总投资的14.66%，环保投资情况见下表：

表5-2  环保投资一览表

序号

投资项目

环保措施

投资金额（万元）
一、施工期

1
施工扬尘治理

施工场地、施工便道等洒水降尘。

5
土方和材料运输时设篷盖，采用防尘网苫盖现场临时堆放的土堆、料堆。在靠近路线两侧商业服务区的施工场界设置围挡。

12
2
施工机械废气治理
加强对施工机械的管理，对施工机械定期检查和维修保养。

8
3
运输车辆汽车尾气
使用符合排放年检标准车辆；运输车辆定期保养，保持车辆良好工况；使用合规燃油。
6
4
施工噪声治理

尽量选用低噪声、低振动的各类施工机械设备；做好施工机械的维护保养；路线两侧临街商铺尽量设置临时隔声屏障。
23
5
固体废物处理与处置
施工垃圾分类处理，尽量回收利用，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理。
5
6
生态防护工程与生态恢复措施
对路基边坡及匝道高填方段进行绿化防护，匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。
95
路基与取土场剥离表土单独堆放并进行防护网苫盖，按计划及时进行植被恢复，平整土地，播撒羊草、披碱草等草籽
，防沙治沙。
20
7
环境管理与监测
施工期环境管理与监测。

10
二、运营期

1
路面扬尘与汽车尾气治理
加强路面、交通设施的养护管理，定期对道路路面进行清洁

5

2
交通噪声治理
设置交通标志，做好路面的维修养护，确保道路处于良好状况。

14
3
固体废物处理与处置
定期清理路面及两侧的垃圾。

2
4
生态保护
定期进行植被养护，浇水灌溉，对枯死草苗更换补种。
15
5
环境管理与监测
运营期环境管理与监测。
6
合计

226



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	项目的实施不可避免得会破坏原有地表植被，评价要求施工过程中尽量减少对施工区域草地、林地的破坏，剥离的表土暂时堆存在取土场范围内妥善保存，并采取防护网苫盖措施，施工时不断用于已完成区域的表土恢复，不得长期堆放；施工结束后及时对临时占地进行生态恢复，撒播羊草、披碱草等品种草籽，植被恢复率不低于90%；同时，本项目拟对道路路基边坡及匝道高填方段进行绿化防护，匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。临时占地的植被恢复需在施工结束前完成，恢复责任主体为鄂托克旗交通运输局，恢复面积约7500㎡，恢复措施主要为撒播羊草、披碱草等品种草籽，使临时占地范围植被覆盖程度恢复到原有水平。
	保证项目沿线、临时占地及周边范围内植物、动物生物多样性不减少，生态系统维持稳定。
	及时对临时占地绿化恢复，加强环境管理和环境监测，对没有成活的植物进行补种，做好人工种植地表植被的养护。
	植被恢复率不低于90%，植被覆盖度不低于区域背景水平。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	禁止夜间、午间施工；避免多台施工机械在同一场地、同一时间进行施工；尽量选用低噪声、低振动的各类施工机械设备；做好施工机械的维护保养；靠近商业服务路段设置临时隔声屏障。
	施工边界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
	项目运营期噪声源主要为路面往来车辆产生的交通噪声。通过设置交通标志、做好路面的维修养护、确保道路处于良好状况等措施降低交通噪声影响。
	连接线路段两侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，匝道两侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘可采取施工场地、施工便道洒水抑尘的措施降尘；加强对施工机械的管理，施工机械定期检查和维修保养，降低施工机械废气排放；项目所用沥青由沥青专用保温罐车运至施工现场，采用摊铺机进行摊铺，尽量缩短沥青料在摊铺现场的时间；运输车辆汽车尾气可以通过使用符合排放年检标准车辆、运输车辆定期保养、保持车辆良好工况、使用合规燃油等措施降低排放。
	施工边界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织监控限值
	项目运营期废气主要为路面往来车辆产生的扬尘与汽车尾气，采取加强路面、交通设施的养护管理、定期对道路路面进行清洁等措施，降低运营期废气影响。
	/

	固体废物
	项目不设置施工营地，不设置基层拌和站。施工人员产生的生活垃圾依托镇区设置的垃圾桶，由环卫部门定期收集清理，生活垃圾不随意丢弃。施工期固体废物主要是城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）、开挖碎石、施工过程产生的废弃‌混凝土块、沥青混合料、砂浆、废钢筋、砌块、包装材料‌等弃料等，尽量回收利用，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理。
	合理处置
	项目运营期固体废物来源通常为来往车辆司乘人员及行人丢弃的垃圾，包括果皮、纸屑、塑料、包装废物等，需定期清理路面及两侧的垃圾。
	合理处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	项目正常施工期间，在施工边界设置颗粒物监测点，监测频次为1次/季。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织监控限值。
	在临时占地、路线两侧对植被覆盖度、植被恢复率、物种组成、恢复效果等进行监测，监测时间为投入运营后，运营早期（1-3年）：每年监测1次；运营中后期（3年以上）：每3年监测1次。
	保证项目沿线两侧、临时占地内植被覆盖率、生物多样性不降低，生态系统维持稳定，植被恢复率不低于90%，植被覆盖度不低于区域背景水平。

	
	项目正常施工期间，在施工边界设置噪声监测点，监测项目为LAeq，监测频次为1次。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
	
	

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目符合国家产业政策，施工期与运营期不可避免地会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和生态保护措施及建议的前提下，加强环境管理，其各污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，本建设项目可行。


八、附图、附件
附图1 项目地理位置图

[image: image28.png]



附图2 项目在内蒙古自治区环境管控单元图中的位置
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附图3 项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置
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附图4 “三线一单”公众端应用平台查询图
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附图5 本项目所属生态功能区划图
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附图6 本项目所属主体功能区划图
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附图7 项目工程布局示意图
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附图8 遥感影像图
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附图9 土地利用类型图
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附图10 植被类型图
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附图11 草原分布图
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附图12 生态系统类型图
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附图13 拟建地环境现状图
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（城区连接线起点环境现状）
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（城区连接线及B匝道路面现状）[image: image42.png]



（A匝道路面现状）

附图14 生态恢复措施平面布置图
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附件1 环境影响评价委托书
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附件2 可研报告的批复
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附件3 本项目是否占用生态红线的说明
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附件4 本项目与燃气管道交叉保护方案的回函
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（附件1：改造管网图）

附件5 本项目与西鄂尔多斯国家级自然保护区和鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区的位置关系
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附件6 本项目与鄂托克旗集中式饮用水水源保护区的位置关系
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附件7 本项目是否占用已划定河湖管理保护范围的函
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附件8 本项目用地范围是否涉及文物遗迹的复函
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附件9 本项目占用林地草原情况的函
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附件10 乌海市兴泰公路开发有限公司关于国道109线棋盘井镇区连接线道路工程项目与G109线接线方案征求意见的复函
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附件11 取土场使用同意说明
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附件12 鄂托克旗人民政府关于G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程等农村公路用地管理的批复
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附件13 鄂托克旗交通运输局关于G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程压覆矿产资源及矿业权情况的说明
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附件14 鄂托克旗自然资源局关于鄂托克旗交通运输局G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程规划意见的函
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附件15 声环境质量现状监测报告
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路基边坡生态恢复措施


施工期：尽量减少对施工区域草地、林地的破坏，剥离表土暂时堆存在取土场范围内妥善保存，并采取防护网苫盖措施，施工时不断用于已完成区域的表土恢复，不得长期堆放；施工结束后及时进行生态恢复，撒播羊草、披碱草等草籽。匝道高填方段采用C25混凝土和空心六棱块防护，路基边坡采用沙柳网格植草防护。


运营期：加强沿线绿化工程和防护工程养护。





临时用地生态恢复措施


施工时取土场剥离表土单独堆放，施工结束后平整场地，对临时占地进行生态恢复，撒播草籽。








“三线一单”修改为生态环境分区管控


回复：已修改


所需材料运输到施工场地 需要现在堆放不 


回复：通过与建设单位沟通，确认本项目不设置拌合站和料场，路基所用水泥稳定碎石与改性沥青混凝土均为外购成品直接铺设，已全文修改。


明确堆放场地位置 除取土场还有堆放场地


回复：同上


补充与涉及城镇总体规划的符合性分析及相应图件


回复：已补充


G109线（棋盘井至石嘴山段）环评的时候是否有连接线？


回复：当时没有设计本项目连接线路段


蓝色的删掉吧


回复：已删除


本项目是利用现有土路区建设的吗 ？前面是这么写的，是的话体现一下


回复：是利用现有道路建设，其中连接线部分现状是水泥路，匝道部分现状是土路，已补充


是什么林地？性质


回复：包括杨柳林和樟子松，性质是人工种植


具体是什么？取土场占用了还是施工便道？能否占用？施工便道和取土场的分别的占地面积和类型给一下


回复：取土场与施工便道都占用了部分商业服务业设施用地和天然牧草地，占地面积已补充。取土场取得了集体土地使用同意说明，见附件11。


合并一下，按照小型车、中型车、大型车给一张表格


回复：已修改，车辆数量取整


标注临时工程


回复：已补充标注


连接线原有水泥路面剥离后如何处置


回复：城区连接线路段原有水泥路面的拆除垃圾（混凝土、砖石、金属、沥青旧料等混合物）尽量回收利用，例如拆解、转化为再生骨料用于道路基层、垫层或生产新型建材，无法回收利用的由施工方统一清运至附近的建筑垃圾填埋场处理，已全文补充。


再利用是怎么处理？肯定不能大整块用吧，还有产排污问题


回复：水泥路面破除后，建设单位和施工方没办法自行拆解回收利用，只能尽量委托给相关企业做回收处理，但是具体委托给谁、怎么拆解以及能委托处理多少等情况目前没办法给出准确说明，而且拆解的材料也不用在本项目上，只能做到尽量回收利用，减少建筑垃圾填埋量。


施工便道的污染防治措施


回复：已补充


这里就写简要的结论


回复：已修改


这个删掉吧


回复：已删除


这个你们看吧，看要不要留个现状值


回复：已补充


生态评价范围1km也是可以的，但是导则中所说的生态敏感区不包括水土流失重点治理区吧？


因果关系是否成立？


回复：已修改完善。


还有109公路等交通干线，你看看有啥等级公路


回复：已修改完善


前后是否统一？


回复：已核实，确定前后说法统一


上述的这些都有核查过是吧？一定要核实了再下结论


回复：以上均已核实，确定没有上述区域


建议给一下项目与生态保护红线的位置关系


回复：已补充


取土场和施工便道也不涉及吧？核实明确，要有依据


回复：取土场与施工便道不涉及，已取得同意使用的文件，见附件11。


前面写的不设置施工营地，那施工人员的吃住在哪里？明确，并考虑其产排污和环保措施


回复：施工人员的吃住都在棋盘井镇区里，已全文补充


我在专题中批注吧，这里写简要的结论就行


回复：已修改


只是不占地而已，产排污是需要考虑的


回复：已修改


说法不对


回复：已修改


本项目也不设置预制场吗 


回复：不设置


阻隔影响等还是写一下


我看专项吧，这里写简要的结论就行


回复：已修改，阻隔影响详见专项P34


预测值这么低？


回复：重新核算后确实有步骤错了，已修改，并说明了运营近、中、远期的达标距离。


要进行噪声影响预测，给出运营近、中、远期距路中心线 20 m、30 m、40 m、50 m、60 m、80 m、 100 m、120 m、160 m 和 200 m的昼间和夜间噪声贡献值。并给出昼间和夜间公路交通噪声的达标距离。


补充运营期交通噪声源强


后面措施中，根据噪声达标距离提出规划控制要求


回复：已补充


也不要说无需开展


就说明一下本项目有什么环境风险？应该还是有危化品车辆通行的吧？然后说明是否涉及环境风险敏感路段，然后说明环境风险影响程度，并提出一些适用于本项目的环境风险防范措施


回复：已修改


具体是什么？


什么占了这个？


完善取土场的选址合理性分析


回复：临时占地的土地类型为商业服务业设施用地和天然牧草地，取土场与施工便道都有占用，临时工程选址合理性分析见P67。


看专题


回复：已修改


是否设置预制场？前面明确


回复：已全文明确不设置


补充其处理措施


回复，已修改


补充其处置措施


回复：已补充


回复：已按专题批注修改


单位 多久一次


回复：施工边界颗粒物监测‌无固定总次数或频率要求，结合施工时长与气候特征，本项目每季度监测一次


蓝色的删掉


回复：已删除


核实生态监测频次是否随着年限有变化


回复：经核实，生态监测频次确应随年限增加而降低，‌已核实修改


原来是什么物种？


回复：红砂群落


那施工便道是取土场的施工便道，前面写清楚


路基施工不需要施工便道是吧？前面明确


回复：已明确


那取土场和施工便道不占用基本草原吗


回复：已补充标注取土场与施工便道


补充图例


结合项目与天然气管道的距离等进一步论证选线合理性


回复：已补充图例，选线合理性已补充，见P66-67


图中本项目在哪儿


回复：已补充标注
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