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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区

连接线道路工程环境影响报告表的批复
鄂托克旗交通运输局：

你单位报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《G109线（棋盘井至石嘴山段）棋盘井镇区连接线道路工程环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区东侧，本项目包含城区连接线和上、下行AB匝道两部分，路线全长1.886km，按三级公路标准建设，路基宽8.0/7.5m，路面宽7.0/6.0m，城区连接线设计速度30km/h，匝道设计速度40km/h，路面采用沥青混凝土路面，设计路线交叉1处，涵洞5道。项目总投资1541.1375万元，其中环保投资为226万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工结束后应及时对取土场等临时工程进行整理和植被恢复，确保植被覆盖率不低于现状。

2.落实大气污染防治措施。运营期加强对路面、交通设施的养护管理、定期对道路路面进行清洁。

3.严格落实各项水污染防治措施。运营期设置路面和路基排水工程，雨水降至路面后自然散排。
4.应采取妥善控制措施，控制噪声污染。设置交通标志、做好路面的维修养护、确保道路处于良好状况。项目道路工程包含2个部分，分别为城区连接线和上、下行AB匝道，城区连接线两侧多为汽修、洗车加水、汽车贸易、物流服务等商业服务区域，上、下行AB匝道位于G109两侧。城区连接线两侧按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准执行，匝道两侧按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准执行。
5.做好运营期生态保护与恢复措施。加强环境管理和环境监测，对没有成活的植物进行补种，做好人工种植地表植被的养护、浇水灌溉，植被覆盖度不低于现状水平。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7.按照《报告表》要求做好厂区的绿化和硬化工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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