鄂环鄂评字〔2026〕27号
鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于东胜气田2026年滚动勘探和气藏评价项目

（鄂托克旗）生态环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：

你单位报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《东胜气田2026年滚动勘探和气藏评价项目（鄂托克旗）生态环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗境内。项目建设天然气勘探井3口（均为水平井），均位于锦58井区。每座井场占地面积6300m2，平均井深4200m，单井施工约40d，采用水基钻井液。主要建设内容包含井场工程、道路工程、公用工程、环保工程以及其他配套辅助设施等。项目总投资4200万元，其中环保投资为318万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》中提出的各项规定和要求。

2.加强施工期环境管理，土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘，施工结束后及时进行植被恢复。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证生态措施落实到位；施工期产噪设备应选用低噪声设备，安装基础减振垫等措施后噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)相关规定；大气污染物施工扬尘、试气烟气及厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值。

3.钻井期产生的各类污(废)水和固体废物应妥善处置。生活污水集中收集后定期运至当地生活污水处理厂处理，不得外排；钻井废水、压裂返排液、放喷废液等收集后交由有资质单位处理，不得外排。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理，不得乱倒；废弃钻井泥浆、钻井岩屑、废机油、废油桶、废防渗材料委托有资质单位处置。项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

4.建设单位须做好封井期的污染防治和生态恢复措施。封井期产生的各类废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得乱排，项目临时占地全部恢复植被。

5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。落实各项生态保护和污染防治措施。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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