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一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场

	项目代码
	2405-150624-04-01-180174

	建设单位

联系人
	芒来
	联系方式
	18647179604

	建设地点
	棋盘井镇规划经四路东、纬五街南、规划经五路西、规划南外环路北

	地理坐标
	E107°8′24.219″，N39°27′32.497″

	国民经济

行业类别
	G5449其他道路运输辅助活动
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

120、洗车场-危险化学品运输车辆洗车场

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	鄂托克旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号
	鄂旗发改审批发[2026]12号

	总投资（万元）
	2345.95
	环保投资

（万元）
	162

	环保投资

占比（%）
	6.91
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：       
	净用地面积（m2）
	40892.01

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别”“土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”。本项目专项评价设置情况详见表1-1。
表1-1  本项目专项评价设置情况表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且场界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不涉及，无需开展
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及，无需开展

环境
风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目为危险化学品车辆专用停车场项目，共设置停车位80个，包括重载车位10个、空车车位70个。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目重载车位日常车辆满负荷停放时，危险化学品存储量超过临界量，需开展环境风险专题评价工作。

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及，无需开展

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及，无需开展
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》（2020年2月，内蒙古君和万维空间规划设计有限公司）。

	规划环境影响评价情况
	《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》于2023年由内蒙古自治区生态环境厅出具了审查意见（内环审〔2023〕48号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》、《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》，棋盘井产业园规划形成“一园两组团”的布局形式，包括棋东、棋西两个项目区和一个生活服务区。

本项目位于棋盘井产业园棋东项目区，棋东项目区规划用地面积15.5678km2，四至范围为东起规划棋蒙一级公路、南临恒邦煤矿、西至阿尔巴斯一矿边界、北到现状小冲沟，规划期内重点加强基础设施建设，以零碳示范园的要求建设新园区，承接部分西区企业的配套项目，吸引投资新建项目，主要以冶金、煤焦化、新能源、新材料等工业为主。
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图1-1  本项目在棋东项目区相对位置示意图
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，属于产业园区公共基础建设项目，已被纳入《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》鄂托克经济开发区棋盘井产业园“十四五”拟建项目。另外，《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》中明确表示，棋西项目区将依据工业和信息化部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 应急管理部等多部门联合印发的《关于印发〈化工园区建设标准和认定管理办法（试行）的通知〉》（工信部联原[2021]220号）、《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》（内工信原工字〔2019〕269号）等要求，规范危险化学品及其废弃物运输管理，设置危险化学品运输车辆专用停车场。

本项目建成后，可为危险化学品车辆提供安全、规范的停放场所，一方面可以降低园区危险化学品运输安全风险，在较大程度上避免突发事故造成环境污染；另一方面有助于规范危险化学品运输行业秩序，提高园区物流行业整体安全水平，引导运输企业加强安全管理，提升服务质量，符合园区国土空间规划及规划环境影响评价结论。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目主要从事产业园区危险品运输车辆专业停车场管理服务，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类和限制类行业，属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策要求。

本项目已取得了《鄂托克旗发展和改革委员会关于鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场可行性研究报告的批复》（鄂旗发改审批发[2026]12号），项目代码：2405-150624-04-01-180174，项目建设符合地方产业政策要求。

综上说述，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。
选址合理性分析
本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区内，棋盘井镇规划经四路东、纬五街南、规划经五路西、规划南外环路北，拟建场址中心坐标为E107°8′24.219″、N39°27′32.497″。拟建场址现状为空地，场地周边多为空地和其他工业企业，包括内蒙古东日新能源材料有限公司、鄂托克旗新航焦化有限公司甲醇项目区、恒溢鑫商砼、宏达商砼、鄂尔多斯电力冶金集团一矿区等，符合《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》中化工园区危险品运输车辆停车场与化工园区的公用设施防火间距要求。本项目距离西鄂尔多斯自然保护区实验区的最近距离为3.5km，距离棋盘井镇水源地的最近距离为9km，拟建厂址范围内不涉及自然保护区、风景旅游区、文物保护区等特殊环境敏感区，从环保角度分析，项目选址合理。
“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区内，将棋盘井产业园范围与鄂尔多斯市生态保护红线分布叠图可知，棋盘井产业园与本项目均不在鄂尔多斯市生态保护红线范围内。
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图1-2  棋盘井产业园与鄂尔多斯市生态红线分布位置关系图
（2）环境质量底线
本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区内，根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市环境空气六项基本污染物年均浓度达标，属环境空气质量达标区。鄂尔多斯市优良天数比例为87.4%；乌海及周边地区环境空气质量平均优良天数比例为79.5%，扣除异常沙尘天气影响后优良天数比例为83.4%。本项目周边没有地表水，没有集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地，没有《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，另外，根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月），通过分析棋东项目区内乌仁都喜嘎查水井、科巴水利水井、厂区自备井、阿尔巴斯煤矿自备井、鄂尔多斯电冶一矿自备井以及园区周边7个水质监测点的监测数据可知，区域地下水富水性较差，分布在东部沟谷附近的水井有少量的第四系潜水，分布在西部低山丘陵区的水井有少量的白垩系碎屑岩类孔隙裂隙水，水量少，埋深不稳定；钠、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氟化物普遍超标，可能是环境地质背景值较高，硝酸盐氮、氨氮超标可能受牲畜粪便或人类生产生活活动影响，但园区内地下水总体上没有出现恶化趋势。本项目周边均为空地或其他工业企业，没有需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。另外，为了解项目区土壤环境质量情况，本次评价开展了土壤环境质量现状监测，监测结果显示项目区45项土壤基本项目及石油烃均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地土壤污染风险筛选值和管制值要求。
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，属于产业园区公共基础建设项目，项目投入运营后会产生一定量的废气、废水、噪声以及固体废物，但经治理之后对环境污染较小，固体废物可做到合理处置，采取本报告提出的相应污染防治措施，项目的实施不会对区域环境质量底线造成冲击。
（3）资源利用上线
本项目为危化品车辆停车场项目，运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，可通过内部管理，以“节能、降耗”为目标，有效地控制资源消耗。项目所用的电源、水资源均依托园区给水管网和电网，能源消耗量在园区的可接受范围内，不会突破区域资源利用上线。
生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
①《鄂尔多斯市生态环境准入清单》
鄂尔多斯市基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。本项目与鄂尔多斯市总体准入清单的符合性分析如下表所示：
表1-2  本项目与鄂尔多斯市总体准入清单的符合性分析
管控纬度
准入要求
本项目情况
是否符合
空间布局约束
除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。严禁新建虚拟货币“挖矿”项目。

禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。严格控制新建、扩建高耗水项目，促进火力发电、焦化等高耗水行业节水改造。严格落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”。对未达到国家和自治区先进用水定额标准的新建工业项目一律不予审批取水，对超过取用水定额标准的现有工业项目要尽快实施节水改造，改造后仍达不到国家和自治区用水定额通用值的，延续取水许可时不予批准。严格控制耕地灌溉面积，坚守“四水四定”底线，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，对于地类属性为非耕地的，逐步退出种植，还林还草。

拆除黄河沿岸国堤内临时和移动建筑，黄河滩区主河槽内全面禁种高杆作物，禁止使用农药、化肥；低滩区大力开展农药化肥减量、有机肥增量行动；高滩区内合理管控农药、化肥，积极推广使用有机肥。推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。对已备案但尚未开工的拟建工业项目，指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励有条件的已建成工业项目搬迁入园。“十四五”时期，沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目应严格参照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》文件要求执行。

按照规模化布局的原则，对各园区的产业和项目进行严格的筛选，明确煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业的规模。严格落实《进一步规范化工行业项目建设的若干规定（内工信原工字[2019]269号），“三区三线”内不得核准、备案新（改、扩）建危险化学品项目。新（改、扩）建危险化学品项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）必须进入自治区已经认定的化工园区，化工园区外不得核准、备案新（改扩）建危险化学品项目。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺未委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新（改、扩）建项目。

煤化工产业需布设在产业园区，并符合所在园区的规划及规划环评要求。项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。

园区产业准入标准：

煤化工行业。除在建项目和列入国家规划项目外，原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目，确需建设的必须配套下游延伸加工项目。

焦化行业。通过产能置换新建的顶装焦炉炭化室高度不小于7.0米、捣固焦炉炭化室高度不小于6.25米。常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。

水泥行业。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。

严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度，严格把控高危行业安全准入条件，高危项目审批必须把安全生产作为前置条件，实行重大安全风险“一票否决”。各园区应编制《安全准入管理办法》，对企业的安全准入条件做详细的规定。

新上工业项目要严格控制高碳产业的重复建设，引导地区间产业有序转移。

强化源头管控，对不符合产业政策、产业定位、未落实用能指标的高耗能项目，不予立项。

严禁新上不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划、环评、能耗以及水耗等相关规定的项目。加强河湖空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，确保岸线优化配置、集约开发和可持续利用。从严格管控园区空间开发边界、构建存量用地评价退出机制、完善产业用地再开发分类引导等方面优化构建工业园区空间体系。

严格耗煤项目审批管理，控制煤炭增量消费。

从2021年起，不再审批焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、纯碱（《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中内蒙古鼓励类项目除外）、合成氨（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成気、可再生能源制复制合成复除外）、尿素、磷按、甲醇（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制甲醇、可再生能源制氢制甲醇除外）、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金（作为多晶硅配套原料、可再生能源电力使用比例达到60%以上的工业硅除外）、电解铝（国家批复同意的高铝粉煤灰提取氧化铝配套电解铝除外）、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石等新增产能项目；确有必要建设的，须在区内实施产能减量或等量置换。新建、改扩建单晶硅项目原则上要配套切片、太阳能电池组件等下游加工生产线，多晶硅（颗粒硅）项目区内下游转化率原则上要达到70%以上（半导体级多晶硅除外）。实行严格的矿山地质环境准入制度。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。严格执行《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》及相关技术要求。合理确定煤炭开发强度及重大煤矿项目的生产和建设规模，淘汰一批落后煤矿，引导60万吨/年以下煤矿有序退出。新建煤矿按照绿色矿山标准建设，生产煤矿加快达标建设，2025年绿色矿山达标率达到100%。严格落实《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》、《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）、《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》、《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》、《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》（鄂府办发〔2021〕26号）、《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》及相关技术要求。

本项目不属于现代煤化工项目；不属于虚拟货币“挖矿”项目；不属于新建化工园区；不属于高耗水项目；不取用地下水，不涉及取水许可审批；项目用地不属于耕地，不涉及耕地灌溉，不涉及使用农药、化肥。

本项目不属于高耗水、高污染企业和“两高一资”项目；不属于化工园区、化工项目、尾矿库；项目位于自治区已经认定的化工园区内，选址不在“三区三线”；项目委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计；符合所在园区的规划及规划环评要求；项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。
本项目不属于煤化工行业；不属于焦化行业；不属于水泥行业；不侵占河道、围垦湖泊、非法采砂；符合园区产业政策、产业定位。
本项目不属于焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱、纯碱、合成氨、尿素、磷按、甲醇、乙二醇、黄磷、水泥、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁、铁合金、电解铝、氧化铝、蓝宝石等新增产能项目；不属于单晶硅、多晶硅项目；不属于矿山、煤炭开发项目。《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）将全区43个旗县市行政辖区内不适宜继续发展的产业划分为限制和禁止两类，并对应提出管控要求。本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗，不在自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单管控范围内，符合空间布局约束要求。
符合
污染物排放管控
严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。推动具备条件的园区实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。

减少污染物入河量，加强入河排污口监督管理。严格水功能区管理监督，控制入河入湖排污总量。

实施深度节水控水行动，完成重点流域范围内所有排污口排查，基本完成重点流域干流及重要支流、重点湖泊排污口整治，到2025年，黄河干流水质达到Ⅱ类，地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%左右。

加强黄河干支流入河排污口整治，构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核，所有固定排污源依法按证排污。加快沿黄重点镇污水处理厂建设，严禁污水入黄。加快补齐城镇污水收集管网和处理设施短板，提升水资源回收利用水平，中心城区生活污水处理率达到96%以上，旗区城镇生活污水处理率达到85%以上，工业园区污水应收尽收、全部回用。推进污泥处理处置设施建设。

推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。

深入推进扬尘污染综合防治。严格监管建筑施工扬尘。旗县级及以上城市建成区各类工地必须做到“六个百分之百”。城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到60%。

全面完成火电、有色、建材、焦化、热力生产及供应等重点行业无组织排放治理任务。完成燃煤电厂超低排放改造，推进大型工业锅炉超低排放改造，稳步实施钢铁行业超低排放改造，加快工业锅炉提标改造。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。

重点区域执行重点行业污染物特别排放限值，燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。严格执行焦化行业准入标准，整合提升焦炭生产能力，促进焦炉大型化和清洁化生产，降低污染排放。提高煤焦油深加工、焦炉尾气及余热余压综合利用水平。布局医药及染料中间体、针状焦、已内酰胺等化工新材料产品，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。满足《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的相关要求，严格控制二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、挥发性有机物及其他有毒有害大气污染物排放，固体废弃物和高含盐废水做到无害化处理及资源化利用。

科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。

遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。通过园区集中供热供电、电直供等方式，优化项目热电供应方案。确需建设自备热电站的，锅炉烟气应采取高效的脱硫、脱硝和除尘措施，烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应满足超低排放要求。煤化工项目产生的酸性气体和挥发性有机气体采取相应的治理措施。强化节水措施和用水管理，减少新鲜水用量；根据“清污分流、污污 分治、深度处理、分质回用”的原则，合理划分排水系统，优化污水处理和回用方案，做到污水不外排。大力推行清洁生产和循环经济。加快工业污染源从末端治理为主导向生产全过程控制的转变，实现节能、降耗、减污、增效，一步到位削减污染物排放量。鼓励发展高效节水工艺技术设备，淘汰高耗水工艺、技术设备，提高污水回用率。采用水污染治理技术以及清洁生产、技术改造等措施和增加城镇污水处理厂处理能力，实现废污水的资源化。

全面实行污染物排放总量控制和排污许可证制度，对所有工业园区和新、改扩建项目，在严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度的同时，核定允许排放量，没有排放容量的功能区首要任务是对现有污染源的治理，严格控制新建项目的审批，认真实施环境容量“一票否决制”。各地新建、改扩建项目、“以新带老”项目中承诺的总量控制措施必须具体、完善。环保部门对达标排放且排放的水污染物总量在允许范围内的工业企业，核发排污许可证，对达标排放但总量超过控制指标的，当地政府责令限期治理。

严格执行污染物排放标准，采取切实有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥经鉴定属于危险废物的要按照危险废物进行处理，属于一般工业固体废物的按照一般工业固体废物进行管理。

综合采用水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，开展农村水系综合整治。规划重点开展：准格尔旗呼斯太河等、杭锦旗小南河及黄河南岸总排干等、乌审旗黄陶勒盖等5个项目。

新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。参照《十四五、内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅关于印发<内蒙古自治区坚决遇制“两高”项目低水平盲目发展管控目录>的通知要求》，进一步精准细化“两高”低水平项目管控要求，强化源头和过程节能降碳、减排治污。

鄂尔多斯市再生水工程布局遵循集中处理与分散处理相结合的方式，以提高污水再生回用效率。

推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。

新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。

本项目不涉及总量指标申请；不设置入河排污口，不存在污染物入河情况；不属于“两高”行业建设项目；不属于焦化行业；不属于煤化工项目；不属于冶炼项目。项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，建设运营产生的污染物均会采取相应的环境保护措施进行处理处置，不会突破区域环境质量底线，符合污染物排放管控要求。
符合
环境风险防控
建立重污染天气预警体系，重点实施区域联防联控。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，预测到区域将出现大范围重污染天气时，各相关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。
加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。健全环境信息强制性披露制度。全面落实园区、企业环境风险应急预案各项要求，增强突发环境事件处置能力。开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。健全市、旗区二级联动的生态环境事件应急网络。
深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系，建立社会化救援机制。完善突发环境事件信息报告和公开机制。建立并及时更新环境风险源动态档案和数据库。实时掌握重点污染点源、重点区域环境质量状况，对超容量问题及时预警。
强化水害防治，探明矿井老空水，严格落实“三专两探一撤”措施，推广水患区域“四线”（积水线、警戒线、探水线、停采线）管理。
加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。
提升再生水利用风险管控水平合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据。识别再生水配置利用的风险源，制定突发事件应急预案，逐步建立风险防控预警体系。建立再生水水质全过程的监测体系，强化污水处理达标排放、再生水水质达标监管，确保再生水水质达标。
煤化工产业示范区严格贯彻执行“大气十条”、“水十条”、“土十条”、《现代煤化工建设项目环境准入条件》等相关法律法规和国家政策的规定。新（改、扩）建危险化学品项目应符合规划环评结论新（改、扩）建精细化学品项目必须完成热反应安全风险评估，严格禁止反应工艺危险度5级和光气及光气化工艺项目建设，限制工艺危险度4级项目。化工园区必须开展安全风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，不达标不予认定化工园区。未通过认定的化工园区，不得新（改、扩）建化工项目（安全、环保、节能、节水和智能化等技术改造项目除外）。劳动密集型的非化工企业不得与危险化学品企业混建在同一园区内。
黄河流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。沿黄河干流和重要支流园区及化工企业，加强监测预警、三级风险防控体系建设，建立环境风险防范管理工作长效机制。重点化工园区加强高盐水晾晒池风险防控，消除煤化工废水环境风险隐患，保障流域水环境质量安全。
本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。项目建成后，建设单位对危险化学品运输车辆进行严格管理，防止环境风险事故的发生，积极制定环境风险应急预案，加强环境风险源的风险管控，符合环境风险防控要求。
符合
资源开发效率
严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立重点监控用水单位名录。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。电力、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。提高用水效率，提升工业中水回用率，新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的农业节水设备和技术。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。
严格地下水管理保护，建立健全地下水管控指标体系，严控地下水开采，综合采取节水、水源置换等措施，继续加强鄂尔多斯台地超采区综合治理，强化地下水动态监测分析、预测预警，科学制定实施监管政策措施。严控地下水超采，严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》及其修编稿。实行地下水“五控”制度，“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。严格地下水的管理和保护，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。突出抓好地下水超采区巩固治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。坚持黄河水、当地地表水、地下水、非常规水源统一调配，在考虑鄂尔多斯市地下水源置换的条件下，用好用足黄河水，同时充分挖掘非常规水利用潜力。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。
推广高效节水农业发展，并探索跨区域和跨省区实施水权置换，进一步规范水权置换办法，扩大水权置换范围。严格控制新增灌溉面积，推进超用水地区通过内部挖潜解决发展需求。鼓励使用矿井疏干水、微咸水、中水、雨洪等非常规水资源，加快高浓盐水的处理与回收利用研究步伐。实施沿黄灌区农业高效节水工程，加大灌溉农业区干支渠和末级渠系配套和节水设施，大力推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌、智能喷灌等节水技术，提升改造沿黄灌区盐碱地灌排水系统，逐步改变大水漫灌方式。推进工业节水改造，强化用水管理，严控高耗水项目。加强非常规水资源开发利用，实施矿井疏干水、雨洪与凌汛水、再生水等开发利用。
加强取用水监督管理。开展节水型企业评价和超定额用水专项核查行动，督促超定额的单位采取节水措施，限期达标。要严格水资源管理，按照“四水四定”原则，进行区域统筹规划，确保取用水不超出水资源承载能力。强化水资源监测、监控、监管，尽快健全完善全覆盖、全天候、全过程、全要素、密度适用的水资源智能在线监测体系，完善水资源超载预警机制，打造数字孪生流域，建立水资源节约集约利用、水旱灾害防御、水生态环境保护等业务的智能协同应用大系统。
严控制存量高耗能企业新增用能，严格落实能耗“双控”机制，努力降低生产过程中的资源能源消耗和污染产生量，大力推广应用节能新技术、新产品、新设备和新工艺。严控产能过剩项目新增产能，严控高耗能、高排放、高污染、低水平项目市场准入，严控存在重大安全隐患的项目。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》及化工行业相关政策规定，严格焦炭、电石等化工行业技术标准，严控合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷按、黄磷等危险化学品新增产能。新（改、扩）建“两高”危险化学品生产项目，单位产品能耗须达到国家能耗限额标准先进值或国家能效标杆水平。
在工业用水方面，工业企业再生水输水模式采用“点对点”模式，主要用于冷却用水，在工业园区的企业由园区自行统一建设再生水支管，园区按需建设再生水深度处理设施，以达到工业用水水质标准。试点期间，将加大再生水提标改造和配套管网基础设施建设，强化激励、政策措施，激励工业使用再生水积极性，使工业再生水利用量达到1034.5万m³，占批复再水量比例提高到65%。对工业园区、各类开发区、新区等，开展规划水资源论证，优先配置再生水作为园区生产用水的重要来源，严格控制新水取用量。煤化工产业能耗指标、水资源消耗指标应满足《现代煤化工产业创新发展布局方案》要求，污染物排放总量满足所在园区总量控制要求。
新建高耗能项目、在满足本地区能耗双控的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准。新建、改扩建“两高”项目在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或国际同行业先进水平。加强化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业达到国家能耗限额标准先进值。严控高耗水行业大规模发展，建立严格的用水制度，提高现代煤化工行业用水效率，推广采用高度先进节水技术，新建项目用水指标需要达到先进值。
本项目不属于化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业，项目运营期用水主要为生活用水、洗车用水、地面冲洗用水、消防用水和绿化用水，由园区管网提供，不取用地下水，无需申请取水许可，符合资源开发效率要求。
符合
综上所述，本项目建设符合鄂尔多斯市总体准入清单要求。
②项目所属环境管控单元相关要求
通过内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询可知，本项目所属环境管控单元为鄂托克旗镇边界（扣除鄂托克经济技术开发区），管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15062420007。
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图1-3  “三线一单”公众端应用平台查询结果
本项目与所属环境管控单元相关要求的符合性分析如下表所示：

表1-3  本项目与所属环境管控单元相关要求的符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求

本项目情况
是否符合
ZH15062420007
鄂托克旗镇边界（扣除鄂托克经济技术开发区）
重点管控单元
空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目不涉及在城市建成区新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；项目周边多为工业企业，没有居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；不涉及取用地下水。
符合
污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”
本项目场区实行“清污分流、雨污分流”，雨水通过初期雨水收集池收集，排入园区市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区污水处理厂处理。待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
符合
环境风险防范
/
项目建成后，建设单位对危险化学品运输车辆进行严格管理，防止环境风险事故的发生，积极制定环境风险应急预案，加强环境风险源的风险管控。
符合
资源利用效率
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目运营期用水主要为生活用水、洗车用水、地面冲洗用水、绿化用水和消防用水，由园区管网提供，不取用地下水。
符合
综上所述，本项目建设满足所属环境管控单元相关要求。

与《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
由于《鄂尔多斯市“十五五”生态环境保护规划》尚未发布，因此本次评价对《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》要求进行符合性分析。《规划》要求“鼓励工业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施”“加强重点源监管，确定工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，健全污染源管理制度。强化城市声环境管理，噪声敏感建筑物集中区域应逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。加强施工噪声管理，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。”“推行工业园区危废智慧监管，开展危废实时申报、全程记录、自动管理，对企业危废的产生、贮存、转移到处置各环节进行全过程监控和严格管理”“加强输入型危废处置监管，加强对危险废物贮存转移监督，严格执行转移联单制度，规范企业危险废物管理档案”“强化地下水污染风险防控，对高风险的化工生产企业以及工业集聚区、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展必要的防渗处理，防止持续污染地下水”。
本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园，化工园区进出危险化学品种类多、数量大，建设危险化学品车辆专用停车场，可对园区内危险化学品的使用、产生、转移、处置等各环节进行全过程监控和严格管理，规范园区危险危险化学品档案，通过提升园区的管理水平，可降低危险事故发生概率，减少人员伤亡和财产损失，有效提升危险化学品安全生产水平，保障员工、设备和环境安全。停车场建成运行后，废气主要为汽车尾气（CO、NOx、非甲烷总烃等），通过加强进出运输车辆的管理、绿化吸附等措施，确保场界无组织废气符合相关标准。运营期废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水，场区实行“清污分流、雨污分流”，雨水通过初期雨水收集池收集，排入园区市政雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。噪声主要为车辆行驶、维修或清洗过程产生的噪声，可通过选用低噪声设备、合理布局高噪声设备并采取隔音、减震措施，确保噪声达标排放。固体废物主要有生活垃圾、维修废弃零件、废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等。生活垃圾由环卫部门统一收集并处置；车辆废弃零件经收集后外售综合利用；维修产生的废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险废物代码900-214-08，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理；废手套、含油废抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》“危险废物豁免管理清单”中“23 废弃的含油抹布、劳保用品”，废物代码900-041-49，单独收集后放置在危废暂存间中暂存，与其他危险废物一同送至有资质的单位进行处理；污泥、浮渣和沉渣属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险废物代码900-210-08，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。在地下水、土壤环境风险防控方面，项目场区采取分区防渗，其中停车区、候检区、维修车间、洗车车间、危废暂存间、污水收集池、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行重点防渗，消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，若发生突发环境风险事故，场区防渗可有效地阻隔有害物质渗透土壤、污染地下水，降低环境污染风险。项目运营产生的污染物均会采取相应的环境保护措施进行处理处置，符合《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

与《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》符合性分析
建设规模与项目构成

根据《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020），化工园区危险品运输车辆停车场建设规模应根据化工园区企业生产、运输需要，结合化工园区产业发展规划和综合交通规划，在综合考虑化工园区用地情况、路网承载能力及化工园区安全、消防、环保等应急配套措施规模和能力的基础上确定。根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》，本项目共设置停车位80个，包括重载车位10个、空车车位70个，属于小型停车场，配套智慧化管控系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、通信电信网络系统等重要的辅助系统，符合化工园区危险品运输车辆停车场项目构成要求。
（2）选址与布局
根据《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020），化工园区危险品运输车辆停车场的选址应根据化工园区产业特点、地域环境及与相邻用地之间的相互影像等综合考虑，并应符合化工园区总体规划、控制性详细规划、综合交通规划及安全、环保、消防和卫生要求；避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域；宜临近主要货运通道，便于车辆进出；不应有架空电力线路、通信线路穿越。根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》，本项目位于棋盘井产业园棋东项目区，南外环路北侧，经四路东侧，停车场与化工园区的公用设施、铁路走行线的防火间距符合有关要求，交通便利，安全可控，区位优势明显。项目已取得用地预审意见，选址合理。
（3）总平面布置
根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目初步设计说明》，本项目总平面布置严格按照《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020）等有关要求进行设计，充分利用站区现有土地资源，因地制宜、紧凑布置、节约用地，力求项目厂区与园区有机结合，方便管理，确保站区外道路及公用工程管线引入通畅，根据各个建构筑物功能，结合实际情况，根据停车流程和消防、绿化等要求，在总平面布置时，尽可能做到紧凑、合理、流畅。

（4）安全防护、环境保护和消防配套

①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。禁火区设置明显标志牌。运输易燃易爆化学品的运输车辆远离火源，避免与强氧化剂接触，不允许任何人员随便启动，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

②本项目坚持以“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”为原则，项目运营期产生的废水均采取相应的污染防治措施，厂区设置分区防渗。

③本项目严格按照GB 50974有关要求配套消防给水及室外消火栓系统，设有智慧管控系统、视频监控系统、火灾自动报警系统及可燃气体探测器，重载停车区配置移动式消防炮。
综上所述，本项目设施设计符合《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020）有关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

（1）园区规划背景
内蒙古鄂托克经济开发区棋盘井工业园区（以下简称“棋盘井工业园区”）位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇，是自治区呼包鄂“大金三角”经济区的重要组成部分，是自治区西部乌海－乌斯太－棋盘井“小三角”的核心一角。
棋盘井工业园区始建于2001年6月，原为蒙西经济技术开发区（蒙西高新技术工业园区和棋盘井工业园区）。2006年6月5日，内蒙古建设厅出具了《内蒙古建设厅关于<内蒙古蒙西经济技术开发区总体规划2006-2020年>的批复》（内建规[2006]139号），明确表示园区定位为发展特色冶金、焦化盐化和天然气化工，形成“煤-电-冶金-化”“煤-焦-油（气）-化”和“天然气（煤气）化”的主要产业链，是具现代化、产业化，遵循循环经济技术发展的自治区级开发区。2006年9月，国家发展改革委[2006年]第66号公告将园区名称核准为内蒙古鄂托克经济开发区。
2010年9月28日，内蒙古自治区环境保护厅出具了《内蒙古自治区环境保护厅关于<内蒙古鄂托克经济开发区（棋盘井工业园区）规划环境影响报告书>审查的意见》（内环字〔2010〕168号），明确园区规划占地面积54km2，目前已基本形成化工产业、煤炭深加工在西南，特色冶金、建材、轻工业和行政办公在东北，鄂绒产业集团电力、特色冶金在西北的产业布局，并在西方向建成2万t/d污水处理厂。
2018年1月内蒙古自治区环境保护厅出具了《内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古鄂托克经济开发区（棋盘井工业园区）规划环境影响跟踪评价工作的意见》，明确指出在跟踪评价阶段现有工业园区范围超出原有批复的8km2范围，实际工业园区规划面积65.28km2。2018年7月25日，鄂托克旗人民政府下发《关于明确鄂托克经济开发区管理范围界限的批复》（鄂政发〔2018〕131号），明确指出：原则同意根据开发区实际建设情况，划定用地管理范围总面积158.88km2。其中：棋盘井园区范围面积88.67km2。
随着工业园区发展，工业园区总体规划纳入棋盘井镇城镇总体规划。2019年1月7日，鄂托克旗人民政府下发《关于鄂托克旗棋盘井镇城镇总体规划（2016-2030）的批复》（鄂政发〔2019〕6号），明确指出：同意《总体规划》确定的规划范围是棋盘井镇所辖镇域行政范围，镇域面积为3614km2，其中包括棋盘井园区范围面积65.28km2。按照《总体规划》要求在镇域范围内实行城乡统筹规划，镇区范围内加强统一规划管理。
2019年5月19日，内蒙古自治区人民政府下发《内蒙古自治区人民政府关于包头达茂巴润工业园区等三个园区调整和更名有关事宜的批复》（内政字〔2019〕41号），明确指出：同意鄂托克经济开发区适当调整规划面积…棋盘井工业园规划面积由6.779km2调整为31.6721km2，新增24.8931km2。
2020年6月24日，内蒙古自治区自然资源厅出具了《内蒙古自治区自然资源厅关于同意将鄂托克经济开发区确定为城镇开发边界划定试点的意见》（内自然资字〔2020〕229号），明确指出：鄂托克经济开发区至2035年的城镇建设用地规模为44km2，其中，棋盘井园区27km2，蒙西园区17km2。划定的城镇开发边界集中建设区的面积不得突破规模上限要求。
随着棋盘井工业园区的发展，内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会决定在棋盘井镇东北15km处设置鄂托克经济开发区棋东项目区，作为棋盘井工业园区未来的发展区。

2020年12月24日，内蒙古自治区生态环境厅出具了《内蒙古自治区生态环境厅关于<内蒙古鄂托克经济开发区棋东项目区总体规划（修编）环境影响报告书>审查意见的函》（内环函〔2020〕216号），明确指出棋东项目区规划面积18.67km2，四至范围东起规划的棋蒙一级公路，西至阿尔巴斯一矿边界，南临恒邦煤矿边界，北到小冲沟，园区产业定位围绕棋盘井资源优势和现有产业基础，重点发展化工产业及新材料和塑料等下游产业，配套建材、机械制造、冶金及其他等产业。
2020年5月25日，内蒙古自治区工业和信息化厅印发《内蒙古自治区工业园区优化调整实施方案》进一步细化要求，整合区位相近、产业同质园区，同时要求各园区编制园区发展规划，明确主导产业发展定位。2022年2月23日，内蒙古自治区工业和信息化厅关于印发实施《内蒙古自治区开发区审核公告目录》的通知（内工信发〔2022〕34号），根据该目录内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区园区级别为一类，分为蒙西产业园和棋盘井产业园两个区块，蒙西产业园主导产业为新材料、精细化工，棋盘井产业园主导产业为能源化工、新兴产业。
2021年10月31日，内蒙古自治区自然资源厅发布了《自治区工程建设项目区域评估厅际联席会议制度办公室关于征求〈内蒙古自治区开发区审核公告目录〉面积与四至范围划定成果意见的函》，明确指出：内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区，分为蒙西产业园和棋盘井产业园两个区块，开发区面积87.4792km2。蒙西产业园区块面积为45.0966km2，四至范围为东至京藏高速、南至新千公路、西至包兰铁路、北至千里山500KV变电站南规划路；蒙西产业园城镇集中建设区面积为25.0866km2，城镇弹性发展区面积为8.3896km2，特别用途区面积为11.6204km2”。棋盘井产业园区块面积为42.3826km2；其中棋西项目区面积为26.8148km2，四至范围为东至二号路、南至西鄂尔多斯保护区、西至乌海界、北至硅电大街；棋东项目区面积为15.5678km2，四至范围为东起规划棋蒙一级公路、南临恒邦煤矿、西至阿尔巴斯一矿边界、北到现状小冲沟；棋盘井产业园城镇集中建设区面积为25.8409km2，城镇弹性发展区面积为9.7655km2，特别用途区面积为6.7762km2。
按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字2019348号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发201987号）要求，明确要求各类开发区必须划定城镇开发边界（开发边界由集中建设区、弹性发展区、特别用途区组成）。依据以上规定，明确了园区的开发边界，对棋盘井产业园规划范围进行了调整，调整后棋盘井产业园总规划面积为42.3826km2，包括棋西项目区和棋东项目区，主导产业调整为能源化工、新兴产业。西区19.766km2，东区8.136km2；西区四至范围为东至二号路、南至西鄂尔多斯保护区、西至乌海界、北至硅电大街；东区四至范围为东至规划棋蒙一级公路、南至恒邦煤矿、西至阿尔巴斯一矿边界、北至现状小冲沟。

（2）园区产业发展现状与规划
棋盘井产业园位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇，现有规上入驻企业77家，是以煤炭、化工、焦化、电力、冶金、建材产业为主的重化工基地，危化品生产企业19家，重点监管危险化学品21种，分别为液氯、液氨、苯、氯乙烯、甲醇、氢、乙炔、天然气等。棋盘井工业园分为西区和东区两个园区。东区企业主要有内蒙古天宝碳素有限公司、鄂托克旗达峰特种气体充装有限责任公司、内蒙古蒙西矿业有限公司、鄂托克旗鹏腾商贸有限公司、内蒙古东日新能源材料有限公司、内蒙古蒙西矿业有限公司等，入区项目主要以冶金、煤焦化、新能源、新材料等工业为主，重点加强基础设施建设，以零碳示范园的要求建设新园区，承接部分西区企业的配套项目，吸引投资新建项目。

（3）项目实施的必要性
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，棋东项目区作为一个以冶金、煤焦化、新能源、新材料等工业为主的化工园区，进出园区的危险化学品种类多、数量大，运输车辆密集、流量大，如同一座座“流动的化工厂”，与客车、普通货车等各种车辆混行，极易出现道路拥堵、车辆碰撞、侧翻等事故，导致交通安全问题和运营效率下降。

2020年7月2，中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布《化工园区综合评价导则》（GB/T 39217-2020），涉及对化工园区内危险化学品运输的管理要求，倡导化工园区建设完善的配套基础设施和服务设施。为更好地落实化工园区运输管理要求，满足园区内企业的生产经营以及危险化学品流转等需求，配套建设危险化学品停车场可以对运输车辆进行集中停放、检查和维护，有助于实现对运输车辆有效管理和安全保障，有助于完善园区整体功能，提高园区应对危险化学品相关事务的能力。2021年12月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、应急管理部等多部门联合发布《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号），办法强调化工园区应具备完善的基础设施，以保障园区的正常运营。鉴于化工园区涉及大量危险化学品的生产、储存和运输等活动，应充分考虑危险化学品运输车辆的安全停放和管理。停车场作为园区交通体系的重要组成部分，需要根据园区内企业的数量、规模以及危险化学品运输车辆的流量等因素，合理规划建设足够数量和规模的停车场，以满足园区内人员、普通车辆以及危险化学品运输车辆的停放需求。2020年11月19日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022），规定了化工园区开发建设总体要求、选址、规划、建设、评价与评估，强调化工园区要具备完善的安全管理体系和风险防控措施。危险化学品运输车辆具有特殊性，其停放需要特定的条件和规范。危险化学品停车场作为化工园区交通和物流环节的重要组成部分，对运输车辆进行集中、有序的停放和管理，避免车辆随意停放带来的安全隐患，对于保障危险化学品的顺利运输和存储具有重要意义，有助于实现园区内各环节的协同运作，提升园区整体的安全管理水平，符合导则中对化工园区整体功能完善的要求。
为进一步加强园区危化品运输车辆的统一管理，规范化工园区道路运输秩序，缓解园区危化车辆停放压力，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险品安全生产工作的意见》《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《化工园区安全风险排查治理导则》等有关要求，内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会拟实施危化品专用停车场项目，对园区内危险化学品的使用、产生、转移、处置等各环节进行全过程监控和严格管理，规范园区危险危险化学品档案，提升园区的管理水平。另外，本项目属于产业园区公共基础建设项目，已被纳入《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）》鄂托克经济开发区棋盘井产业园“十四五”拟建项目。项目建成后，可为危险化学品车辆提供安全、规范的停放场所，一方面可以降低园区危险化学品运输安全风险，在较大程度上避免突发事故造成环境污染；另一方面有助于规范危险化学品运输行业秩序，提高园区物流行业整体安全水平，引导运输企业加强安全管理，提升服务质量。因此，本项目建设是十分必要的。
（4）建设项目环境影响评价
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关要求，建设项目应当依法开展环境影响评价工作。

依据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》以及《鄂托克旗发展和改革委员会关于鄂托克经济开发区棋盘井产业园危险化学品车辆专用停车场建设项目可行性研究报告的批复》（鄂旗发改审批发〔2024〕88号），本项目建设内容主要包括停车位80个（空载车位70个、重载车位10个），配套综合管理用房、餐厅、污水处理间、危废暂存间、消防水泵房、汽车维修间、洗车间（仅清洗空车外壁）、门卫、消防水池、初期雨水池、事故应急池等附属设施，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业120、洗车场-危险化学品运输车辆洗车场”，应编制环境影响报告表。

为此，内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司成立评价技术小组，评价组成员根据项目特点、性质，认真分析了项目主要内容、性质及建设方案，进行了现场调查，收集了与项目有关的社会、经济和环境现状资料，结合各环境要素影响评价技术导则，编制完成环境影响报告表。
2、项目概况
（1）项目名称：鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场；
（2）建设单位：鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会；

（3）建设地点：棋盘井镇规划经四路东、纬五街南、规划经五路西、规划南外环路北；
（4）建设性质：新建；
（5）净用地面积：40892.01m2；
（6）总投资与环保投资：总投资2345.95万元，其中环保投资162万元，环保投资占总投资的6.91%。
3、项目位置与四邻关系

（1）项目位置与用地情况
本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区，净用地面积40892.01m2。拟建场址中心坐标为E107°8′24.219″、N39°27′32.497″，拐点坐标见表2-1，用地预审文件见附件。
表2-1  本项目场界拐点坐标一览表（国家2000坐标）
拐点序号

X

Y

长度

1

4369873.1691
36425816.5100
/

342.78
2

4369873.1371
36426159.2935
120.54
3

4369752.6264
36426161.7341
345.24
4

4369755.9264
36425816.5100
117.24
1
4369873.1691
36425816.5100
/

S=40892.01m2
（2）场址现状与四邻关系
本项目拟建场址现状为空地，场地周边多为空地和其他工业企业，包括内蒙古东日新能源材料有限公司、鄂托克旗新航焦化有限公司甲醇项目区、恒溢鑫商砼、宏达商砼、鄂尔多斯电力冶金集团一矿区等，项目四邻情况详见图2-1。
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图2-1  拟建场址四邻关系图
4、建设内容与规模

本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容主要为停车位80个（空载车位70个、重载车位10个），配套综合管理用房、餐厅、污水处理间、危废暂存间、消防水泵房、汽车维修间、洗车间（仅清洗空车外壁）、门卫（2座）、消防水池、初期雨水池、事故应急池等附属设施，建设内容与规模详见表2-2。

表2-2  项目组成一览表

工程类型
建设内容
具体建设情况
主体工程
停车位
总面积5040m2，停车位共80个，其中重载车辆停车位10个，空车停车位70个。车辆分区停放，可燃液体区空车位24个、重车位2个；易燃液体区空车位40个、重车位6个；酸区域空车位3个、重车位1个；碱区域空车位3个、重车位1个。场地铺装采用混凝土硬化，28cm水泥混凝土、20cm水泥稳定砂砾（6%）、15cm厚水稳砂砾垫层、基底素土夯实（夯实系数大于93%）。

辅助工程
综合管理用房与餐厅
综合管理用房餐厅联通，单层钢筋混凝土框架结构，主要功能为办公室、卫生间、值班室、消防器材室、消防控制室和餐厅，建筑面积706.45m2，层高5.75m。
污水处理间与危废暂存间
污水处理间、危废暂存间为一体式建筑，中间设实体墙，单层钢筋混凝土框架结构，建筑面积483m2，层高6m。污水处理间主要负责处理洗车污水、地面冲洗水等污水，设有污水收集池1座、隔油池1座。污水收集池为地下式，钢筋混凝土矩形水池，建筑面积200m2，池体高度2.5m，容积500m³；隔油池为地下式，玻璃钢材质，3m×5m矩形结构，池体高度2.5m，容积37.5m³。危废暂存间用于暂存废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，场地平整后铺设300mm压实黏土层，防渗底层采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，表层采用200mm厚钢筋混凝土（强度C30以上），表面为环氧树脂涂层（厚度≥2mm），接缝处用防渗胶密封。在废机油存放区设置分区导流槽和收集池，设置通风口，按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
消防水泵房与消防水池
地上为泵房，地下设水池，混凝土框架结构，建筑面积550m2，层高5.3m。
汽车维修间

单层钢筋混凝土框架结构，建筑面积450m2，层高6.9m，配套千斤顶、四柱举升机、套筒扳手组、气动扳手、黄油枪、压力表、万用表等维修设备。
洗车间

单层钢筋混凝土框架结构，建筑面积300m2，层高6.9m，有洗车车位2个。
门卫

建设门卫两栋，单层钢筋混凝土框架结构，每栋建筑面积54m2，层高4.5m。
初期雨水池

地下式收集池，钢筋混凝土矩形水池，建筑面积525m2，池体高度2.5m，容积1312.5m³。
事故应急池

地下式收集池，钢筋混凝土矩形水池，建筑面积375m2，池体高度2.5m，容积937.5m³。
公用工程
给水
本项目给水分生活给水系统和消防给水系统，生活给水系统由园区配套供水厂供水，负责供给生活用水、洗车用水、地面冲洗用水和绿化用水；消防水由园区消防管网补水。
排水
本项目运营期废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗废水和消防废水。场区实行“清污分流、雨污分流”，通过初期雨水收集池收集，排入园区市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
供电
电源引自就近市政低压电源，单回路供电。
供暖
由园区供暖管网接入，管网供回水温度为60/40℃
消防
根据车位类型和所停放的危险废物种类配备相应数量和型号的灭火器。设置消防水泵房与消防水池，场区布设环状消防管网，与消防水泵房送出两条DN200消防供水管相接，消防给水由园区给水管网提供两路DN150供水。设置消火栓稳压装置一套、遥控移动消防炮稳压装置一套，全场范围内沿停车场周边布置室外地下式减压稳压型消火栓，消火栓间距不超过120m。环状管网敷设，距最近一排汽车边缘不小于7m，距路边不大于2m。
环保工程
废气
运营期废气主要是汽车尾气和槽罐车顶呼吸废气（VOCs）。重载车辆在场站停留时间较短，另外项目区场地开阔，场区做基础硬化，配套绿化，有利于废气稀释扩散。
废水
本项目运营期废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗废水和消防废水。场区实行“清污分流、雨污分流”，通过初期雨水收集池收集，排入园区市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
噪声
噪声主要为车辆行驶噪声和设备噪声，可通过选用低噪声设备、合理布局高噪声设备并采取隔音、减震措施，确保噪声达标排放。
固废
固体废物主要有生活垃圾、维修废弃零件、废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等。生活垃圾由环卫部门统一收集并处置；车辆废弃零件属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW49 其他废物--含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49，单独收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理；维修产生的废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险废物代码900-214-08，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理；废手套、含油废抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》“危险废物豁免管理清单”中“23 废弃的含油抹布、劳保用品”，废物代码900-041-49，单独收集后放置在危废暂存间中暂存，与其他危险废物一同送至有资质的单位进行处理；污泥、浮渣和沉渣属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险废物代码900-210-08，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。
场区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，场区应做分区防渗，将各功能单元可能产生污染的地区划分为重点防渗区和一般防渗区。停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行重点防渗，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，没有特别的防渗要求，但应采用水泥硬化地面。
储运工程
危废暂存间
危废暂存间用于暂存废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等，危废暂存间用于暂存废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采取表面防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，场地平整后铺设300mm压实黏土层，防渗底层采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，表层采用200mm厚钢筋混凝土（强度C30以上），表面为环氧树脂涂层（厚度≥2mm），接缝处用防渗胶密封。在废机油存放区设置分区导流槽和收集池，设置通风口，按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
场区道路
站区道路围绕各功能分区呈环状布置，并与场外公路相连。路面采用混凝土路面，主要道路宽不小于9m，道路转弯半径为不小于18m。
依托工程
能源依托
项目运营所需水、电、暖资源均可依托园区现有能源供应能力。
园区施工与产业条件依托

本项目周边园区设施较为完善，交通便捷，地理位置优越，区域产业环境较好，可以为项目施工与运行提供可靠的材料供应与运营支撑。
主要经济技术指标

本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施，主要经济技术指标详见表2-3。
表2-3  主要经济技术指标一览表

序号

工程名称

单位

数量/规格
1

停车位
辆

80
2

综合管理用房、餐厅

m2
706.45
3

污水处理间、危废暂存间

m2
483
4

消防水泵房

m2
550
5

汽车维修间

m2
450
6

洗车间

m2
300
7

门卫1

m2
54
8

门卫2

m2
54
9

初期雨水池
m3
1312.5
10

事故应急池
m3
937.5
11

劳动定员
人
30
12

运行时间
天
365
13

总投资
万元

2345.95
14
投资回收期
年
13.8
停车位分区建设

根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》、《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目初步设计说明》等有关技术资料，本项目危化品停车区位于站区东侧，分为四个停车区域，北面西侧布置有24个空车停车位、2个重车停车位，北面东侧30个空车停车位、6个重车停车位，南面西侧为候检区，南面东侧有16个空车停车位、2个重车停车位。

根据园区危险化学品实际情况，考虑到停车设施的通用性，所有车位按照投影面积18m×3.5m的车位设计，将危险货物运输车辆分为4类分别存放。
（1）可燃液体区（空车位24个、重车位2个）
（2）易燃液体区（空车位40个、重车位6个）
（3）酸区域（空车位3个、重车位1个）
（4）碱区域（空车位3个、重车位1个）

[image: image5.png]



图2-2  停车位分区建设情况图

危险化学品运输现状

通过园区现有企业使用、生产危险化学品种类和数量调查，初步形成危险化学品运输清单，园区危险化学品企业年运输量详见表2-4。
表2-4  危险化学品运输现状
序号
企业名称
危险货物
年运入量/t
年运出量/t
物质状态
运输方式
备注
1

鄂托克旗新航焦化有限公司
甲醇
/

17160
液态
罐车

产品

2

焦油
/

14040
液态
罐车

产品

3

粗苯
/

6240
液态
罐车

产品

4

硫酸
6240
/

液态
罐车

原料

5

液氨
6240
/

液态
罐车

原料

6

洗油
3120
/

液态
罐车

原料

7
内蒙古东日新能源材料有限公司
甲醇
/

29640
液态
罐车
产品

8
焦油
/

10920
液态
罐车
产品

9
粗苯
/

3120
液态
罐车
产品

10
硫酸
15600
/

液态
罐车
原料

11
氨水
7800
/

液态
罐车
原料

12
液氨
15600
/

液态
罐车
原料

13
洗油
10920
/

液态
罐车
原料

危险化学品危险特征

根据棋东产业园危险化学品运输情况统计数据，运输危险化学品主要有甲醇、焦油、粗苯、液氨、硫酸、洗油、氨水，各类物质危险特征详见表2-5。

表2-5  危险化学品危险特征说明
序号
名称
CAS号
危险特征

1
甲醇

67-56-1

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

2
氨水
1336-21-6
易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。
3
液氨
7664-41-7
与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
4
焦油
8007-45-2
煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，具有一定溶性和特殊的臭味，易燃易爆并有腐蚀性。
5
硫酸
7664-93-9
遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。
6
洗油
/
洗油是一种在煤焦油精馏过程中产生的重要馏分，主要用于从煤气中洗出苯或萘系化合物，一般为黄褐色或棕色油状液体，富含多种有机化合物，如萘类、苊、芴、氧芴、酚、氮杂芳环化合物等。具有燃烧性，使用时需谨慎，特别是在存储、使用和处理时，应远离火源和氧化剂等易燃物品。
7
苯
71-43-2

苯具有较低的闪点和燃点，易在空气中形成爆炸性混合物，遇明火或高温易引发火灾和爆炸事故。苯对人体具有毒害作用，长期接触苯可导致神经系统、造血系统等受损，甚至引发白血病等严重疾病。苯在环境中的残留会对土壤、水源等造成污染，影响生态环境和人体健康。

危险化学品运输管理规则

（1）车辆出入场管理系统
根据《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）中的规定，本项目配备智慧化管控系统，包括视频监控系统和车辆出入场管理系统。车辆出入场管理系统是停车场智能管理系统规划的核心，该系统由车辆预约管理系统、车辆入场物检管理、车辆入场文检管理、出场收费系统、停车位及通道交通信号指示、车辆引导系统、门禁管理、出入口道闸管理、二道门管理、紧急疏散引导系统组成。具体组成如下：
①车辆预约管理系统。车辆预约小程序，提供给司机使用，司机可使用移动设备（手机）远程预约、远程查看停车场车位情况、停车场其它信息发布情况等。司机可申请远程车辆文检请求、上传有关证件、查看文检过程信息等。
②车辆入场物检管理。车辆进入一道门后在待检区要经过车辆入场物检管理合格后才能进入停车场停车，车辆物检小程序，提供给停车场管理人员使用，停车场管理人员可使用移动设备（手机）对物检情况进行勾选与记录、检查完成后经过司机签字，远传给车辆出入场管理系统作为基础数据参与后续的智能管理。物检不合格的车辆不能进入二道门，直接从车场出口出场。
③车辆入场文检管理。车辆进入二道门后，将车辆停放在停车场划定的区域（进行分类分区管理），便可开始车辆文检工作，车辆文检管理可由司机远程申请，也可由停车场管理人员代为申请，申请提交后，由车场管理人员审核或由中控室管理人员审核。审核完成后提交给给车辆出入场管理系统作为基础数据参与后续的智能管理。
④出场收费系统。出场收费系统分为两种收费，一道门收费管理、二道门收费管理，按照设定的规则进行收费。收费模式为二维码方式的微信及支付宝收费模式。其中一道门收费范围为在待检区停车超时的危化品车辆等。二道门收费管理针对停进停车场的车辆进行的收费。
⑤停车位及通道交通信号指示、车辆引导系统现场设置停车引导牌及交通信号指示灯，停车引导牌为LED显示屏，显示路径及引导信息，交通信号指示为交通信号灯，这些信号直接引入到车辆出入场管理系统，当车辆进入待检区后引导车辆直接出场、或引导车辆进场停车到达划分好的分区，进行车辆定置管理。实现动态指示、动态引导提高车场管理水平。
⑥紧急疏散引导系统紧急疏散引导系统由“停车位及通道交通信号指示、车辆引导系统”+语音系统组成，在紧急情况下提供语音提示及引导提示。该系统直接引入到车辆出入场管理系统中，紧急情况下发挥作用。
（2）汽车维修与清洗
本项目只对有需要的车辆进行外部清洗，不清洗车（罐）内壁，对有需要的车辆进行简单维修，如更换机油、换轮胎等，不进行喷漆、焊接等活动。
主要设备
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施，项目运营使用的主要设备为智慧化管控系统，另外给排水系统、供配电系统、照明系统、通信电信网络系统等也是重要的辅助系统。项目运营使用的主要设备如下：

表2-6  主要设备使用情况一览表

序号
名称
设置情况
1

智慧化管控系统

包括视频监控系统和车辆出入场管系统，智慧化管控系统机房设置在综合管理用房一层。主要包括门禁、电缆布线、服务器的组建、系统搭建等内容。

2

给排水系统

本项目给水分生活给水系统和消防给水系统，生活给水系统由园区配套供水厂供水，负责供给生活用水、洗车用水、地面冲洗用水和绿化用水；消防水由园区消防管网补水。本项目运营期产生的废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区污水处理厂处理。待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
3
供配电系统
根据项目建设需求危险化学品运输车辆专用停车场项目的负荷情况，在消防泵房内设置配电室，电源引自就近市政低压电源。
4
照明系统
照明灯具采用分区域或自动感应开关控制，按功能不同设置用电计量装置。
5
通信电信网络系统
主要设备包括市话中继线接入设备、总配线架等。

6
汽车维修间

配套千斤顶、四柱举升机、套筒扳手组、气动扳手、黄油枪、压力表、万用表等维修设备
7
洗车间
配套高压水枪、泡沫发生器

原辅材料及能源消耗
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施。本项目的主要功能包括危险化学品车辆停车、侯检、过磅、车辆简单清洗和检修。维修车间只进行简单的车辆维修，如更换机油、换胎、补胎等简单维修，不进行喷漆、焊接等活动；洗车车间仅进行车辆外观清洗，不对车（罐）内部进行清洗。项目运营主要的消耗品有洗涤剂、机油、刹车油、变速箱油、冷却液、汽车零部件等，具体消耗情况如下表所示：

表2-7  主要材料消耗情况一览表
物质名称

用途

年用量

储存方式

最大储存量

备注

洗涤剂

清洗用

0.8t

桶装

0.2t

洗车间
机油

维修保养

0.8t

桶装

0.2t

汽车维修间
刹车油

维修保养

0.4t

桶装

0.2t

变速箱油

维修保养

0.2t

桶装

0.1t

冷却液

维修保养

0.2t

桶装

0.1t

汽车零部件

维修保养

1000个

/
500个

平面布置
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）和《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）有关要求，充分利用站区现有土地资源，确保站区外道路及公用工程管线引入顺畅、便捷，本着因地制宜、紧凑布置、节约用地的原则，尽量保证停车服务有序作业，将性质相同、功能相近、联系密切，对环境要求一致的建、构筑物布置在相对集中的区域内，功能分区合理。
危化品停车区在场地的东侧，分为四个停车区域，北面西侧布置有24个空车停车位、2个重车停车位，北面东侧30个空车停车位、6个重车停车位，南面西侧为候检区，南面东侧有16个空车停车位、2个重车停车位。根据园区危险化学品实际情况，考虑到停车设施的通用性，所有车位按照投影面积18m×3.5m的车位设计。服务区位于项目区的西侧，西侧由北向南依次布置有污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池、消防水泵房、综合管理用房；西侧偏东由北向南依次布置有汽车维修间、洗车间、门卫等。停车场的出入口设置在场地的南侧，全场设置环形消防通道，消防车道宽度为12米，可以满足消防要求，南侧西面设人员出入口，危化品车辆由南侧中间两个出入口分开进场，南侧东面设有应急出入口。平面布置详见附图。
公用工程
给水工程

本项目给水系统分为生活给水系统和消防给水系统，生活给水系统由园区配套供水厂供水，负责供给生活用水、洗车用水、地面冲洗用水和绿化用水；消防水由园区消防管网补水。

①生活用水

项目劳动定员为30人，员工在场内食宿，年工作日为365天，参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）中“社会用水定额--城市居民”用水定额值90L/人·d，员工生活用水量为2.7m3/d（985.5m3/a）。
②洗车用水

本项目洗车车间主要对空载车辆进行清洗，只清洗外部，不清洗内壁。清洗车间为间歇式工作，按一天工作8h，洗车次数按最大的空车停车位70辆/天进行计算，洗车用水量参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）中“社会用水定额--其他居民服务业--洗车--大型车”用水定额值0.03m3/车次，则洗车用水量为2.1m3/d（766.5m3/a）。
③地面冲洗用水

本项目维修间、洗车间需定期进行地面冲洗，每周清洗1次，每年清洗53次，建筑面积为750m2，用水量参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）中“社会用水定额--其他居民服务业--停车场、车库地面冲洗”用水定额值2L/（m2·次），则地面冲洗用水量为79.5m3/a（1.5m3/次）。
④绿化用水

场区绿化采取集中于分散相结合的绿化形式，总绿化面积为120m2，每年浇洒天数约为100天，绿化用水量参照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020）中“社会用水定额--城市绿化管理”用水定额值3.3L/m2·d，则绿化用水量约为39.6m3/a。
⑤消防用水
本项目设置室外消火栓系统，遥控移动消防炮消防用水量60L/s，假设发生火灾持续喷水时间2h，火灾次数按一次计算，消防设计用水量为432m3/a。
排水工程

场站排水采用“雨污分流”制，雨水通过初期雨水池收集，最终排入园区市政雨水管网，管径为DN300。项目产生的废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水。

①生活污水

生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为2.16m3/d（788.4m3/a）。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，生活污水经隔油池、化粪池收集并停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。

②洗车废水、地面冲洗水

洗车废水、地面冲洗水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为1.85m3/d（676.8m3/a，其中地面冲洗废水量为1.2m3/次）。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
③消防废水

消防废水排放量按用水量的90%计，则消防废水排放量为388.8m3/次。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，纳入园区污水应急处理系统，由棋东项目区污水处理厂处理。

项目给排水情况详见下图。
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图2-3  项目给排水平衡图
供电
引自就近市政低压电源至配电室。
供暖
由园区供暖管网接入，管网供回水温度为60/40℃。
劳动定员与工作制度
本项目劳动定员30人，其中管理人员6人，危化停车区管理员24人。项目年营业天数为365天，每天营业24小时，停车场值班人员为三班制，每班8小时，行政管理人员为日常白班，每班8小时。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程和产排污环节

本项目施工期的工程内容主要包括基础工程、主体工程、设备安装、工程验收和投入运营五个阶段，施工过程会产生扬尘、施工机械燃油废气、施工废水、施工机械噪声、运输车辆噪声、弃土和建筑垃圾等，项目施工期工艺流程及产污环节详见下图。
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图2-4  施工期工艺流程和产排污环节图
运营期工艺流程和产排污环节
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施。项目主要功能为危险化学品运输车辆管理，同时具备车简单维修和空车外壁清洗功能。项目运营期工艺流程和产排污环节如下：
（1）预约与进场申请
司机可提前使用移动设备通过小程序远程查看停车场车位情况、停车场信息发布等，线上提交远程车辆文检请求、上传有关证件、查看文检过程信息、预约车辆进场。
（2）车辆物检
车辆进入一道门后需在待检区进行车辆入场物检，检验合格后进入停车场停车，若物检不合格，车辆不能进入二道门，需直接从出口出场。
（3）车辆文检
车辆进入二道门后，将车辆停放在停车场指定区域（停车场进行分类分区管理），开始车辆文检工作。车辆文检管理可由司机远程申请，也可由停车场管理人员代为申请，申请提交后，由车场管理人员审核或由中控室管理人员审核。
（4）车辆维修与清洗
项目配套设置洗车间和维修车间，对有清洗和维修需要的车辆提供服务。洗车间内仅对空载运输车辆外观进行简易清洗，使用高压水枪清洗外壁，清洗完成后驶出车间，主要产生洗车废水，洗车废水中的主要污染物为SS、石油类。维修车间内仅对车辆进行简易维修，不涉及满载运输车和小型车辆的清洗、维修，主要产生废机油、废手套、废油桶、含油废抹布。另外，洗车间和维修车间地面需定期冲洗，因此还会产生地面冲洗水。
（5）出场与收费
办理完相关手续，运输车辆司机接到相关运输通知后由停车场出口驶出。出场收费系统分为两种收费，一道门收费管理、二道门收费管理，其中一道门收费范围为在待检区停车超时的危化品车辆等。二道门收费管理针对停进停车场的车辆进行的收费。

本项目运营过程中产生的废气主要为运输车辆产生的汽车尾气和槽罐车顶呼吸废气（VOCs）；废水主要为员工产生的生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水；噪声主要为车辆行驶、维修或清洗过程产生的噪声；固体废物主要为员工产生的生活垃圾和车辆废弃零件，危险废物主要有废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等。运营期工艺流程及产污环节见下图。
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图2-5  运营期工艺流程和产排污环节图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	环境空气质量

（1）达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市环境空气六项基本污染物年均浓度达标，属环境空气质量达标区。
（2）特征污染物
①数据引用

本次评价引用《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月）中“棋东项目区环境质量监测数据”。
②监测点位
共布设6个监测点，分别为1#西鄂尔多斯保护区实验区、2#项目区西北、3#阿尔色浪小组、4#乌仁都西嘎查、5#内蒙古东富新能源材料有限公司、6#内蒙古东日新能源材料有限公司。
③监测因子
1小时平均（或一次）浓度监测项目：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、硫酸、氯气、甲醇、甲醛。

8小时浓度监测项目：TVOC。

24小时平均浓度监测项目：硫酸、氯化氢、甲醇、氯气。

具体监测布点及监测项目如下表所示：
表3-1  监测布点及监测项目情况表
序号
监测点
经度
纬度
相对位置

1
西鄂尔多斯保护区实验区
107°11'13.41东
39°28'33.33北

本项目东北4.38km
2
项目区西北500m
107°6'17.75东
39°30'7.95北

本项目西北5.7km
3
阿尔色浪小组
107°6'38.11东
39°29'15.13北

本项目西北4.15km
4
乌仁都西嘎查
107°8'25.45东
39°29′39.39北

本项目北3.97km
5
内蒙古东富新能源材料有限公司
107°7'23.77东
39°28′21.16北

本项目西北2.18km
6
内蒙古东日新能源材料有限公司
107°8'17.75东
39°28'25.80北

本项目北1.69km
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图3-1  监测点位分布图
④监测与评价结果
表3-2  监测结果一览表
检测项目
单位
1小时监测值
1#
2#
3#
4#
5#
6#
标准值
是否达标
非甲烷总烃
mg/m3
0.53~0.59
0.51~0.58
0.51~0.59
/

0.51~0.59
0.51~0.59
2
是

硫酸
ug/m3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
300
是

苯
ug/m3
ND
ND
ND
/
ND
ND
110
是

甲苯
ug/m3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
200
是

二甲苯
ug/m3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
200
是

氯气
ug/m3
/
ND
ND
ND
ND
/
100
是

甲醇
ug/m3
/
ND
ND
/
ND
/
3000
是

甲醛
ug/m3
/
ND
ND
ND
ND
/
50
是

检测项目
单位
24小时监测值
1#
2#
3#
4#
5#
6#
标准值

是否达标

硫酸
ug/m3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
100
是

氯化氢
ug/m3
/

ND
ND
ND
ND
/

15
是

氯气
ug/m3
/
ND
ND
ND
ND
/
/

是

甲醇
ug/m3
/
ND
ND
/
ND
/
1000
是

检测项目
单位
8小时监测值
1#
2#
3#
4#
5#
6#
标准值

是否达标

总挥发性有机物
ug/m3
24~32
26~29
35~38
26~28
32~36
31~36
600
是
根据监测结果可知，各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度以及《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
2、地下水环境质量
（1）数据引用
本次评价引用《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月）中“棋东项目区地下水环境质量变化趋势分析”地下水监测数据。
（2）监测点位
共布设7个点位，具体情况如下：
表3-3  监测点位情况表

序号

点位名称

坐标
水位埋深（m）
井深（m）
海拔（m）
功能

1

水质1#

39°30'26.46"N

107°08'23.08"E

/

500

1476.9

饮用

2

乌仁都西嘎查水井（1）
39°29'26.46"N

107°08'39.65"E

2.13

4.5

1446.4

其他

3

阿斯楞图

39°30'14.42"N

107°06'31.82"E

1.5

3.3

1501.5

畜用

4

牧民水井1#

39°27'54.41"N

107°0925.75"E

2.24

4.6

1428

畜用

5

厂区自备井1#

39°27'43.38"N

107°08'03.63"E

/

/

1451.3

其他

6

碳素厂自备井

39°27'29.80"N

107°08'14.78"E

2.92

3.1

1443

其他

7

厂区自备井2#

39°27'25.06"N

107°06'27.54"E

/

/

1465.4

其他
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图3-2  监测布点示意图
（3）监测因子
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、水温、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、石油类。
（4）监测与评价结果
表3-4  监测结果一览表
检测项目
单位
采样点位
标准限值
水质1#
乌仁都西嘎查水井
阿斯楞图
牧民水井1#
厂区自备井1#
碳素厂自备井
厂区自备井2#
K+
mg/L
1.92
2.69
3.45
2.22
4.22
20.8
20.6
-
Na+
mg/L
384
136
209
471
380
1527
1300
≤200
Ca2+
mg/L
45.6
100
70.8
97.8
70.1
450
485
-
Mg2+
mg/L
39.2
32.5
57.9
76.8
35.9
125
364
-
CO32-
mg/L
0
0
0
0
0
0
0
-
HCO3-
mg/L
136
393
174
200
151
31.3
828
-
CI
mg/L
387
148
200
615
396
1792
1794
≤250
SO42-
mg/L
332
224
261
643
394
1646
2034
≤250
水温
mg/L
9.2
3.9
5.6
2.6
1.9
3.6
4.6
-
pH值
无量纲
8
7.8
8.1
8.2
8.1
8
7.9
6.5~8.5
总硬度
mg/L
273.8
367.5
404.6
530.3
310.7
1382.4
2272
≤450
溶解性总固体
mg/L
1201
862
1081
2041
1396
5164
6068
≤1000
铁
mg/L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
≤0.3
锰
mg/L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.10
铜
mg/L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤1.00
锌
mg/L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
≤1.00
铝
μg/L
10L
10L
10L
10L
10L
10L
10L
≤0.20（mg/L）

挥发酚
mg/L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
0.0003L
≤0.002
耗氧量
mg/L
1.22
1.26
1.53
1.53
1.53
1.44
1.44
≤3.0
氨氮
mg/L
0.042
0.106
0.119
0.053
0.048
0.863
1.059
≤0.50
硫化物
mg/L
0.005L
0.005L
0.005L
0.005L
0.005L
0.005L
0.005L
≤0.02
总大肠菌群
MPN/100mL
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
≤3.0
细菌总数
CFU/mL
37
46
31
35
43
53
62
≤100
亚硝酸盐氮
mg/L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
0.003L
≤1.00
硝酸盐氮
mg/L
13.6
14.15
26.41
49.04
39.6
14.82
55.09
≤20.0
氰化物
mg/L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
≤0.05
氟化物
mg/L
1.7
0.45
1.17
1.41
1.43
0.27
0.75
≤1.0
碘化物
mg/L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
0.002L
≤0.08
汞
μg/L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
≤0.001（mg/L
砷
μg/L
0.3L
0.3L
0.3L
0.3L
0.3L
0.3L
0.3L
≤0.01（mg/L）

硒
μg/L
0.4L
0.4L
0.4L
0.4L
0.4L
0.4L
0.4L
≤0.01（mg/L）

镉
μg/L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
0.1L
≤0.005（mg/L
六价铬
mg/L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
0.004L
≤0.05
铅
μg/L
IL
IL
IL
1L
IL
IL
IL
≤0.01（mg/L）

石油类
mg/L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
≤0.05
由于该区域地下水富水性较差，分布在评价区东部沟谷附近的水井有少量的第四系潜水，分布在评价区西部低山丘陵区的水井有少量的白垩系碎屑岩类孔隙裂隙水，水量少，埋深不稳定。由监测结果可知，钠有6个点超标，超标倍数0.05-6.64；氯化物有5个点超标，超标倍数0.55-6.18；硫酸盐有6个点超标，超标倍数0.04-7.14；总硬度有3个点超标，超标倍数0.18-4.05；溶解性总固体有6个点超标，超标倍数0.08-5.07；氨氮有2个点超标，超标倍数0.73-1.12；硝酸盐氮有4个点超标，超标倍数0.32-1.75；氟化物有4个点超标，超标倍数0.17-0.7。其他因子均不超标。钠、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氟化物普遍超标，可能是环境地质背景值较高。硝酸盐氮、氨氮超标可能受牲畜粪便或人类生产生活活动的影响。
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目所在区域为工业园区，用水均由园区管网提供，不涉及取用地下水；运营期产生的废水主要为生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水，运营期废水全部合理处置，在采取本报告提出的废水污染防治措施后，一般不会导致地下水污染，对地下水环境基本无影响途径，环境影响较小。
3、土壤环境质量
（1）棋东项目区土壤环境质量现状及变化趋势分析
《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月）中“棋东项目区土壤环境质量现状及变化趋势”20个土壤监测点（9个柱状样，11个表层样）具体情况如下：
表3-5  棋东项目区土壤监测点与监测因子情况表
序号
位置
土地利用类型
坐标
备注
监测项目
1
鄂托克旗鹏腾商贸有限公司
工业用地
39°29'17.27”北107°633.64"东
柱状样
表层样
砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1一二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1-二氯乙烃、顺-1，2-二氯乙烃、反-1，2-二氯乙烃、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯丙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烃、1，1，1-三氯乙烷、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a，b]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、石油烃、挥发酚、氰化物共49项
中层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
深层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
2
内蒙古蒙西矿业有限公司污水处理站
工业用地
39°27'51.07”北107°747.71"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
3
内蒙古兴旺纸业有限公司
工业用地
39°30'7.46”北107°727.83"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
4
内蒙古洗霸有限公司
工业用地
39°27'50.02”北107°71.83"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
5
内蒙古东日新能源材料有限责任公司生化污水处理站
工业用地
39°28'32.56”北107°838.29"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
6
内蒙古东日新能源材料有限责任公司罐区
工业用地
39°28'39.26”北107°8'8.81"东
柱状样
表层样
砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1一二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1-二氯乙烃、顺-1，2-二氯乙烃、反-1，2-二氯乙烃、二氧甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯丙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烃、1，1，1-三氯乙烷、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蔺、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、石油烃、挥发酚、氰化物共49项
中层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
深层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
7
内蒙古东日新能源材料有限责任公司初期雨水收集池
工矿仓储用地
39°28'17.61"北107°85.92"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
8
内蒙古东日新能源材料有限责任公司预留用地
工矿仓储用地
39°289.06"北107°8'20.42"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
9
内蒙古东日新能源材料有限责任公司焦炉
工矿仓储用地
39°28'31.25”北107°8'20.39"东
柱状样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
10
内蒙古东日新能源材料有限责任公司焦场
工矿仓储用地
39°28'38.41"北107°8'28.01"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
11
内蒙古东日新能源材料有限责任公司储煤场
工矿仓储用地
39°28'18.39”北107°8'37.32"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
12
内蒙古东日新能源材料有限责任公司呼泊小组
其他草地
39°28'51.80”北107°910.09"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
13
园区北100m
其他草地
39°3021.10"北107°756.19"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
14
园区西北100m
其他草地
39°304.24"北107°6'26.49"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
15
园区东南300m
其他草地
39°27'19.96”北107°915.78"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
16
百泰煤化工西北100m
其他草地
39°27'35.13”北107°6'38.60"东
表层样
pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚、甲苯、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锑
17
棋东项目区中部
其他草地
39°28'58.15"北107°724.46"东
表层样
砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1-二氯乙烃、顺-1，2-二氯乙烃、反-1，2-二氯乙烃、二氯甲烷、1，2-二氯丙1，2-三氯乙烷、三氯乙烃、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烃、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、菌、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘共45项以及特征因子pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
18
600万吨洗煤厂主洗车间
工矿仓储用地
39°28'7.94"北107°8'30.10"东
表层样
砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2二氯乙烷、1，1-二氯乙烃、顺-1，2-二氯乙烃、反-1，2-二氯乙烃、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯丙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烃、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烃、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烃、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4二氯苯、乙苯、苯乙烃、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蔺、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH、苯、石油烃、苯并[a]芘、氰化物、挥发酚
19

600万吨洗煤厂原煤棚

工矿仓储用地

39°28'11.63"北
107°8'39.39"东

表层样

pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

20

600万吨洗煤厂东侧空地

工矿仓储用地

39°289.10"北107°849.47"东

表层样

pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

[image: image11.jpg]



图3-3  监测布点示意图
监测结果详见表3-6~表3-15。
表3-6  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
柱1
柱6
表8
表9
标准限值
是否达标
表
表
1
砷
mg/kg
10.0
9.46
9.21
7.34
60
是
2
镉
mg/kg
0.293
0.101
0.051
0.054
65
是
3
六价铬
mg/kg
ND
ND
ND
ND
5.7
是
4
铜
mg/kg
27.6
24.9
29.6
28.6
18000
是
5
铅
mg/kg
21.4
23.7
22.0
28.7
800
是
6
汞
mg/kg
0.123
0.132
0.118
0.125
38
是
7
镍
mg/kg
26.3
20.6
20.8
21.0
900
是
8
四氯化碳
mg/kg
0.013
0.003
0.008
0.012
2.8
是
9
氯仿
mg/kg
ND
ND
0.005
0.006
0.9
是
10
氯甲烷
mg/kg
0.049
0.049
0.049
0.049
37
是
11
1，1-二氯乙烷
mg/kg
ND
0.002
0.002
0.002
9
是
12
1，2-二氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
5
是
13
1，1-二氯乙烯
mg/kg
0.006
ND
0.006
0.006
66
是
14
顺-1，2-二氯乙烯
mg/kg
0.002
0.002
0.004
0.004
596
是
15
反-1，2-二氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
54
是
16
二氯甲烷
mg/kg
0.002
0.002
0.002
0.002
616
是
17
1，2-二氯丙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
5
是
18
1，1，1，2-四氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
10
是
19
1，1，2，2-四氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
6.8
是
20
四氯乙烯
mg/kg
0.002
0.002
0.004
0.004
53
是
21
1，1，1-三氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
840
是
22
1，1，2-三氯乙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
2.8
是
23
三氯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
2.8
是
24
1，2，3-三氯丙烷
mg/kg
ND
ND
ND
ND
0.5
是
25
氯乙烯
mg/kg
0.001
0.001
ND
ND
0.43
是
26
苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
4
是
27
氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
270
是
28
1，2-二氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
560
是
29
1，4-二氯苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
20
是
30
乙苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
28
是
31
苯乙烯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
1290
是
32
甲苯
mg/kg
0.002
0.002
0.002
0.002
1200
是
33
间/对二甲苯
mg/kg
0.042
0.042
0.042
0.042
570
是
34
邻二甲苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
640
是
35
硝基苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
76
是
36
苯胺
mg/kg
ND
ND
ND
ND
260
是
37
2－氯酚
mg/kg
ND
ND
ND
ND
2256
是
38
苯并[a]蒽
mg/kg
ND
ND
ND
ND
15
是
39
苯并[a]芘
mg/kg
ND
ND
ND
ND
1.5
是
40
苯并[b]荧蒽
mg/kg
ND
ND
ND
ND
15
是
41
苯并[k]荧蒽
mg/kg
ND
ND
ND
ND
151
是
42
䓛
mg/kg
ND
ND
ND
ND
1293
是
43
二苯并[a，h]蒽
mg/kg
ND
ND
ND
ND
1.5
是
44
茚并[1，2，3-cd]芘
mg/kg
ND
ND
ND
ND
15
是
45
萘
mg/kg
ND
ND
ND
ND
70
是
46
pH
无量纲
7.65
7.79
7.85
7.73
/
/
47
石油烃*
mg/kg
9
13
14
16
4500
是
48
挥发酚
mg/kg
ND
ND
ND
ND
/
/
49
氰化物
mg/kg
ND
ND
ND
ND
135
是
表3-7  土壤检测项目检测结果
序号

检测因子

单位

柱1
柱2
柱3
标准限值

是否达标

中

深

表

中

深

表

中

深

1
砷

mg/kg
9.00
8.50
10.5
9.25
8.80
9.48
8.37
8.43
60
是

2
镉

mg/kg
0.246
0.197
0.162
0.135
0.111
0.113
0.096
0.110
65
是

3
六价铬

mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5.7
是

4
铜

mg/kg
23.1
23.5
26.7
25.8
26.5
27.2
26.1
26.4
1800
0
是

5
铅

mg/kg
18.9
20.7
24.2
24.1
23.7
23.6
24.9
23.2
800
是

6
汞

mg/kg
0.118
0.111
0.132
0.135
0.138
0.120
0.122
0.108
38
是

7
镍

mg/kg
23.6
24.6
26.8
26.5
27.0
22.8
23.5
23.2
900
是

8
锑

mg/kg
0.478
0.510
0.605
0.581
1.974
0.771
0.654
0.638
180
是

9
苯

mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4
是

10
甲苯

mg/kg
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
1200
是

11
苯并[a]芘

mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1.5
是

12
pH
无量纲

7.68
7.83
7.75
7.65
7.66
7.54
7.59
7.62
/
/
13
石油烃*
mg/kg
22
18
15
14
10
11
13
14
4500
是

14
挥发酚

mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
/
/
15
氰化物

mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
135
是

表3-8  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
柱4

柱5

标准限值
是否达标
表
中
深
表
中
深
1

砷
mg/kg

10.3

9.49

8.77

9.38

9.35

8

60

是
2

镉
mg/kg

0.089

0.135

0.068

0.125

0.113

0.159

65

是
3

六价铬
mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5.7

是
4

铜
mg/kg

26.5

25.9

25.2

28.4

24.6

28

18000

是
5

铅
mg/kg

25

27.1

21.5

21.5

22.2

26.5

800

是
6

汞
mg/kg

0.12

0.124

0.114

0.13

0.127

0.116

38

是
7

镍
mg/kg

23.4

23.3

22.9

25.2

21.7

19.3

900

是
8

锑
mg/kg

0.529

0.632

0.512

0.929

0.828

0.746

180

是
9

苯
mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4

是
10

甲苯
mg/kg

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1200

是
11

苯并[a]芘
mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.5

是
12

pH

无量纲
7.82

7.65

7.71

7.65

7.58

7.66

/

/

13

石油烃*

mg/kg

15

10

12

12

14

10

4500

是
14

挥发酚
mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

/

/

15

氰化物
mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

135

是
表3-9  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
表3
标准限值
是否达标
1
砷
mg/kg
11.5
25
是
2
镉
mg/kg
0.045
0.6
是
3
六价铬
mg/kg
ND
/
/
4
铜
mg/kg
29.2
100
是
5
铅
mg/kg
21.7
170
是
6
汞
mg/kg
0.134
3.4
是
7
镍
mg/kg
21.9
100
是
8
锑
mg/kg
0.569
/
/
9
苯
mg/kg
ND
/
/
10
甲苯
mg/kg
0.002
/
/
11
苯并[a]芘
mg/kg
ND
0.55
是
12
pH
无量纲
7.54
/
/
13
石油烃*
mg/kg
12
/
/
14
挥发酚
mg/kg
ND
/
/
15
氰化物
mg/kg
ND
/
/
表3-10  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
表7
标准限值
是否达标
1
砷
mg/kg
2.3
60
是
2
镉
mg/kg
0.087
65
是
3
六价铬
mg/kg
ND
5.7
是
4
铜
mg/kg
28.8
18000
是
5
铅
mg/kg
23.2
800
是
6
汞
mg/kg
0.122
38
是
7
镍
mg/kg
20.8
900
是
8
锑
mg/kg
0.578
180
是
9
苯
mg/kg
ND
4
是
10
甲苯
mg/kg
0.002
1200
是
11
苯并[a]芘
mg/kg
ND
1.5
是
12
pH
无量纲
7.72
/
/
13
石油烃*
mg/kg
14
4500
是
表3-11  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
表4
表5
表6
标准限值
是否达标
1
砷
mg/kg
9.77
10
10.5
25
是
2
镉
mg/kg
0.09
0.049
0.053
0.6
是
3
六价铬
mg/kg
ND
ND
ND
/
/
4
铜
mg/kg
32.3
27.4
26.6
100
是
5
铅
mg/kg
21.2
20.3
20.8
170
是
6
汞
mg/kg
0.128
0.128
0.118
3.4
是
7
镍
mg/kg
20.6
20.4
21.4
100
是
8
锑
mg/kg
0.373
0.517
0.394
/
/
9
苯
mg/kg
ND
ND
ND
/
/
10
甲苯
mg/kg
0.002
0.002
0.002
/
/
11
苯并[a]芘
mg/kg
ND
ND
ND
0.55
是
12
pH
无量纲
7.85
7.54
7.55
/
/
13
石油烃*
mg/kg
14
11
18
/
/
14
挥发酚
mg/kg
ND
ND
ND
/
/
15
氰化物
mg/kg
ND
ND
ND
/
/
表3-12  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
柱6
柱7
柱8
标准限值
是否达标
中
深
表
中
深
表
中
深
1
苯
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4
是
2
苯并[a]芘
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
1.5
是
3
pH
无量纲
7.56
7.54
7.55
7.68
7.63
7.56
7.84
7.75
/
/
4
石油烃*
mg/kg
11
15
14
13
14
12
19
13
4500
是
5
挥发酚
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
/
/
6
氰化物
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
135
是
表3-13  土壤检测项目检测结果
序号
检测因子
单位
柱9
表1
表2
标准限值
是否达标
表

中
深
1

苯

mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

4

是

2
苯并[a]芘
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
1.5
是
3
pH
无量纲
7.82
7.62
7.54
7.55
7.63
/
/
4
石油烃*
mg/kg
14
12
11
14
16
4500
是
5
挥发酚
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
/
/
6
氰化物
mg/kg
ND
ND
ND
ND
ND
135
是
表3-14  土壤检测项目检测结果

序号
检测因子
单位
表11
标准限值
是否达标
1
砷
mg/kg
10.7
60
是
2
镉
mg/kg
0.058
65
是
3
六价铬
mg/kg
ND
5.7
是
4
铜
mg/kg
29.9
18000
是
5
铅
mg/kg
25.0
800
是
6
汞
mg/kg
0.127
38
是
7
镍
mg/kg
20.0
900
是
8
pH
无量纲
7.63
/
表3-15  土壤检测项目检测结果

序号
检测因子
单位
表10
标准限值
是否达标
1
砷
mg/kg
9.44
25
是
2
镉
mg/kg
0.055
0.6
是
3
六价铬
mg/kg
ND
/
/
4
铜
mg/kg
26.9
100
是
5
铅
mg/kg
20.8
170
是
6
汞
mg/kg
0.128
3.4
是
7
镍
mg/kg
18.2
100
是
8
pH
无量纲
7.52
/
/
由检测结果可知，园区内各监测点各监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。

（2）项目区土壤环境质量现状监测与评价
为了解本项目所在区域土壤环境质量情况，本次评价开展了土壤环境质量现状监测，布设1个表层样（0~0.2m取样），布点坐标E107°8′24.219″，N39°27′32.497″，检测项目包括砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项以及石油烃（C10-C40），检测频率为1次，监测结果如下：
表3-16  项目区土壤环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/kg）

序号
污染物项目

CAS编号
第二类用地筛选值
第二类用地管制值
监测结果
1
砷
7440-38-2
60①
140
9.09
2
镉
7440-43-9
65
172
0.05
3
铬（六价）
18540-29-9
5.7
78
未检出
4
铜
7440-50-8
18000
36000
11
5
铅
7439-92-1
800
2500
8.8
6
汞
7439-97-6
38
82
0.038
7
镍
7440-02-0
900
2000
32
8
四氯化碳
56-23-5
2.8
36
未检出

9
氯仿
67-66-3
0.9
10
未检出

10
氯甲烷
74-87-3
37
120
未检出

11
1,1-二氯乙烷
75-34-3
9
100
未检出

12
1,2-二氯乙烷
107-06-2
5
21
未检出

13
1,1-二氯乙烯
75-35-4
66
200
未检出

14
顺-1,2-二氯乙烯
156-59-2
596
2000
未检出

15
反-1,2-二氯乙烯
156-60-5
54
163
未检出

16
二氯甲烷
1975/9/2
616
2000
未检出

17
1,2-二氯丙烷
78-87-5
5
47
未检出

18
1,1,1,2-四氯乙烷
630-20-6
10
100
未检出

19
1,1,2,2-四氯乙烷
79-34-5
6.8
50
未检出

20
四氯乙烯
127-18-4
53
183
未检出

21
1,1,1-三氯乙烷
71-55-6
840
840
未检出

22
1,1,2-三氯乙烷
79-00-5
2.8
15
未检出

23
三氯乙烯
1979/1/6
2.8
20
未检出

24
1,2,3-三氯丙烷
96-18-4
0.5
5
未检出

25
氯乙烯
1975/1/4
0.43
4.3
未检出

26
苯
71-43-2
4
40
未检出

27
氯苯
108-90-7
270
1000
未检出

28
1,2-二氯苯
95-50-1
560
560
未检出

29
1,4-二氯苯
106-46-7
20
200
未检出

30
乙苯
100-41-4
28
280
未检出

31
苯乙烯
100-42-5
1290
1290
未检出

32
甲苯
108-88-3
1200
1200
未检出

33
间二甲苯+对二甲苯
108-38-3、106-42-3
570
570
未检出

34
邻二甲苯
95-47-6
640
640
未检出

35
硝基苯
98-95-3
76
760
未检出

36
苯胺
62-53-3
260
663
未检出

37
2-氯酚
95-57-8
2256
4500
未检出

38
苯并[a]蒽
56-55-3
15
151
未检出

39
苯并[a]芘
50-32-8
1.5
15
未检出

40
苯并[b]荧蒽
205-99-2
15
151
未检出

41
苯并[k]荧蒽
207-08-9
151
1500
未检出

42
䓛
218-01-9
1293
12900
未检出

43
二苯并[a,h]蒽
53-70-3
1.5
15
未检出

44
茚并[1,2,3-cd]芘
193-39-5
15
151
未检出

45
萘
91-20-3
70
700
未检出

46
石油烃
/
4500
9000
由项目区土壤环境质量现状监测结果可知，项目区45项土壤基本项目及石油烃均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地土壤污染风险筛选值和管制值要求。
4、声环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价未开展声环境现状监测。

5、生态环境现状

园区所在区域属荒漠化草原地带，生态脆弱、植被类型简单，特别是由于本地区的复杂地形和干旱的气候条件，使植被群落分布主要以荒漠植被、沙地植被等植被类型为主。根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》，园区规划范围及评价范围内天然植被生长区零星分布保护植被四合木、革苞菊、沙冬青、半日花。通过叠加棋东项目区样方调查分布情况可知，本项目占地范围内均为工业用地，不涉及国家重点保护植物，仅零星分布红砂、霸王和狗尾草。

	环境保护目标
	根据现场调查，本项目拟建区域不涉及环境敏感区，评价区内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等特殊环境敏感区。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，本次评价设置大气环境保护目标范围为厂界外500m范围内，声环境保护目标为厂界外50m范围内，地下水环境保护目标范围为厂界外500m范围内，土壤环境保护目标范围为厂界外500m范围内。评价范围内各环境要素的主要环境敏感目标见下表：
表3-17  各环境要素环境保护目标一览表

环境要素

保护目标名称

方位

距离（m）
人数（人）
保护级别

大气环境

厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和其他需要特殊保护的区域，无环境敏感目标。
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

声环境

厂界外50m范围内没有的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，没有声环境保护目标。
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准

地下水环境
厂界外500m范围内没有集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地（距离棋盘井镇水源地的最近距离为9km），以及各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，没有地下水环境保护目标。
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

土壤环境
本项目厂界外500m范围内均为工业园区，没有土壤环境保护目标。

《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB26600-2018）第二类建设用地的筛选值
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图3-4  各环境要素环境保护目标调查范围示意图

	污染物排放控制标准
	废气排放标准

项目施工期产生的废气主要为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运转产生的燃油废气，运营期产生的废气主要为运输车辆产生的汽车尾气和槽罐车顶呼吸废气（VOCs），均为无组织排放。本次评价采用非甲烷总烃作为汽车尾气以及VOCs常用表征指标，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体标准浓度限值见下表。

表3-18  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准
污染物

执行标准
无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
周界外浓度最高点

4.0

废水排放标准
本项目运营期产生的废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，暂时拉运至棋西项目区污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。

根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月），规划在园区的东南部，按远期排水量规模规划新建污水处理厂和再生水处理厂各1座，总占地面积15hm2，接纳污水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，标准限值详见表3-19。

表3-19  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（摘录）
序号

污染物

标准值mg/L

1

COD

500

2
BOD5
300
3
SS
400
4
NH3-N
/
5
悬浮物
400
6
石油类
20
7
动植物油
100
噪声排放标准

本项目施工期噪声主要为施工机械和车辆运输产生的噪声，施工机械包括挖掘机、推土机、钻孔机、液压桩等，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声主要为车辆行驶、维修或清洗过程产生的噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，具体标准见下表。
表3-20  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A）
执行标准
昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
70

55

表3-21  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）
执行标准
昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区

65

55

4、固体废物、危险废物处理与处置
本项目施工期产生的固体废物主要为弃土、建筑垃圾和生活垃圾；运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、车辆废弃零件，危险废物主要为废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、沉淀污泥、浮渣和沉渣等。一般固体废物的处理与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及国家污染物标准修改单有关要求。

	总量控制指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）的要求，“十四五”期间总量控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。

结合本项目排污特征，运营期废气主要为汽车尾气和槽罐车顶呼吸废气，均为无组织排放，且具有间歇性和流动性。根据计算，挥发性有机物总量约为0.0396t/a；项目运行产生的污水排入园区污水处理厂，总量指标纳入园区控制指标，无需申请总量控制。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、大气环境影响分析与环境保护措施
施工期的大气污染主要来自施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运转产生的燃油废气。

（1）施工作业扬尘与运输车辆扬尘
项目施工期在场地平整、施工材料装卸和运输等施工作业过程会产生大量的粉尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，在有风的情况下，施工扬尘会对区域环境空气造成一定的影响。
为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位应贯彻“清洁生产”的要求，严格监管建筑施工扬尘，做到“六个百分之百”，具体要求为施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。
施工工地周边100%围挡。施工现场应实行封闭管理，连续设置硬质围挡，围挡应坚固、平整、整洁、美观，并符合城市风貌规划和车辆行驶安全视距的要求。在建工程的外立面应用安全网，实现全封闭围护。市区主要路段的施工现场，围挡高度不低于2.5m，一般路段围挡高度不得低于1.8m。

出入车辆100%冲洗。在施工现场出入口应设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。这有助于防止车辆带出的泥土和尘埃污染道路。‌‌
拆迁工地100%湿法作业。施工现场应安排专人负责卫生保洁工作，遇到干旱和大风天气时，需要增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。在进行开挖、回填等土方作业时，也应辅以洒水压尘等措施。

渣土车辆100%密闭运输。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储，或采用防尘布苫盖等防尘措施。运输过程中，渣土车辆应密闭运输，防止物料遗撒造成扬尘污染。

施工现场地面100%硬化。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面应进行硬化处理，以防止地面尘土飞扬。

物料堆放100%覆盖。工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾应做到集中分类堆放、严密覆盖、及时清理。在施工现场裸露的场地和集中堆放的土方，应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料，如水泥、石膏粉等，应采用专用仓库、储藏罐等形式分类存放，或用防尘布、防尘网进行覆盖，并定期洒水抑尘。‌‌‌‌
通过上述措施，能够最大限度减少扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生的影响降到最低。
（2）运输及动力设备运转产生的燃油废气

在建筑原材料、建筑垃圾运输过程及施工设备运转中会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为HC、CO、NO等，施工机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似。由于燃油废气排放具有间歇性和流动性，污染物排放量较少且属于无组织排放，故对环境产生的影响不大。建议建设单位采用排放达标的设备和车辆，加强对机械设备和车辆的维护保养，使之处于良好的运行状态，使用合格的油品，尽量减少设备和车辆空转空驶，可进一步减小环境影响。
2、水环境影响分析与环境保护措施
本项目工人全都是就近招募，施工期不建设临时生活区，不涉及生活污水的产生和排放，施工期的水污染主要来自施工废水。
施工场内不设混凝土拌和站，使用商品混凝土。施工期由于建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工废水，包括混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆冲洗水等。根据有关资料，施工废水施中的主要污染物为悬浮物和石油类，施工废水经临时沉淀池收集、澄清后，全部回用于场内混凝土搅拌、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。
为最大程度的减轻废水污染，施工单位应尽量做到以下污染防治措施：
（1）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后回用。
（2）砂浆应集中沉淀处理，干燥后与固体废物一起处置。
通过采取以上措施，可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对水环境影响较小。
3、声环境影响分析与环境保护措施
本项目施工期噪声主要为施工机械和车辆运输产生的噪声，施工机械主要包括挖掘机、推土机、钻孔机、液压桩等，本项目周边50米范围内没有声环境敏感点，为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到：
（1）合理安排好施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理。
（2）加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。
（3）优化高噪设备的布局，尽量布置在施工场地的中央，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求。
（4）做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，禁止车辆鸣笛，降低交通噪声。
通过采取以上措施，能够最大限度减少噪声对周围声环境的影响。
4、固体废物环境影响分析及环境保护措施
施工过程产生的固体废物主要是弃土、建筑垃圾和生活垃圾。弃土优先用于其他公共设施建设，若无法合理利用，应集中收集转运至建筑垃圾填埋场作消纳处理，不得随意堆放。施工建筑垃圾主要是石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，能回收利用的予以回收利用，如产生的废钢筋、废水泥块等建筑垃圾综合利用，不能回收的应集中收集转运至建筑垃圾填埋场作消纳处理，不得随意堆放。生活垃圾要集中定点收集，定期由环卫部门清运，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。

	运营期环境影响和保护措施
	大气环境影响分析与环境保护措施

本项目为危险化学品停车场及配套设施建设项目，项目运营过程中运输车辆仅在停车场临时停放，不涉及物料装卸。运营期产生的废气主要为汽车尾气和槽罐车顶呼吸废气，均为无组织排放，具有间歇性和流动性。

汽车尾气

本项目场站进出的车辆主要为大型货车和槽罐车，燃料为柴油，进出项目停车场时汽车怠速及慢速（V≤10km/h）状态下的尾气排放，污染物主要有烟尘、CO、NOx、THC等。
（2）重载槽罐车小呼吸废气

本项目停车场共设计80个停车位，其中重载车辆停车位10个，空车停车位70个，场内不涉及各类地埋式储罐及装卸服务，也不涉及罐车内壁清洗服务，因此不存在地埋储罐呼吸废气排放，仅有液态物料重载槽罐车停放过程中产生的小呼吸废气排放。罐车受环境温度的变化使得罐车内部液态原料向气态转化，转化后的气体通过罐车顶部的排气管排入大气环境，罐车装卸、储存过程产生的废气属于油气收发环节，参照同类型建设项目工作经验以及《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950-2020），此类场景需将NMHC作为核心控制指标。本项目重载槽罐车内液体物料主要有甲醇、焦油、粗苯、液氨、硫酸、洗油、氨水，罐车呼吸废气以挥发性有机物（VOCs）为主，NMHC是VOCs中扣除甲烷后的总烃，可有效表征石油化工类废气的典型污染物，因此采用NMHC表征罐车呼吸废气既符合行业排放标准的技术要求，也满足环境管理中对重点污染物精准管控的需求。本项目采用非甲烷总烃作为常用表征指标进行估算，重载罐车小呼吸排放量计算参考《中国石油化工系统经验公式》中固定顶罐小呼吸排放估算公式：

Lb=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×Fp×C×Kc

式中：Lb——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸气分子的分子量（非甲烷总烃按44g/mol计）；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（9540Pa）；

D——罐的直径（1.53m）；

H——平均蒸气空间高度（2m）；

△T——1天之内的平均温度差（10℃）；

Fp——涂层因子，根据油漆状况取值1.2；

C——用于小直径罐的调节因子，对于直径在0~9m之间的罐体，

C=1-0.0123×（D-9）2，罐径大于9m的C=1，本项目为0.31；

Kc——产品因子，其他有机液体取1.0。
根据估算公式计算得出，每辆重载罐车小呼吸废气排放量为3.96kg/a。
本项目停车场重载车辆停车位10个，按重载车辆满负荷停放计算，则项目场站内重载罐车小呼吸无组织废气排放量为0.0396t/a（0.0045kg/h）。
本项目位于工业园区内，规模属于小型停车场，正常情况下停车场不会出现满负荷车辆同时出入的情况，且场内进出车辆行驶距离较短，场地开阔，空气流动畅通，扩散速度较快，通过加强进出运输车辆的管理、绿化吸附等措施，不会产生累计影响，废气对周边贡献较小。另外，建议建设单位在运营期加强对进出场车辆的检车管理，禁止不符合要求的车辆进入场站，确保厂界无组织废气满足有关排放标准要求。
水环境影响分析与环境保护措施
本项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水。

生活污水

本项目劳动定员为30人，员工在场内食宿，年工作日为365天，员工生活用水量为2.7m3/d（985.5m3/a），排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为2.16m3/d（788.4m3/a）。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，生活污水经隔油池、化粪池收集并停留一段时间后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。
生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，产生浓度一般为450mg/L、250mg/L、300mg/L、30mg/L。依据同类型项目经验，隔油池对COD的去除率约为15%，BOD5的去除率约为15%，SS的去除率约为40%，对氨氮基本无去除作用；化粪池对COD的去除率约为20%，BOD5的去除率约为9%，SS的去除率约为30%，氨氮的去除率约为3%。生活污水中各污染物产排情况如下：
表4-1  废水污染物产排情况表

序号

生活污水排放量m3/a
污染物

产生浓度mg/L

综合去除率%
排放浓度mg/L
排放量t/a
标准限值mg/L
是否满足排放标准
1

788.4
COD

450
32
306
0.24
500
是
2

BOD5
250
22.65
193.38
0.15
300
是

3

SS

300

58
126
0.10
400
是

4

NH3-N

30
3
29.1
0.02
/
是

洗车废水、地面冲洗水

本项目洗车车间主要对空载车辆进行清洗，只清洗外部，不清洗内壁。清洗车间为间歇式工作，按一天工作8h，洗车次数按最大的空车停车位70辆/天进行计算，洗车用水量为2.1m3/d（766.5m3/a）。本项目维修间、洗车间需定期进行地面冲洗，每周清洗1次，每年清洗53次，建筑面积为750m2，地面冲洗用水量为79.5m3/a，废水量按用水量的80%计，则废水量为1.85m3/d（676.8m3/a）。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。

洗车废水、地面冲洗废水中的主要污染物为悬浮物、石油类等，产生浓度一般为500mg/L、30mg/L。依据同类型项目经验，隔油池对SS的去除率约为40%，对石油类的去除率约为60%，沉淀池对SS的去除率约为50%，对石油类的去除率约为5%。废水污染物产排情况如下：
表4-2  废水污染物产排情况表

序号

污水量m3/a
污染物

产生浓度mg/L
综合去除率%
排放浓度mg/L

排放量t/a
标准限值mg/L
是否满足排放标准
1

676.8
悬浮物

500
70
150
0.10
400
是
2

石油类

30
62
11.4
0.008
20
是
消防废水

本项目设置室外消火栓系统，遥控移动消防炮消防用水量60L/s，假设发生火灾，持续喷水时间2h，火灾次数按一次计算，消防设计用水量为432m3/a，废水量按用水量的90%计，则消防废水排放量为388.8m3/a。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，纳入园区污水应急处理系统，由棋东项目区污水处理厂处理。
废水依托园区污水处理厂可行性分析

①废水处理措施
运营期废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水，生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，洗车废水、地面冲洗废水中的主要污染物为主要污染物为悬浮物、石油类等。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。

②棋西项目区污水处理厂依托可行性分析
棋盘井产业园化工集中区西区污水处理厂位于园区西侧，已建成日处理工业废水3万吨、生活污水2万吨的污水处理厂，日处理1万吨浓盐水的深度处理设施。目前园区工业废水和高盐水综合处理率均达到95%以上，园区生活污水处理率达到100%，并且实现了氯化钠、硫酸钠分类回收。园区污水经污水处理厂处理达标后，通过供水管网向各企业供水，再生水可供水量为300.21万立方米/日。园区年综合利用矿井疏干水达到600多万吨，尤其是污水处理项目，出水标准已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。同时，通过采用先进的处理工艺，基本实现了高盐水零排放。西区污水处理厂现接收园区工业废水量为24000-25000吨/日，有充分余量接收本项目废水。另外，本项目产生的污废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，棋西项目区污水处理厂接纳污水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合棋西项目区污水处理厂接纳污水水质要求。
③棋东项目区污水处理厂依托可行性分析
棋东项目区污水处理厂目前尚未建成，园区内企业工业污水在各自厂区内部处理达标后全部回用。根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》（2023年7月），棋东项目区规划在园区东南部新建污水处理厂及再生水厂一座，接纳污水水质标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级，凡入驻企业必须自行进行污水预处理，达到污水处理厂接纳污水水质要求后，方可排入规划区的污水管道送入污水处理厂进一步处理。污水处理厂出水经深度处理，达到回用所需水质标准后，通过再生水管道输送至用户。规划再生水厂规模按照全部污水深度处理预留，再生水能满足工业回用的全部用于工业回用，不能满足使用要求的，可作为市政、道路、绿化、消防、景观等用水，不设排污口。
棋东项目区污水处理厂建成前，本项目污废水可暂时拉运至棋西项目区污水处理厂处理，待棋东项目区污水处理厂建成并稳定运行后拉运至该污水厂处理。综上所述，本项目运营期废水均可以得到合理处置，在满足水环境保护措施的条件下，项目运行不会对周围水环境产生影响。
声环境影响分析与环境保护措施
（1）噪声源
本项目噪声源主要来源于危险化学品运输车辆进出场地产生的机动车噪声，以及洗车间高压水枪等产生的设备噪声，噪声源多为间歇性噪声，声级值范围在60~75dB（A）之间。

（2）噪声影响预测模式

由于预测点距声源的距离远远大于声源本身的尺寸，噪声源设备辐射的噪声传播可视为点声源。本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。噪声源强为按设计及环评要求采取降噪措施前后分别计算室外排放值。

①室内声压级采用导则附录B工业噪声预测计算模型（B.2）式计算，如下：
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式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当
放在三面墙夹角处时，Q=8；
-房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸

声系数；

R--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Llij--室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N--室内声源总数。
②室外的倍频带声压级可按式（B.1）式计算，公示如下：
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式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

靠近室外围护结构处的声压级可按式（B.4）式计算，公示如下：
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式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TL--围护结构i倍频带的隔声量，dB。

③中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级按式（B.5）式计算：
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式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S--透声面积，㎡。

④户外声传播衰减引起的衰减，预测点的声级采用（A.1）式计算，公示如下：
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式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB；

Lw--由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级

Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv--几何发散引起的衰减，dB；

Aatm--大气吸收引起的衰减，dB；

Agr--地面效应引起的衰减，dB；

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。

⑤噪声贡献值采用导则附录B工业噪声预测计算模型（B.6）式计算，如下：
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式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
-在T时间内该声源工作时间，s；

N-室内声源总数；

ti-在T时间内该声源工作时间，s；

M-等效室外声源个数；

tj-在T时间内该声源工作时间，s；
LAi--第i个室外声源在预测点产生的A声级为，dB；
LAj--第j个等效室外声源在预测点产生的A声级，dB。
⑥预测点噪声预测值为贡献值和背景值按能量叠加方法计算，公式如下： 
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式中：Leq--预测点的预测等效声级，dB；

Leqb-预测点背景噪声值，dB；
Leqg-建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB。
⑦预测参数确定

噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，空气吸收和地面效应引起的衰减量与距离衰减相比很小，其中主要为遮挡物衰减量。通过声源的房间内表面面积及平均吸声系数确定房间常数，声源所处位置确定指向性因数，由建筑物建造结构确定建筑物插入损失值等。
（3）噪声预测结果
在采取洗车间隔声、设备基础减震、厂区车辆限速等降噪措施后，厂界噪声预测贡献值如下：

表4-3  厂界噪声预测结果               单位：dB（A）

预测点位
预测值（昼间）
预测值（夜间）
执行标准
厂界东1m
40.32
29.02
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，昼间65，夜间55。
厂界南1m

46.51
33.48
厂界西1m

45.26
32.54
厂界北1m

46.17
33.19
备注：洗车间夜间不工作，仅有运输车辆噪声
根据厂界噪声贡献预测结果可知，项目运营期昼间厂界噪声贡献值在40.32~46.51dB（A）之间，夜间洗车间夜间不工作，仅有运输车辆噪声，厂界噪声贡献值在29.02~33.48dB（A）之间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）要求。
（4）噪声污染防治措施
为降低项目运营期噪声污染，建议采取以下噪声污染防治措施：

①停车场出入口进设置明显的减速及限速标志，并设置禁鸣标志；

②加强停车场内的车辆停放管理，车辆进出场听从管理人员引导；
③停车场场界四周设置围墙，可以起到一定的隔声效果；
④停车区周围及停车场场界四周设置绿化带进行吸声、隔声。
（5）结论
本项目噪声产、排及污染防治措施情况详见下表。
表4-4  噪声产、排及污染防治措施表
序号

噪声源

产生强度dB（A）

降噪措施

排放强度dB（A）

持续时间

1
车辆行驶噪声
65~75
推荐使用合格的运输车辆、限制车辆行驶速度、停车场禁止鸣笛、通过围墙及绿化带等隔声
29.02~33.48
24小时，具有间歇性
2
设备噪声
60~70
使用低噪声设备、定期进行设备检查、厂房及围墙隔音
20.15~22.06
8小时，具有间歇性
综上所述，本项目位于工业园区内，周边主要为其他工业企业或空地，没有声环境敏感点，在采取上述建议措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目运营对周围声环境影响较小。
固体废物环境影响分析及环境保护措施
本项目运营产生的固体废物主要为生活垃圾、车辆废弃零件，危险废物主要为废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等。

生活垃圾

本项目劳动定员为30人，年工作日为365天，生活垃圾按每人1kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为10.95t/a，由环卫部门统一收集并处置。

车辆废弃零件

本项目设有维修车间，对有需要的车辆进行换机油、换轮胎等简单维修服务，在车辆保养更换零件工序和维修过程会产生废零部件、废轮胎等废配件。车辆废弃零件属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW49 其他废物--含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49，单独收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。
废机油、废手套、废油桶、含油废抹布

本项目设有维修车间，对有需要的车辆进行换机油、换轮胎等简单维修服务，在车辆维修过程中会产生少量的废机油、废油桶、废手套、含油废抹布。根据同类型项目运营数据，废机油产生量约为0.2t/a，废手套产生量约为0.02t/a，含油废抹布产生量约为0.05t/a，废油桶产生量约为10个。维修产生的废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险废物代码900-214-08，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理；废手套、含油废抹布属于《国家危险废物名录（2025年版）》“危险废物豁免管理清单”中“23 废弃的含油抹布、劳保用品”，废物代码900-041-49，单独收集后放置在危废暂存间中暂存，与其他危险废物一同送至有资质的单位进行处理。

污泥、浮渣和沉渣
本项目设有洗车间，主要对空载车辆进行清洗，只清洗外部，不清洗内壁，会产生洗车废水，另外地面冲洗会产生地面冲洗水，过程中产生的污泥主要有两类，一类是机油、燃油等有机物的混合物，另一类是砂子、泥土等杂质。洗车废水、地面冲洗水沉淀+隔油池处理过程中产生的污泥、浮渣和沉渣属于《国家危险废物名录（2025年版）》“HW08 废矿物油与含矿物油废物--含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，危险废物代码900-210-08。根据同类型项目运营数据，沉淀污泥、浮渣和沉渣产生量约为1.2t/a，需经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。

项目在采取有效的措施后，固体废物均可合理处置，基本不会对周围环境产生影响。
危废暂存间建设要求

（1）本项目建设危废暂存间一座，用于暂存废机油、废油桶、废手套、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等危险废物，危险废物暂存间的建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）等有关要求进行规范建设，做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。

（2）危废暂存间应设置危险废物警示标志，并在四周设雨水边沟。
（3）危险废物储存场所应悬挂危险废物分类识别标示牌，危废存储容器上要张贴危险废物标签，在装存前应对危废类别、特性与危废标签的一致性进行核验。

（4）运营期应建立危险废物贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度，此外还应建立危险废物管理台账并保存。

（5）地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
（6）设施内要有安全照明设施和观察窗口。
（7）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
（8）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（9）危废的运输、处置严格按照有关规范执行，进行分类收集、分区存放，严禁不相容的危险废物混合堆放，危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

地下水环境影响及保护措施

（1）地下水污染途径分析

本项目停车场共设置80个停车位，其中有10个重载实车停车位，70个空载停车位。项目运营期对地下水的影响主要为危险品运输罐车泄漏的危险化学品、油类等液态物料沿停车场地面下渗可能会造成区内地下水污染。

（2）地下水环境保护措施

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定，结合本项目的污染物产生特点及场区总平面布置，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面制定如下地下水环境保护措施：

①项目场地区各池体要按规范采取防渗处理，收集管道（沟）必须采取有效密封措施，确保排水管（沟）完好无损，防止污染物跑、冒、滴、漏，将废污水泄漏的环境风险降低到最低程度。

②根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，场区应做分区防渗，将各功能单元可能产生污染的地区划分为重点防渗区和一般防渗区。停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）等有关要求进行重点防渗，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，没有特别的防渗要求，但应采用水泥硬化地面。

运营期停车场应加强进场车辆检查管理，杜绝危险品运输车辆跑冒滴漏现象的发生，最大程度降低危险化学品泄漏风险，在落实上述措施后项目运营期不会对地下水环境产生明显影响。鉴于地下水污染具有隐蔽性，评价要求建设单位应加强管理和检查，尤其针对重载停车区、洗车间、事故池、危废间等重点防渗区，确保不发生危险物质泄漏现象，当完好地面破损防渗不满足要求时须及时进行修补，降低对地下水污染。加强地下水监测工作，在项目厂区西北角设置1眼地下水水质监测井。

土壤环境影响分析
项目所在区域为工业园区，项目厂界外500米范围内无自然保护区、饮用水源地、学校、农田等土壤环境敏感目标，另外根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。建设单位按照有关要求开展厂区防渗，对土壤污染影响较小。

环境风险影响分析与防范措施

本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，共设置停车位80个，包括重载车位10个、空车车位70个。项目主要环境风险为满载运输车辆在停车场内停放时的泄漏、火灾、爆炸事故以及其泄漏、火灾爆炸引发的伴生/次生污染等事故。环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施。从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施，主要内容包括选址、总图布置和建筑安全防范、运输过程风险防范、物料泄漏事故的防范、火灾和爆炸事故的防范、消防及火灾报警系统、废水事故排放防范及应急等。
环境风险在通过加强管理，并严格落实评价中提出的风险防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生。项目建成后，应进行必要的工程质量、施工等方面的验收后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

环境风险分析具体内容详见环境风险专项评价内容。
9、环境管理与监测计划
（1）环境管理
根据项目的主要环境问题、环保工程措施及生态环境主管部门对企业环境管理的要求，提出项目环境管理，供生态环境主管部门对该项目进行环境管理时参考，并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护管理工作的依据。

项目环境管理工作由专人管理，负责污染治理设施的运行和维护。运行过程应明确环境管理机构职责，制定环境管理规章制度，把它作为各级领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。制定环境管理计划，环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产全过程。本项目环境管理工作计划见下表。
表4-5  环境管理工作计划表
序号
项目
环保管理内容要求
1
运行过程环境管理
严格环境管理及危险品管理，建立环境管理体系，提高环境管理水平。
运行过程建立各类危险废物产生情况、处置情况台账；当污水处理设施发生故障时，应按照程序立即停止生产，对设施进行检修，待检修合格后方可恢复生产。
建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括固体废物的种类和数量、环境监测数据等。运行情况记录簿应当按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。
提高员工的环保意识，加强环保知识教育和技术培训
2
环保设施管理
加强对各类污水处理设施、危险废物暂存场等环保设施的运行管理，制定环保设施的操作规程，执行详细的环保设施管理计划，对环保设施定期维护、检修、保养。
3
其他环境保护管理内容
污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等接受环保主管部门监督检查。
（2）环境监测计划
企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。
本项目在建成投入生产后建设单位对项目产生的各污染源进行监测和分析，污染源监测计划见下表。
表4-6  运营期环境监测及跟踪计划表
类别
项目
监测因子
监测点位
监测频率
执行标准
污染源监测
废气
非甲烷总烃
厂界下风向
每年一次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外无组织排放标准
废水
废水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、悬浮物、石油类、动植物油
化粪池、沉淀池、隔油池出口

每季度一次

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

噪声
Leq dB（A）
厂界四周
每半年一次，昼、夜各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准
环境质量跟踪
地下水
地下水水质93项全分析指标
厂区西北角
每年一次
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
10、环保投资
本项目总投资2345.95万元，其中环保投资162万元，环保投资占总投资的6.91%，具体内容见下表。
表4-7  环保投资一览表
项目

投资内容

环保投资（万元）
废气

汽车尾气、槽罐车顶呼吸废气
车辆限速行驶、厂区道路硬化，增加场区绿化。
25
废水

生活污水

生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）

10
洗车废水、地面冲洗水

洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）

20
消防废水

消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）
7
噪声

运输车辆噪声和设备噪声
选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障、减少噪声影响时间，加强对噪声设备的维护保养等措施降噪。
6
固废

生活垃圾

生活垃圾由环卫部门统一收集并处置。
2
车辆废弃零件、废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等
经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。

14
防渗

场区分区防渗

对场区采取分区防渗。停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）相关要求进行重点防渗，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，没有特别的防渗要求，但应采用水泥硬化地面。
78
合计
162
11、“三同时”竣工环境保护验收
按照国家建设项目竣工验收相关规定，项目竣工后，应由建设单位组织自主验收，上报审批环境影响报告的环保部门，由环保部门对项目采取的各项环保设施和措施的落实情况进行监督。苯项目“三同时”竣工环境保护验收详见下表。
表4-8  “三同时”竣工环境保护验收一览表
验收项目

验收内容

验收标准

废气

汽车尾气、槽罐车顶废气
车辆限速行驶、厂区道路硬化，增加场区绿化。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准
废水

生活污水
生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
洗车废水、地面冲洗水
洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）
消防废水
消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区污水处理厂处理（待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理）
不随意排放
噪声

运输车辆噪声和设备噪声

选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障、减少噪声影响时间，加强对噪声设备的维护保养等措施降噪。

厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

固

废

生活垃圾

生活垃圾由环卫部门统一收集并处置。

合理处置，不随意丢弃
车辆废弃零件、废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等
经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。

防渗

场区防渗

对场区采取分区防渗。停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）相关要求进行重点防渗，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，没有特别的防渗要求，但应采用水泥硬化地面。



五、环境保护措施监督检查清单
	要素
内容
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工作业、运输车辆
	扬尘
	施工单位应贯彻“清洁生产”的要求，严格监管建筑施工扬尘，做到“六个百分之百”，具体要求为施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	燃油机械设备及运输车辆
	机械废气
	采用排放达标的设备和车辆，加强对机械设备和车辆的维护保养，使之处于良好的运行状态，使用合格的油品，尽量减少设备和车辆空转空驶
	

	
	运营期
	运输车辆
	汽车尾气、重载槽罐车顶呼吸废气
	车辆限速行驶、厂区道路硬化，增加场区绿化
	厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工期
	各种车辆和施工机械
	噪声
	尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响；减少施工噪声影响时间，避免夜间施工；加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）

	
	运营期
	车辆运输和设备噪声
	噪声
	加强维护管理，严禁超速、超负荷运行，使其处于良好运行工况，减小噪声的影响范围和程度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348

-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	施工期
	施工作业
	弃土、建筑垃圾
	弃土、建筑垃圾能回收利用予以回收利用，不能回收的要集中收集转运至建筑垃圾填埋场作消纳处理，不得随意堆放。
	合理处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	施工人员在此生活期间产生的生活垃圾要集中定点收集，定期由环卫部门清运，不得任意堆放和丢弃。
	合理处置

	
	运营期
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾由环卫部门统一收集并处置。
	合理处置

	
	
	车辆维修、洗车
	车辆废弃零件、废机油、废手套、废油桶、含油废抹布、污泥、浮渣和沉渣等
	经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处理。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	在土壤及地下水污染防治方面，本项目坚持以“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”为原则，以“主动控制”为宗旨，避免废水泄漏事故及防渗措施失效事故的发生。若发生事故，则采取应急响应处理办法，尽最快速度处理，严防污染物进入土壤与地下水，造成不良影响。

本项目运营期产生的废水主要有生活污水、洗车废水、地面冲洗水和消防废水。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，洗车废水、地面冲洗废水中的主要污染物为主要污染物为悬浮物、石油类等。场区实行“清污分流、雨污分流”，雨水通过初期雨水收集池收集，排入园区市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池收集停留一段时间后，由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；消防废水产生后，收集至事故应急池，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理。由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水暂时拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，污水排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。

厂区设置分区防渗。停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）相关要求进行重点防渗，地面采用至少2mm厚HDPE或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。消防水池、消防水泵房、综合管理用房和餐厅为一般防渗区，没有特别的防渗要求，但应采用水泥硬化地面。参照指定的防渗等级和防渗方法设置防渗，一般不会有污染物泄漏至含水层，不会对地下水及土壤环境造成污染。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作。

（2）严格执行《建筑设计防火规范》等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能再起火之初迅速扑灭。制定突发环境事件应急预案，建立巡查制度。
（3）停车场道路实行人、货流分开，划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行，配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施，避免风险事故的发生。
（4）加强对危险废物的管理，采取“六防”措施。

	其他环境管理要求
	（1）建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。
（2）加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。
（3）落实“三同时”制度，完成项目竣工验收。
（4）编制突发环境风险事故应急预案并按相关要求落实。


六、结论
	本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施，主要构筑物有综合管理用房、餐厅、污水处理间、危废暂存间、消防水泵房、汽车维修间、洗车间、门卫（2座），配套消防水池、初期雨水池、事故应急池等。

本项目位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区，占地面积40911.27m2。项目符合国家产业政策，符合区域“三线一单”管控要求，符合相关环境保护规划，区域环境质量现状较好，可满足相应的环境功能区划要求，项目建设在采取有效的环境保护措施情况下，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物可以实现合理处置，从环境影响角度分析，本项目是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	/
	/
	/
	0.0396t/a
	/
	0.0396t/a
	+0.0396t/a

	废水
	生活污水：788.4t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.24t/a
	/
	0.24t/a
	+0.24t/a

	
	BOD
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.10t/a
	/
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	洗车废水、地面冲洗水：676.8t/a

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.10t/a
	/
	0.10t/a
	+0.10t/a

	
	石油类
	/
	/
	/
	0.008t/a
	/
	0.008t/a
	+0.008t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	10.95t/a
	/
	10.95t/a
	+10.95t/a

	危险废物
	车辆废弃零件
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废手套
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	含油废抹布
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废油桶
	/
	/
	/
	10个/年
	/
	10个/年
	+10个/年

	
	污泥、浮渣和沉渣
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	+1.2t/a
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鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会
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1总论
1.1评价目的
环境风险评价的目的是分析和预测工程建设存在的潜在危险和有害因素，提出项目施工和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），例如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失环境影响达到可接受水平。
1.2评价原则

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
1.3评价工作程序

环境风险评价工作程序主要包括环境调查、环境风险潜势初判、环境风险识别、事故情形分析等等。

环境调查

建设项目风险源调查：调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。
环境敏感目标调查：根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，了解环境敏感目标区位分布情况，明确调查对象、属性、相对方位及距离等信息。

环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。
环境风险识别
物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。
事故情形分析
在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形；基于风险事故情形的设定，合理估算源强；结合各要素风险预测，分析说明建设项目环境风险的危害范围与程度。
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图1.3-1  环境风险评价工作程序图

2建设项目基本情况

2.1建设项目基本情况
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场，拟建厂址位于鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区，具体位置为棋盘井镇规划经四路东、纬五街南、规划经五路西、规划南外环路北，净用地面积40892.01m2。建设内容主要包括停车位80个（空载车位70个、重载车位10个），配套综合管理用房、餐厅、污水处理间、危废暂存间、消防水泵房、汽车维修间、洗车间（仅清洗空车外壁）、门卫、消防水池、初期雨水池、事故应急池等附属设施。
2.2危险化学品信息
本项目危险化学品车辆专用停车场共设置停车位80个，其中重载车辆停车位10个，空车停车位70个。根据园区危化品运输车辆实际停放需求和园区各化工企业危险品运输物品的调查结果，重载车辆停车位主要运输车危化品类别及特性见下表。

表2.2-1  危险化学品信息表

	序号
	名称
	CAS号
	危险特征

	1
	甲醇
	67-56-1
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	2
	氨水
	1336-21-6
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。

	3
	液氨
	7664-41-7
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	4
	焦油
	8007-45-2
	煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，具有一定溶性和特殊的臭味，易燃易爆并有腐蚀性。

	5
	硫酸
	7664-93-9
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

	6
	洗油
	/
	洗油是一种在煤焦油精馏过程中产生的重要馏分，主要用于从煤气中洗出苯或萘系化合物，一般为黄褐色或棕色油状液体，富含多种有机化合物，如萘类、苊、芴、氧芴、酚、氮杂芳环化合物等。具有燃烧性，使用时需谨慎，特别是在存储、使用和处理时，应远离火源和氧化剂等易燃物品。

	7
	苯
	71-43-2
	苯具有较低的闪点和燃点，易在空气中形成爆炸性混合物，遇明火或高温易引发火灾和爆炸事故。苯对人体具有毒害作用，长期接触苯可导致神经系统、造血系统等受损，甚至引发白血病等严重疾病。苯在环境中的残留会对土壤、水源等造成污染，影响生态环境和人体健康。


根据《鄂托克经济开发区棋盘井产业园危险化学品车辆专用停车场建设项目可行性研究报告》，重载停车区危化品运输车辆最大吨位为30吨。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，日常重载区车辆满负荷停放时，危险化学品存储量超过临界量，因此本次开展环境风险专题评价工作。

3分析判定相关情况

3.1风险源调查
本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，可能发生的环境风险事故为运输车辆危险化学品泄漏、火灾、爆炸，主要风险单元为重载停车区。

根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》，重载停车区危化品运输车辆停放危险货物类型主要为易燃可燃液体、酸类、碱类，槽罐车最大吨位为30t，按照最不利影响考虑即重载车位全部停满，危险物质最大存在量为300t。同时考虑运输车辆油箱为加满状态，每辆车油箱容积按0.4m³计，柴油密度按0.85t/m³计，柴油最大存在量为27.2t。
3.2风险潜势初判
（1）环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表3.2-1  建设项目环境风险潜势划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：IV+为极高环境风险。


（2）危险物质及工艺系统危险性（P）
P的分级确定：分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。
①危险物质数量与临界量的比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100。

由于本项目涉及危险化学品包括甲醇、氨水、液氨、硫酸、苯等，种类较多，危险货物运输车辆分为4类分别存放，其中可燃液体区重车位2个、易燃液体区重车位6个、酸区域重车位1个、碱区域重车位1个，按照每类停车区停满车时，以运输的危险品量最大或临界量最小的物质计算最大存在量。根据风险源调查结果，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，危险物质及临界量比值计算见下表。
表3.2-2  危险物质数量与临界量的比值（Q）计算情况

	重点关注物质
	形态
	运输方式
	车位数量（个）
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	Q值

	甲醇
	液体
	罐车
	6
	180
	10
	18

	氨水
	液体
	罐车
	1
	30
	10
	3

	液氨
	液体
	罐车
	
	30
	10
	3

	硫酸
	液体
	罐车
	1
	30
	10
	3

	苯
	液体
	罐车
	2
	60
	10
	6

	柴油
	液体
	/
	/
	27.2
	2500
	0.011


根据计算结果，本项目停车场停放重载车最不利情况下危险物质数量与临界量的比值Q最大为30.011，10≤Q＜100。

②所属行业及生产工艺特点（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4所示。项目评估得分情况见下表。
表3.2-3  所属行业及生产工艺特点评估得分情况
	行业
	评估依据
	分值标准
	得分情况

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色、冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/每套
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a，危险物质贮存罐区
	5/每套
（罐区）
	0

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	0

	石油天燃气
	石油、天燃气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5

	合计
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


本项目主要从事园区危险品运输车辆集中停车维护管理服务，公司行业及生产工艺值M=5，生产工艺情况为M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。判定条件如下：
表3.2-4  危险物质及工艺系统危险性等级（P）等级判定

	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


综上所述，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

（3）环境敏感程度（E）
E的分级确定：分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分三种类型，E1为环境高敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，本项目大气环境敏感程度分级见下表。
表3.2-5  大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性
	本项目

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人
	本项目位于棋盘井工业园棋东项目区，拟建场址周边多为空地、其他工业企业，距离西鄂尔多斯自然保护区实验区约3.5km，大气环境敏感性为E1。

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人
	

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人
	


②地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三级类型，E1为环境高敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低敏感区，地表水环境敏感程度分级、地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见下表。
表3.2-5  地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表3.2-6  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征
	本项目

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。
	不涉及

	敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。
	不涉及

	敏感F3
	上述地区之外的其他地区
	属于


表3.2-7  环境敏感目标分级

	分级
	环境敏感目标
	本项目

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特別保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
	不属于

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
	不属于

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
	属于


依据地表水环境敏感特征及环境敏感目标分级判断，本项目地表水环境敏感程度为E3。
③地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表3.2-8  地下水环境敏感程度分级

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.2-9和表3.2-10（当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值）。

表3.2-9  地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特征
	本项目

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	不属于

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
	不属于

	低敏感G3
	上述地区之外的其他地区
	属于

	A“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表3.2-10  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能
	本项目

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
	根据《鄂托克经济开发区国土空间总体规划（2021-2035）棋盘井产业园环境影响报告书》，区域地下水流向为东南—西北，本项目所在区域没有集中式、分散式饮用水水源地，不属于水源补给径流区，不具备供水意义。园区中部分布有风化基岩裂隙水，四周分布白垩系碎屑岩类孔隙裂隙水。园区地下水主要受岩性及构造格局控制，按其含水介质的岩性、结构，园区的地下水主要为碎屑岩类孔隙裂隙水，含水层岩性为不同粒级粗、中、细、粉砂岩等，其富水性受地质构造、岩性、地形地貌、裂隙发育程度及水文气象条件制约，此地带岩层裸露、植被稀疏，裂隙节理发育，利于地表水的入渗，裂隙水沿裂隙发育带向低处运移，在丘间洼地往往由裂隙潜水转化为裂隙承压水。园区内包气带岩性中部为风化基岩，四周为白垩系碎屑岩，且地下水埋深较大，包气带防污性能为中等。

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定
	

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
	

	Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数


综上所述，本项目区域地下水功能敏感性分区为低敏感G3，包气带防污性能分级为D2，地下水环境敏感程度分级为E3，即环境低度敏感区。
（4）环境风险潜势判定
根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对潜在环境危害程度进行概化分析，确定各要素环境风险潜势等级，详见下表：
表3.2-11  各要素环境风险潜势等级判定情况

	环境要素
	敏感程度分级E
	危险物质及工艺系统危险性P
	环境风险潜势判断

	大气环境
	E1
	P4
	III

	地表水
	E3
	
	I

	地下水
	E3
	
	I


3.3评价等级判定

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目大气环境风险评价等级为二级，地表水、地下水可开展简单分析。
3.4评价范围与评价内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境风险二级评价范围距离建设项目边界一般不低于5km，地表水、地下水环境风险可通过采取措施控制在厂区范围内，因此评价范围设置为项目厂区，针对环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等内容。
4环境敏感目标分析

根据现场调查，本项目拟建区域不涉及环境敏感区，评价区内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等特殊环境敏感区。评价范围内各环境要素的主要环境敏感目标见下表：

表4-1  各环境要素环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标名称
	方位
	距离（km）
	人数（人）
	保护级别

	大气环境
	伊克达赖嘎查
	N
	4.3
	650
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

	
	额尔和图嘎查
	SE
	3.31
	26
	

	
	西鄂尔多斯自然保护区
	E
	3.5
	/
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单一级标准
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图4-1  大气环境保护目标示意图

5环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险识别的内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。
物质风险识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。
生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。
危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

5.1物质风险识别

物质风险识别按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选出风险评价因子。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2021）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A等相关标准，对运输车辆运输、存储的物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表：
表5.1-1  物质危险性标准

	物质类别
	等级
	LD50（大鼠经口）g/kg
	LD50（大鼠经皮）mg/kg
	LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L

	有毒物质
	1
	<5
	<1
	<0.01

	
	2
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0.1<LD50<0.5

	
	3
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0.5<LD50<2

	易燃物质
	1
	可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体——闪点低子21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大亊故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

	注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质：符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物：（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。


表5.1-2  可燃气体的火灾危险性分类
	类别
	可燃气体与空气混合物的爆炸下限

	甲
	<10%（体枳）

	乙
	>10%（体枳）


表5.1-3  液化烃、可燃液体的火灾危险性分类
	类别
	名称
	特征

	甲
	A
	液化烃
	15℃时的蒸汽压力XUMPa的烃类液体及其他类似的液体

	
	B
	可燃液体
	甲A类以外，闪点<28℃

	乙
	A
	
	闪点至S45℃

	
	B
	
	闪点>45℃至<60℃

	丙
	A
	
	闪点260℃至S120℃

	
	B
	
	闪点>120℃


本项目危险化学品车辆专用停车场共设置停车位80个，其中重载车辆停车位10个，空车停车位70个。根据园区危化品运输车辆实际停放需求和园区各化工企业危险品运输物品的调查结果，重载车辆停车位主要运输车危化品类别及特性见下表。
表5.1-4  主要环境风险物质理化性质

	序号
	物质名称
	物态
	理化性质
	毒性、危害、危险标志等

	1
	甲醇
	液态
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。
	易燃液体、有毒

	2
	氨水
	液态
	易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。
	挥发性、腐蚀性

	3
	液氨
	液态
	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	有毒，刺激性

	4
	焦油
	液态
	煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体，比重大于水，具有一定溶性和特殊的臭味，易燃易爆并有腐蚀性。
	易燃、易爆炸、腐蚀性

	5
	硫酸
	液态
	遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。
	易燃，强氧化剂，腐蚀性

	6
	洗油
	液态
	洗油是一种在煤焦油精馏过程中产生的重要馏分，主要用于从煤气中洗出苯或萘系化合物，一般为黄褐色或棕色油状液体，富含多种有机化合物，如萘类、苊、芴、氧芴、酚、氮杂芳环化合物等。具有燃烧性，使用时需谨慎，特别是在存储、使用和处理时，应远离火源和氧化剂等易燃物品。
	燃烧性

	7
	苯
	液态
	苯具有较低的闪点和燃点，易在空气中形成爆炸性混合物，遇明火或高温易引发火灾和爆炸事故。苯对人体具有毒害作用，长期接触苯可导致神经系统、造血系统等受损，甚至引发白血病等严重疾病。苯在环境中的残留会对土壤、水源等造成污染，影响生态环境和人体健康。
	易燃液体、有毒


5.2生产系统危险性识别

（1）危险化学品储运系统
本项目风险评价的关键系统为危险化学品储运系统，停车场内满载运输车量行驶和停放过程中，满载车辆的槽罐或货厢均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害事故。
（2）环保工程存在的危险、有害性
本项目不涉及危险化学品生产，环保设施有危废暂存间、消防水池、事故水池、初期雨水池、污水收集池等，环保设施风险主要有：污水收集池故障、事故水池故障，造成部分应急事故废水非正常排放。
（3）事故中的伴生/次生危害
事故中发生的伴生/次生事故，主要决定于物质性质和事故类型。物质性质是事故中物质可能通过氧化、水解、热解、物料间反应过程产生对环境污染的危害性。事故类型不同，可能产生反应过程不同，例如燃烧可能产生物料氧化、热解过程，泄漏冲洗可能发生水解过程，物料不相容过程等。本项目的伴生/次生风险主要为火灾烟气、废气迁移和事故废水的影响。
A.火灾烟气
当发生火灾爆炸事故时，除CO2和H2O等燃烧产物外，在不完全燃烧的条件下可能产生少量具有毒害作用的CO等，对空气环境及人群健康造成一定影响。
B.废气迁移
本项目发生泄漏事故后，有机物挥发至空气中，或在空气中迁移、或进入水体、或进入土壤，泄漏事故源附近局部区域会因少量物料沉积或渗透降至土壤或地下水，造成土壤和地下水有机物浓度升高，可能会对周围局部区域的植物生长造成影响。
C.事故废水
物料泄漏事故处理过程中，可能产生冲洗废水，如发生火灾爆炸事故，会产生大量的消防废水，事故处理过程中产生的洗消废水中会含有一定量的有机物。
项目没有生产设施，仅在运营过程中涉及重载车辆停车场等场所的泄漏/火灾爆炸事故。

5.3环境风险类型及危害分析
（1）环境风险类型
本项目停车场危险品运输车临时贮存涉及的多为易燃易爆和有毒有害物质，危险品运输车（罐车）在停车场暂存时，如遇到管理操作不当或意外事故，存在火灾、爆炸和泄漏等事故风险。当发生上述事故时，将会造成有毒有害物质外泄，对周边大气、地下水环境产生污染影响。此外项目场内危险物质若发生火灾和爆炸后产生的次生物一氧化碳、SO2、NOx等会对周边企业人员健康造成威胁，甚至导致出现中毒现象。

①火灾、爆炸

本项目涉及的易燃易爆风险物质较多，当风险物质出现事故泄漏时遇到明火火源、静电后发生火灾爆炸事故。爆炸的影响主要是产生巨大的空气冲击波，使周围建筑物受损，人员伤亡；燃烧形成的强烈烟气和有毒有害气流，使周围环境空气受污染。

②泄漏

本项目为危险品运输车辆停车场项目，危险品运输车辆在场内临时停放。当危险品运输罐车发生破损时会导致物料泄漏，当事故泄漏未及时处理或采取的处理措施不当时，会造成有毒、有害物质通过扩散、接触等引起周边区域人员中毒，且危险物质泄漏进入环境，将对地下水、土壤等外环境造成污染影响。

③次生灾害

本项目停车场危险品运输车的危险物质泄漏或发生火灾爆炸后会产生次生灾害，一般发生火灾爆炸事故后会生成一氧化碳（CO）和氮氧化物（NOx）以及粉尘，上述气体都是有害气体，人体吸入后轻则中毒，重则死亡，同时会对大气环境造成污染。且若发生火灾爆炸事故后，一般采用消防水对火灾爆炸源或泄漏区进行喷淋洒水，该措施会导致泄漏的部分物质转移至消防废水中，消防废水直接外排会导致对地表水和地下水环境影响造成影响。为避免事故状态下泄漏的有毒有害物质及火灾爆炸消防废水对环境的污染，要求企业运营期制定严格的废水收集设施和拦截方案，设置消防污水收集管（沟）、切换阀门和监控池，严禁事故废水外排厂外，避免次生灾害污染。

（2）环境风险物质转移的途径和影响分析

①大气环境

项目停车区有毒物质泄漏、易燃易爆物质发生火灾、爆炸，产生的CO、NOx等有毒气体会造成大气环境污染，大气污染物通过呼吸道、消化道和皮肤短时间内大量进入人体，处于半致死浓度和IDLH浓度等高污染浓度区域的生命将受到威胁。

②地表水环境

一旦发生环境风险事故，风险物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对火灾爆炸源或泄漏区进行喷淋洒水，该措施会导致泄漏的部分物质转移至消防废水中，消防废水通过场区雨水排放口直接外排会导致对下游地表水环境影响造成影响。

③土壤和地下水

项目停车区有毒有害风险物质事故泄漏时会形成地表漫流、垂直入渗等途径进入项目及周边区域的土壤和地下水。随着时间的推移污染物会逐渐由浅层向深层地下水、土壤环境渗透，可能造成区域地下水污染以及土壤污染。

（3）环境风险识别结果
表5.3-1  风险途径识别表

	危险单元
	风险源
	危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的敏感目标

	危险化学品停车区
	场内停放的重载危险化学品运输车辆
	甲醇、氨水、液氨、硫酸、苯等
	泄露、火灾和爆炸引发的次生污染风险
	大气、地下水、土壤
	项目区周边的企业、居民以及西鄂尔多斯自然保护区实验区。

	危废暂存间
	危险废物
	废机油、含油介质、污泥和浮渣等
	泄露
	地下水、土壤
	

	事故水池、雨水收集池等池体
	各类池体
	甲醇、氨水、液氨、硫酸、苯等
	泄露
	地下水、土壤
	


6风险事故情形分析
6.1风险事故情形设定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。根据风险识别结果，同时泄露频率参考HJ169-2018附录E，本项目风险事故情形设定如下：

（1）危险化学品泄漏事件

本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，主要功能为危险化学品车辆停车、侯检、过磅、车辆简单清洗和检修，涉及风险物质主要来源于停车区内停泊车辆承载物及其运载化学品后残余物质。根据《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目可行性研究报告》，重载停车区危化品运输车辆停放危险货物类型主要为易燃可燃液体、酸类、碱类等。若发生危险化学品泄漏事件，主要环境影响为有毒有害物质在大气中的扩散以及有毒有害物质在地下水和土壤环境中的运移扩散。

①有毒有害物质在大气中的扩散

若发生危险化学品泄漏事件，泄漏的化学品在空气中挥发，形成有毒气体，可能导致空气污染，此外，燃烧不充分时可能产生光气、二噁英等强毒性物质，进一步加剧空气污染。
②有毒有害物质在地下水和土壤环境中的运移扩散

危险化学品进入土壤和地下水后，会导致土壤酸化、碱化、板结等问题，影响土壤的肥力和生态系统，导致植物生长受阻，还会通过食物链积累和放大，对生态系统造成长期的不良影响。‌‌
若发生危险化学品泄漏事件，首先可利用围堰将重载停车区泄露的危险化学品收集，同时场区设有消防水池、事故水池和初期雨水池，可将事故废水（车载化学品）有效收集，防止事故废水（车载化学品）外排对外环境造成不良影响。若事故废水（车载化学品）未及时收集，事故废水（车载化学品）将有可能由雨水管道流出造成污染，因此建设单位应做到加强雨水排放口的管理，保证事故状态下雨水口阀门为关闭状态，做好事故状态下的应急响应，尽量将事故废水控制在厂区范围予以收集处理。另外，建议定期收集棋东项目区地下水监测点环境监测数据，了解区域地下水环境质量。
（2）火灾、爆炸引发的次生环境事件。

重载车区场所如遇具有易燃、易爆特性的物质泄漏，遇明火、高热会引起燃烧甚至爆炸。各种设备会因金属材料受介质的腐蚀变薄或局部腐蚀，机械强度降低。一旦发生火灾，公司应立即通知区域内的人员以及区域其他作业人员进行疏散，撤离时应做好安全防护措施，防止中毒。

火灾、爆炸引发的大气次生环境事件主要是由于机油燃烧产生浓烟、一氧化碳、二氧化硫等污染物，燃烧产生的污染物可能会对周边的大气环境造成一定的影响。火灾发生后，发现有浓烟和异味后，建议鸣哨通知员工进行撤离，撤离时应做好安全防护措施。
火灾、爆炸安全风险事件的水环境次生风险事件主要考虑消防废水及泄漏液体影响，场区设有消防水池、事故水池和初期雨水池，可将消防废水及泄漏液体有效收集，防止事故废水（车载化学品）外排对外环境造成不良影响。

6.2源项分析
（1）泄漏事故源项分析
假设重载罐车单个储罐泄露最大容积为30m³，事故泄露清醒选择泄露孔径为10mm孔径，项目为设置紧急隔离系统的单元，泄露时间设定为15分钟。本项目设定事故源强的计算方法按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中推荐的方法，

①液体泄漏速率计算
液体泄露速率按照以下公式计算：
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本项目各危险物质泄露速率详见下表。
表6.2-1各危险物质泄露速率计算结果一览表

	风险物质
	罐车容积m³
	液体密度kg/m³
	裂口面积㎡
	容器内介质压力pa
	环境压力pa
	裂口之上液位高度m
	泄露速率kg/s
	持续时间min
	总泄漏量kg

	甲醇
	30
	796
	0.0001
	120000
	101325
	0.5
	0.60
	15
	539.55

	氨水
	30
	897
	0.0001
	120000
	101325
	0.5
	0.64
	15
	579.00

	液氨
	30
	682
	0.0001
	120000
	101325
	0.5
	0.55
	15
	493.20

	硫酸
	30
	1840
	0.0001
	120000
	101325
	0.5
	1.01
	15
	908.52

	苯
	30
	862
	0.0001
	120000
	101325
	0.5
	0.63
	15
	565.48


②蒸发量计算
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。根据风险物质的理化特性，甲醇、氨水、液氨、硫酸、苯的沸点分别为64.7℃、68.5℃、-33.34℃、338℃、80.1℃，除液氨外其他物质沸点均高于周边环境气温，不会出现闪闪蒸蒸发、热量蒸发，故本次评价考虑液氨闪蒸蒸发和热量蒸发以及风险物质的质量蒸发。
液氨闪蒸蒸发

液体中闪蒸部分：
[image: image25.png]



过热液体闪蒸蒸发速率估算公式如下：
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式中：Fv--泄漏液体的闪蒸比例；
TT--储存温度，K；
Tb--泄漏液体的沸点，K；
Hv--泄漏液体的蒸发热，J/kg；
Cp--泄漏液体的定压比热容，J/(kg·K)；
Q1--过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；
QL--物质泄漏速率，kg/s。
经计算，液氨的闪蒸比例为22.3%，蒸发量为109.98kg。

液氨热量蒸发

液氨闪蒸不完全，部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量汽化，蒸发速率计算公式如下：
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式中：Q2--热量蒸发速率，kg/s；
To--环境温度，K；
Tb-泄漏液体沸点；K；
H--液体汽化热，J/kg；
T--蒸发时间，s；
λ--表面热导系数(取值见表F.2)，W/(mK)；
S--液池面积，m2；
a--表面热扩散系数（取值见表F.2），m2/s。
水泥表面热导系数取值1.1，表面热扩散系数取值2.19×10-7，经计算液氨热量蒸发速率为0.07kg/s，蒸发量为63kg。
C.质量蒸发
热量蒸发结束后，转由液池表面气流运动使液体蒸发，蒸发速率计算公式如下：
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式中：Q3--质量蒸发速率，kg/s；
p--液体表面蒸气压，Pa；
R--气体常数，J/(mol·K)；
To--环境温度，K；
M--物质的摩尔质量，kg/mol；
u--风速，m/s；
r--液池半径，m；
a,n--大气稳定度系数，取值见表F.3。
各物质质量蒸发速率及质量蒸发量如下：

表6.2-2各危险物质质量蒸发速率及质量蒸发量一览表

	风险物质
	液体表面蒸气压pa
	环境温度K
	物质的摩尔质量g/mol
	气体常数J/mol·K
	风速m/s
	液池半径m
	蒸发速率kg/s
	蒸发量kg

	甲醇
	2.63×103
	288.9
	32
	8.314
	5
	2
	0.004
	3.6

	氨水
	1.01×104
	288.9
	按17计
	8.314
	5
	2
	0.008
	7.2

	液氨
	8.57×105
	288.9
	17
	8.314
	5
	0.5
	0.009
	8.1

	硫酸
	1.287×104
	288.9
	98.09
	8.314
	5
	2
	0.022
	19.8

	苯
	9.95×103
	288.9
	78
	8.314
	5
	2
	0.017
	15.3


D.液体蒸发总量

液体蒸发总量计算公式如下：
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式中：Wp--液体蒸发总量，kg；
Q--闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2--热量蒸发速率，kg/s；

Q3--质量蒸发速率，kg/s；

t1--闪蒸蒸发时间，s；

t2--热量蒸发时间，s；

t3--从液体泄漏到全部清理完毕的时间，s。
经计算，各风险物质蒸发总量如下：
表6.2-3各危险物质蒸发总量一览表

	风险物质
	蒸发总量kg

	甲醇
	3.6

	氨水
	7.2

	液氨
	181.08

	硫酸
	19.8

	苯
	15.3


③火灾伴生/次生污染物产生量估算

A.油品火灾伴生/次生污染物产生量
发生危险物质泄漏或火灾后会产生伴生/次生灾害，由于油品不完全燃烧会产生一氧化碳，采用导则推荐公式计算：
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本项目运输车辆使用的油品为柴油，最大存在量为27.2t，q取值3%，假设火灾持续时间为2小时，Q为0.0028t/s，则一氧化碳产生量为0.16kg/s。
④源强汇总
根据源项分析计算可知，本项目环境风险源强情况如下：

表6.2-4  本项目环境风险污染源强汇总表

	序号
	风险事故情形
	危险单元
	危险物质
	释放或泄露速率kg/s
	释放或泄露时间min
	最大释放或泄漏量kg
	泄露液体蒸发量kg
	影响途径

	1
	罐车泄露
	危险化学品停车区
	甲醇
	0.60
	15
	539.55
	3.6
	环境空气（地表水、地下水环境风险可通过采取措施控制在厂区范围内，影响较小）

	2
	罐车泄露
	
	氨水
	0.64
	15
	579.00
	7.2
	

	3
	罐车泄露
	
	液氨
	0.55
	15
	493.20
	181.08
	

	4
	罐车泄露
	
	硫酸
	1.01
	15
	908.52
	19.8
	

	5
	罐车泄露
	
	苯
	0.63
	15
	565.48
	15.3
	

	6
	火灾/爆炸
	
	油品燃烧
	一氧化碳产生量0.16kg/s
	


7风险预测与评价

7.1风险预测
（1）选择预测模型
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价采用大气环评导则推荐的软件EIAProA2018中风险预测模块进行事故风险预测。预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。其中重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G中G2推荐的理查德森数进行判定。本项目风险预测模型筛选结果见下表：
表7.1-1  风险预测模型筛选结果汇总表

	风险事故情形
	泄露物质
	气体形式
	排放形式
	适用模型

	罐车泄露
	甲醇
	轻质气体
	连续排放
	AFTOX

	罐车泄露
	氨气
	轻质气体
	连续排放
	AFTOX

	罐车泄露
	硫酸
	重质气体
	连续排放
	SLAB

	罐车泄露
	苯
	轻质气体
	连续排放
	AFTOX

	油品燃烧
	CO
	轻质气体
	连续排放
	AFTOX


（2）预测时段
预测按火灾事故发生持续2h（120min）计。

（3）毒性终点浓度选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，各风险物质大气毒性终点浓度值详见下表：
表7.1-2  风险物质毒性终点浓度表

	序号
	物质名称
	CAS号
	毒性终点浓度-1（mg/m³）
	毒性终点浓度-2（mg/m³）

	1
	甲醇
	67-56-1
	9400
	2700

	2
	氨气
	7664-41-7
	770
	110

	3
	硫酸
	7664-93-9
	160
	8.7

	4
	苯
	71-43-2
	13000
	2600

	5
	CO
	630-08-0
	380
	95


（4）预测结果分析
各风险物质泄漏事故情形下，不同毒性终点浓度时最大最远影响距离和到达时间见下表：

表7.1-3  泄漏事故预测结果统计表

	序号
	物质名称
	气象条件
	毒性终点浓度
	最远影响距离m
	到达时间s

	1
	甲醇
	最不利气象条件
	毒性终点浓度-1
	13.34
	3.81

	
	
	
	毒性终点浓度-2
	26.27
	7.51

	2
	氨气
	最不利气象条件
	毒性终点浓度-1
	75.72
	21.63

	
	
	
	毒性终点浓度-2
	218.02
	62.29

	3
	硫酸
	最不利气象条件
	毒性终点浓度-1
	226.18
	64.62

	
	
	
	毒性终点浓度-2
	594.69
	169.91

	4
	苯
	最不利气象条件
	毒性终点浓度-1
	28.24
	8.07

	
	
	
	毒性终点浓度-2
	67.73
	19.35

	5
	CO
	最不利气象条件
	毒性终点浓度-1
	123.72
	35.35

	
	
	
	毒性终点浓度-2
	262.82
	75.09


在最不利气象条件下风险物质泄漏源对环境空气影响程度大、范围广，其中硫酸在最不利气象条件下大气毒性终点浓度-1出现的最大范围是226.18m，大气毒性终点浓度-2出现的最大范围是594.69m，其余物质泄露影响距离均未超过硫酸最远影响范围。
7.2环境影响分析
（1）泄漏影响

当项目停车场重载槽罐车发生泄漏后，硫酸在最不利气象条件下大气毒性终点浓度-1出现的最大范围是226.18m，大气毒性终点浓度-2出现的最大范围是594.69m，其余物质泄露影响距离均未超过氨气最远影响范围。根据项目周边5km范围内环境敏感目标调查，事故影响范围内大气环境敏感目标主要为周边工业企业职工，不涉及其他环境敏感区域。

（2）发生火灾风险大气影响分析

火灾爆炸的影响主要是产生巨大的空气冲击波，使周围建筑物受损，人员伤亡；燃烧形成的强烈烟气和有毒有害气流，使周围环境空气受污染。火灾会生成一氧化碳有害气体，人体吸入后容易导致中毒、死亡。当发生火灾、爆炸事故后，项目停车场所在的露天环境下有害气体主要集中于停车场停车区下风向周边区域，扩散距离有限，一般情形下CO扩散后达不到半致死浓度的量，不会造成项目人员、周边居民中毒死亡。

（3）地下水环境风险防范措施
在地表水、地下水环境风险防范方面，本项目坚持以“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”为原则，以“主动控制”为宗旨，避免废水泄漏事故及防渗措施失效事故的发生。厂区内设置消防水池和事故水池，当发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、次生消防水进入收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄露物、消防水截流在厂区内，若厂内污水处理装置不能处理泄露物，需排入污水厂应急处置系统，杜绝以任何形式直接进入地表水和地下水环境。另外，本项目停车区、候检区、维修车间、洗车车间、污水处理间、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池以及场区道路均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF0050-2020）等相关要求进行重点防渗，可采取措施将泄露物质控制在厂区范围内，一般不会有污染物泄漏至含水层，不会对水环境造成污染。
8环境风险防范措施与应急要求
8.1停车场组织机构设置
企业设立安全环保科，并配备专业管理人员，制订突发环境事件应急预案，并定期开展相关培训，制定有各项安全生产管理制度和生产操作规程，项目建成后需加强安全教育，进一步提高职工的安全意识和安全防范能力。
8.2总平面布置
本项目总平面布置严格按照《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》（T/CPCIF 0050-2020）等有关要求进行设计，充分利用站区现有土地资源，因地制宜、紧凑布置、节约用地，力求项目厂区与园区有机结合，方便管理，确保站区外道路及公用工程管线引入通畅，根据各个建构筑物功能，结合实际情况，根据停车流程和消防、绿化等要求，在总平面布置时，尽可能做到紧凑、合理、流畅。
8.3安全防护、环境保护和消防配套

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。禁火区设置明显标志牌。运输易燃易爆化学品的运输车辆远离火源，避免与强氧化剂接触，不允许任何人员随便启动，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

（2）本项目坚持以“注重源头控制、强化监测手段、污水集中处理、完善应急响应系统建设”为原则，项目运营期产生的废水均采取相应的污染防治措施，厂区设置分区防渗。

（3）本项目严格按照GB 50974有关要求配套消防给水及室外消火栓系统，设有智慧管控系统、视频监控系统、火灾自动报警系统及可燃气体探测器，重载停车区配置移动式消防炮。
8.4运输过程风险防范措施
由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：
（1）合理规划运输路线及运输时间。
（2）危险品的装运应做到定车、定人。
（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。
（4）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保部门等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，是损失降低到最低范围。
（5）运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应当主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。
8.5危化品泄漏事故的防范措施
（1）预防措施
①​风险评估与分类管理
对停车场内化学品车辆进行登记，标注危险性质（易燃、腐蚀、有毒等）。划定专用停放区，远离火源及人流密集处，配备防爆照明和通风设施。
②设施与设备保障
安装地面防渗漏层（如HDPE膜）及导流槽，连接事故水池。配置应急物资柜：吸附棉、防爆工具、防毒面具、应急照明、警示标识等。
③定期维护与培训
每月检查化学品容器密封性及车辆管路，及时更换老化部件。开展全员应急演练，重点培训化学品特性、防护装备穿戴及初期处置流程。
（2）泄漏应急响应

​①第一时间控制现场，拉响广播警示，设置警戒线（半径≥50米，视化学品危害调整），禁止无关人员进入。引导司机及附近人员至安全区域，确保呼吸道防护（如遇刺激性气体需佩戴N95口罩）。
②堵截泄漏源

液体泄漏使用沙土、膨胀珍珠岩或专用吸油毡覆盖泄漏点，形成隔离带防止扩散。对小范围泄漏，用耐酸碱手套直接收集；大面积泄漏则用铲子将吸附材料聚拢成堆。若为可燃气体（如甲烷），使用防爆工具切断气源阀门。
③收集与处置

根据化学品性质选用对应容器（如腐蚀性液体用玻璃罐，易燃物用金属桶），标签注明名称、浓度及危险特性。
（3）协作与善后

拨打12345政府热线及专业危废处理公司电话，72小时内完成事故报告，分析泄漏原因（如容器老化、操作不当等），制定整改方案。更新应急预案，增加针对泄漏类型的模拟演练。
8.6火灾和爆炸事故的防范措施
当运输车辆发生泄漏事故时，若不及时采取措施，可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。本项目主要采取以下火灾爆炸事故的预防：
（1）严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入运输车停车区；
（2）满载停车区周围安装避雷装置、设置警示牌、安装烟感报警器、可燃气体报警仪、有毒气体报警器以及监控摄像头等预警装置；
（3）对运输车辆定期进行检查、维修、保养；
（4）遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；
（5）停车区配备专人坚持巡回检查，发现问题及时处理；
（6）加强停车场内管理人员和运输车从业人员培训、教育和考核工作；
（7）停车场内应配备一定的消防、堵漏等应急物资，有专人对应急物资进行管理。
（8）消防及火灾报系统：停车场内的满载运输车辆停车区应设置若干数量的烟感、可燃气体、火灾报警器等，分布在满载运输车停车区域四周。全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫灭火器、消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。在辅助用房内设置一台备用的柴油发电机。
停车区消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其它消防为辅的消防方案。消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设置钢制消防箱。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的规定，本项目消防给水采用临时高压消防给水系统，停车场内同一时间内的火灾次数按一次考虑。本项目消防用水量最大处为重载车辆停车场，场区设有消防水池及消防水泵，满足消防要求。
8.7废水事故排放防范及应急措施
（1）总体要求
厂区内设置事故水池，用于事故状态下危险化学品的收集。雨水和污水接管口分别设置截流阀，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、次生消防水流入收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄露物、消防水截流在厂区内，若厂内污水处理装置不能处理泄露物，需排入污水厂应急处置系统，杜绝以任何形式直接进入地表水和地下水环境。
（2）事故水池设计
依据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）第6.6.3条和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）第7.3.10条要求，本项目设置事故水池。事故水池容积的计算需要综合考虑可能收集的事故废水、初期雨水等水量，以确保在发生事故时能够有效容纳各类液体，避免其外排造成环境污染。

①事故废水Q1，事故废水设定为收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，以最大物料量计，取30m3。

②初期雨水Q2，考虑发生事故时可能进入收集系统的降雨量可以被初期雨水池收集，初期雨水量不计入。
③消防废水Q3，根据前文公用工程给排水分析可知，一次消防废水排放量为388.8m3。
④发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量V4，0。
事故水池的有效容积V应满足：V≥Q1+Q2+Q3−V4=418.8m3，本项目事故水池容积为937.5m3，满足收集需求。
（3）事故废水收集说明：
①全厂实施雨污分流。
②若污水处理设施出水水质超标或发生事故无法正常运行时，可将污水处理设施出水排到事故水池暂存，当污水处理设施恢复运行或出水水质达标后再将事故水池废水达到污水处理设施进一步处理。
8.8环境风险应急预案建议
随着近年来各行业出现的环保事故，建设单位应按照关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知要求编制突发环境事件应急预案，经评审后报当地主管部门评审、备案，本评价结论可作为应急预案编制参照意见之一，本评价与应急预案有冲突部分应以应急预案为准。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险应急预案应包括内容见表：
表8.8-1  应急预案框架表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述应急预案编制目的、依据、事件分级、适用范围、工作原则及应急预案关系说明

	2
	应急组织指挥体系与职责
	内部应急组织机构与职责、外部指挥与协调

	3
	预防与预警
	提出预防、预警措施及预警的解除

	4
	应急处置
	先期处置措施。发生突发环境事件时，企业应当立即采取有效先期措施来防止污染物的扩散，如明确切断污染源的基本方案、明确污水排放口和雨水排放口的应急阀门开合等。响应分级、应急响应程序（发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，企业应在1小时内向当地政府和环保部门报告。应急处置、受伤人员现场救护、救治与医院救治

	5
	应急终止
	明确应急终止的条件、程序。

	6
	后期处置
	善后处置，评估与总结

	7
	应急保障
	人力资源保障，资金保障，物资保障，医疗卫生保障，交通运输保障，通信与信息保障，科学技术保障，其他保障

	8
	监督管理
	应急预案演练，宣教培训，责任与奖惩

	9
	附则
	名词术语、预案解释，修订情况，实施日期

	10
	附件
	突发环境事件风险评估报告，根据本单位实际，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和其他突发环境事件风险评估指南的要求，委托有资质的咨询机构进行环境风险评估，明确本单位环境危险源、周边环境状况及环境敏感点的情况，编制本企业的“突发环境事件风险评估报告”。


应急预案的设立目的在于一旦发生风险时能及时控制污染源；抢救受害人员，有效降低伤亡率；指导有关群众防护、组织群众撤离疏散；做好现场清消，清除危害后果，防止对人的继续危害和对环境的污染。

（1）内部保障

①建立应急救援队伍，包括技术、灭火、疏散、抢修、现场救护、医疗、通讯等人员；

②企业配备消防布置图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书等；

③完善应急通信系统；

④设置应急电源、照明灯等；

⑤设置急救药箱，配备救护人员；

⑥为员工配备齐全的个人防护用品；

⑦建立安全生产责任制、安全培训制度、应急救援演练制度；

⑧建立值班制度；

⑨企业消防设施由各部门安全员专人维护管理。

（2）培训计划

①应急救援人员及员工的应急回应的培训总指挥计划、牵头，对相关人员进行事故应急救援培训。企业进行预警级（三级）应急培训每年应不少于两次，企业应急二级回应培训每年应不少于一次，并记录。

②培训内容

企业的事故特征、企业危险分析与后果评价、应急事故分级应急救援系统与指挥体系，各应急救援组织的职责、应急状态下专项应急救援队完成应急任务中所需的基本知识与技能等。

（3）周边人员应急回应知识宣传

公司每年定期对周边界区人员进行应急知识宣传，以提高相关人员对危险目标的认识。

（4）应急培训

要加强对各救援队伍的培训。每年年中对应急救援人员进行一次培训；做到四懂（懂得泄漏和火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、使用灭火器、灭初期火、逃生）。

另外，应注意加强园区或周边人员应急回应知识的宣传，通过板报、传单、讲课等形式，使周边人员了解一定的事故防范措施。

9分析结论

本项目为鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场项目，建设内容为危险化学品车辆专用停车场以及辅助设施，包括停车位80个（空载车位70个、重载车位10个），配套综合管理用房、餐厅、污水处理间、危废暂存间、消防水泵房、汽车维修间、洗车间（仅清洗空车外壁）、门卫、消防水池、初期雨水池、事故应急池等附属设施。
项目主要环境风险为满载运输车辆在停车场内停放时的泄漏、火灾、爆炸事故以及其泄漏、火灾爆炸引发的次生环境污染事故。环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施。从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施，主要内容包括选址、总图布置和建筑安全防范、运输过程风险防范、物料泄漏事故的防范、火灾和爆炸事故的防范、消防及火灾报警系统、废水事故排放防范及应急等。
本项目环境风险值水平与同行业比较是可以接受的，通过加强管理，并严格落实评价中提出的风险防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生。项目建成后，应进行必要的工程质量、施工等方面的验收后，方投入正常生产。厂内主要责任人及安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过专业培训持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
附图附件
附件一 项目委托书

委 托 书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：
我单位拟实施“鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场”项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关要求，需依法开展环境影响评价工作。

现委托贵公司开展“鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场”项目环境影响评价工作，你方需依据相关法律法规和技术规范，编制符合要求的环境影响评价文件，确保文件真实、准确、完整。
鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会

2026年3月20日

附件二 项目建议书批复
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附件三 可研批复
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附件四 用地选址意见
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附件五 园区规划环评审查意见
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附件六 园区区域评估报告审查意见
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附件七 土壤环境质量监测报告
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附图一 项目地理位置图
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附图二 拟建场址及四邻现状图
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附图三 平面布置图
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附图四 分区防渗图
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