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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井

产业园）危险化学品车辆专用停车场

生态环境影响报告表的批复

鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会：

你单位报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂托克经济开发区棋东项目区（棋盘井产业园）危险化学品车辆专用停车场生态环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

本项目位于鄂托克旗棋盘井镇规划经四路东、纬五街南、规划经五路西、规划南外环路北。项目建设内容包括新建危化品运输车辆停车场1处，占地面积5040m2，停车位共80个（空载车位70个、重载车位10个），新建洗车间，用于危险化学品运输车辆（空车）外部简单冲洗，不对车（罐）内壁进行清洗，以及建设配套的辅助、公用、储运工程。项目总投资2345.95万元，其中环保投资为162万元，占总投资的6.91%。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》提出的各项大气污染防治措施。本项目冬季供热依托园区供暖管网，运行过程中不得新建燃煤、燃油锅炉，加强运营期管理，厂区及运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流。生活污水暂存后由罐车定期拉运至棋西项目区生活污水处理厂处理；洗车废水、地面冲洗水经沉淀+隔油处理后，由罐车定期拉运至棋西项目区工业污水处理厂处理；由于棋东项目区污水处理厂尚未建成，本项目污废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，拉运至棋西项目区处理，待棋东项目区污水厂建成并稳定运行后，排入园区污水管网，由棋东项目区污水处理厂处理。厂区地面须按相关要求做好分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水造成影响。
3.采取基础减振、隔声等措施确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.妥善处置各类固体废物。生活垃圾由环卫部门统一收集并处置；危险废物经专门的收集装置收集后暂存在危废暂存间，送至有资质的单位进行处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物的收集、暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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