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鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

关于鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

石灰石矿产能扩建（300万吨/年）项目

生态环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司：

你单位报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司石灰石矿产能扩建（300万吨/年）项目生态环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

本项目位于鄂托克旗棋盘井镇额尔和图嘎查鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司石灰石矿内，规模由原来的200万吨/年扩建至300万吨/年，扩建后矿区面积不变仍为0.6131km2，矿山采用露天开采方式，服务年限为9.3年。对现有生产线破碎系统设备及输送带进行改造，辅助工程、储运工程及办公生活区依托现有。项目总投资310万元，其中环保投资为32.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

1.你单位应加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路酒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。本项目冬季依托原有电暖气取暖，不得新建燃煤、燃油锅炉。本次扩建后，依托现有废气收集、治理设施。各设备之间采用皮带输送机连接，运输道路和厂区都应硬化并定时洒水抑尘，运输车辆覆盖篷布；项目破碎、筛分在全封闭厂房内并分别设置集气罩经布袋除尘器处理后经排气筒排放，有组织粉尘排放标准执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618—2022）表1中最高允许排放浓度，厂区内无组织颗粒物排放执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB 41618-2022）表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值要求；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。项目无新增生活污水及生产废水。
4.做好固体废弃物分类处置。运营期无新增生活垃圾，除尘灰作为产品统一收集定期处置；废机油及桶暂存于现有危废库内定期交由有资质单位进行处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，危险废物的收集、暂存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
5.采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7.按照《报告表》要求做好厂区的绿化和硬化工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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